CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria s. Budești, mun. Chișinău
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Budești, mun. Chișinău
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de amenajare a trotuarului str. Balțata, III sector, s. Budești, mun. Chișinău
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Desfaceri
	
1	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)
	m2	127,20
	
2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	212,00
	
3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare)
	100 m3	0,17
	
4	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	35,39
	
5	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I K-20
Коэффициент к материалам=20,00
Коэффициент к машинам=20,00
	100 m3	0,17
	
6	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	0,17
	
		2. Lucrari pregatitoare
	
7	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. h-30 cm
	100 m3	4,88
	
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	634,02
	
9	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I K-6
Коэффициент к материалам=6,00
Коэффициент к машинам=6,00
	100 m3	4,88
	
10	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	4,88
	
		3. Imbracaminte din asfalt
	
11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	3,25
	
12	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2	16,25
	
13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 25x10 cm
	m	1 698,00
	
14	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip H-10 cm (inclusiv sub borduri)
	m3	162,57
	
15	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta H- 100 mm (inclusiv sub borduri)
	m3	162,57
	
16	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,96
	
17	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	1 371,00