Caiet de Sarcini
privind achiziționarea: Tractor de tuns iarbă
1.	Denumirea beneficiarului: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2.	Organizatorul procedurii: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Obiectul achiziției: Tractor de tuns iarba.

	Nr
d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Cantitatea
	Unitatea de măsură
	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă

	LOT 1   Tractor de tuns iarba

	1.1
	16300000-8
	Tractor de tuns iarba

	 1
	bucată
	
	Detalii tehnice
Capacitate cilindrică   764 cm³
CO2    806 g/kWh
Tip motor    EVC 8000.0
Greutate unitară fără combustibil   278 kg
Lățime de tăiere   125 cm
Înălțime de tundere   30 - 110 mm
Capacitate rezervor   9 l
Turație nominală    2950 rot/min
Volum coș de captare a ierbii   350 l
Lungimea utilajului fără colector de iarbă 206 cm 
Lungimea utilajului cu coș de captare a ierbii    260 cm
Lățimea utilajului cu mecanism de tundere   132 cm
Înălțimea utilajului până la scaun    118 cm
Nivelul puterii sonore LWA garantat 105 dB(A)
Nivel de presiune acustică LpA măsurat   90 dB(A)
Factor de incertitudine a nivelului presiunii sonore KpA                                                                        2 dB(A) 
Valoarea vibrațiilor la nivelul scaunului    0.50 m/s²
Incertitudinea vibrației la nivelul scaunului      0.25 m/s² 
Valoarea vibrațiilor la nivelul volanului        4.4 m/s²
Incertitudinea vibrației la nivelul volanului      2.20 m/s²
 
Dotare și funcție 
· Functia de mulcire
· Functia de control al vitezei de croaziera
· Actionare cu o singura pedala
· Unitate de tundere cu cutite sincronizate
· Cuplaj electromagnetic al cutitelor
· System de ghidare a ierbii
· Scaun reglabil, montat pe arc
· Cos de colectare a ierbii cu miner curbat
· Afisaj LCD pentru tractorase de tuns iarba
· Treapta joasa
· Cadru robust
· Anvelope pentru gazon
· Reglare centralizata a inaltimii de taiere pentru tractorasele de tuns iarba 
Termen de garanţie 12 luni.




	Valoarea totală estimată (fără TVA) constituie 100 000, 00 Lei






