Gradinita "A. Ursu	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Gradinita "A. Ursu

Valoarea de deviz  197 921,92 lei	
Intocmit in preţuri  curente 13.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari generale
					
		1.1. Lucrari de demolare
					
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	31,00	43,35
——————————
43,20
	1 343,80
——————————
1 339,20
	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	39,65	11,34
——————————
11,34
	449,82
——————————
449,82
	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	71,00	7,39
——————————
7,29
	524,69
——————————
517,59
	
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	16,90	21,55
——————————
21,06
	364,26
——————————
355,86
	
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	12,00	17,28
——————————
17,28
	207,36
——————————
207,36
	
6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	22,00	21,33
——————————
21,33
	469,26
——————————
469,26
	
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	2,00	15,12
——————————
15,12
	30,24
——————————
30,24
	
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,00	25,65
——————————
25,65
	51,30
——————————
51,30
	
9	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	2,00	22,95
——————————
22,95
	45,90
——————————
45,90
	
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,00	29,70
——————————
29,70
	59,40
——————————
59,40
	
11	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m	18,00	14,30
——————————
12,42
	257,41
——————————
223,56
	
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	18,00	8,10
——————————
8,10
	145,80
——————————
145,80
	
13	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m	15,00	14,58
——————————
14,58
	218,70
——————————
218,70
	
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3	2,00	64,98
——————————
57,78
	129,96
——————————
115,56
	
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	4,00	25,38
——————————
25,38
	101,52
——————————
101,52

		Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu				4 399,42
4 331,07	
		1.2. Lucrari de schimbare timplarie
					
16	CK57D	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat Ferestre din mase plastice profil PVC furnitura tip GU armare profil 1.5 mm nericiclat consolidat 2 tipuri de deschidere clasa incendiara A
	m2	28,45	1 040,89
——————————
29,94
	29 613,37
——————————
851,85
	
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv armarea profilului 1.5 mm
	m2	11,20	1 452,39
——————————
21,89
	16 266,72
——————————
245,16
	
18	pret firma	Plasa de moschit
	m2	6,00	100,00
——————————
0,00
	600,00
——————————
0,00
	
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm
	m	17,00	53,73
——————————
2,43
	913,41
——————————
41,31
	
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 230 mm otliv
	m	17,00	61,70
——————————
10,80
	1 048,90
——————————
183,60
	
21	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	122,00	10,00
——————————
2,70
	1 220,00
——————————
329,40
	
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii clasa incendiara A certificat de conformitate si Igienic sunt obligatorii  usi despartitoare WC
	m2	6,00	934,13
——————————
21,60
	5 604,80
——————————
129,60

		Total Lucrari de schimbare timplarie
Inclusiv salariu				55 267,20
1 780,92	
		1.3. Reparatia glafurilor interioare si exterioare
					
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	122,00	28,54
——————————
22,68
	3 481,65
——————————
2 766,96
	
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare
	m2	36,00	64,57
——————————
45,90
	2 324,60
——————————
1 652,40
	
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri exterioare
	m2	36,00	48,17
——————————
32,94
	1 734,12
——————————
1 185,84
	
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	36,00	48,17
——————————
32,94
	1 734,12
——————————
1 185,84
	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	49,00	20,13
——————————
14,85
	986,60
——————————
727,65
	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	49,00	3,71
——————————
0,81
	181,79
——————————
39,69
	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	49,00	30,47
——————————
14,85
	1 493,03
——————————
727,65
	
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  glafuri exterioare
	m2	36,00	12,04
——————————
3,24
	433,44
——————————
116,64
	
31	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	36,00	33,75
——————————
12,15
	1 215,00
——————————
437,40

		Total Reparatia glafurilor interioare si exterioare
Inclusiv salariu				13 584,35
8 840,07	
		1.4. Lucrari de reparatie pardoseli 
					
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	19,00	4,99
——————————
1,08
	94,72
——————————
20,52
	
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	19,00	47,53
——————————
16,20
	903,11
——————————
307,80
	
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,00	12,57
——————————
3,78
	238,92
——————————
71,82
	
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	19,00	179,17
——————————
78,30
	3 404,20
——————————
1 487,70

		Total Lucrari de reparatie pardoseli 
Inclusiv salariu				4 640,95
1 887,84	
		1.5. Lucrari de finisare
					
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	71,00	3,71
——————————
0,81
	263,41
——————————
57,51
	
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	71,00	64,57
——————————
45,90
	4 584,55
——————————
3 258,90
	
38	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m 
	m3	0,30	1 481,67
——————————
164,70
	444,50
——————————
49,41
	
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: de la 200x200 pina la 300 x 300 mm 
	m2	81,00	146,68
——————————
44,55
	11 880,87
——————————
3 608,55
	
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	1,30	146,77
——————————
44,65
	190,80
——————————
58,05
	
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 20x20mm
	m	22,00	53,73
——————————
2,43
	1 182,06
——————————
53,46
	
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	71,00	3,71
——————————
0,81
	263,41
——————————
57,51
	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,90	179,06
——————————
59,38
	3 026,19
——————————
1 003,59

		Total Lucrari de finisare
Inclusiv salariu				21 835,79
8 146,98	
		1.6. Lucrari sanitare, speduct si canalizare
					
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	15,00	8,10
——————————
8,10
	121,50
——————————
121,50
	
45	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm PN 10
	m	15,00	85,94
——————————
18,90
	1 289,05
——————————
283,50
	
46	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"
	buc	12,00	14,40
——————————
1,35
	172,80
——————————
16,20
	
47	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	22,00	51,55
——————————
18,90
	1 134,00
——————————
415,80
	
48	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	35,00	56,34
——————————
23,22
	1 972,04
——————————
812,70
	
49	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	8,00	15,22
——————————
2,16
	121,78
——————————
17,28
	
50	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	8,00	15,49
——————————
2,43
	123,94
——————————
19,44
	
51	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm cot
	buc	5,00	45,14
——————————
12,96
	225,68
——————————
64,80
	
52	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm teu
	buc	4,00	45,13
——————————
12,96
	180,53
——————————
51,84
	
53	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	47,63
——————————
11,34
	95,27
——————————
22,68
	
54	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm mufa
	buc	6,00	50,99
——————————
17,82
	305,97
——————————
106,92
	
55	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm cot
	buc	6,00	50,99
——————————
17,82
	305,97
——————————
106,92
	
56	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm revizie
	buc	2,00	50,99
——————————
17,82
	101,99
——————————
35,64
	
57	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm trecere d110/50mm
	buc	2,00	50,99
——————————
17,82
	101,99
——————————
35,64
	
58	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm trecere fonta /PVC d=110 mm
	buc	2,00	50,99
——————————
17,82
	101,99
——————————
35,64
	
59	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm teu
	buc	4,00	60,59
——————————
24,84
	242,36
——————————
99,36
	
60	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal lavoar pentru copii mici
	buc	3,00	956,00
——————————
51,30
	2 868,00
——————————
153,90
	
61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii mici
	buc	3,00	1 325,50
——————————
126,90
	3 976,50
——————————
380,70
	
62	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	614,00
——————————
54,00
	1 842,00
——————————
162,00
	
63	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton
	buc	1,00	533,35
——————————
28,35
	533,35
——————————
28,35
	
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 90x90x28 cm
	buc	1,00	1 296,25
——————————
49,95
	1 296,25
——————————
49,95
	
65	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena,la cada de dus
	buc	1,00	158,35
——————————
6,75
	158,35
——————————
6,75
	
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110  mm. cu gratie metalica dim 150x150 mm
	buc	2,00	159,58
——————————
7,83
	319,16
——————————
15,66
	
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila din PVC
	buc	4,00	114,30
——————————
13,50
	457,20
——————————
54,00
	
68	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	4,00	17,76
——————————
7,56
	71,04
——————————
30,24
	
69	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc	8,00	7,17
——————————
1,89
	57,32
——————————
15,12
	
70	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc	6,00	7,78
——————————
2,43
	46,68
——————————
14,58
	
71	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"
	buc	4,00	8,43
——————————
2,97
	33,72
——————————
11,88
	
72	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	22,00	4,05
——————————
4,05
	89,10
——————————
89,10
	
73	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	2,20	2,70
——————————
2,70
	5,94
——————————
5,94
	
74	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	22,00	1,89
——————————
1,89
	41,58
——————————
41,58
	
75	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,50	2,16
——————————
2,16
	5,40
——————————
5,40

		Total Lucrari sanitare, speduct si canalizare
Inclusiv salariu				18 398,45
3 311,01	
		1.7. Alte lucrari
					
76	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,
	t	3,00	36,72
——————————
36,72
	110,16
——————————
110,16
	
77	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	3,00	112,00
——————————
0,00
	336,00
——————————
0,00

		Total Alte lucrari
Inclusiv salariu				446,16
110,16	
							
		Total	 lei			 118 572,32
	
		Transport materiale	7,00 %			 6 253,08
	
		Fond social si medical	22,50 %			 6 391,81
	
		Total	100,00 +			 131 217,21
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			 19 026,50
	
		Total	100,00 +			 150 243,71
	
		Beneficiul	6,00 %			 9 014,62
	
		Total Lucrari generale
Inclusiv salariu				159 258,33
28 408,05	
		2. Lucrari electrice
					
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00	5,94
——————————
5,94
	11,88
——————————
11,88
	
79	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	23,00	20,31
——————————
11,61
	467,14
——————————
267,03
	
80	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp
	m	23,00	32,43
——————————
9,18
	745,85
——————————
211,14
	
81	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	3,00	49,01
——————————
11,88
	147,04
——————————
35,64
	
82	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip 4x18 
	buc	4,00	385,86
——————————
29,70
	1 543,44
——————————
118,80
	
83	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm
	m	20,00	27,72
——————————
15,39
	554,40
——————————
307,80
	
84	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 18W
	buc	16,00	35,55
——————————
4,05
	568,80
——————————
64,80
	
85	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	4,00	25,04
——————————
16,74
	100,16
——————————
66,96

		Total	 lei			 4 138,71
	
		Transport materiale	7,00 %			 213,83
	
		Fond social si medical	22,50 %			 243,91
	
		Total	100,00 +			 4 596,45
	
		Cheltuieli de regie	70,00 %			 758,83
	
		Total	100,00 +			 5 355,28
	
		Beneficiul	6,00 %			 321,32
	
		Total Lucrari electrice
Inclusiv salariu				5 676,60
1 084,05	

		Total	 lei			164 934,93
	
		TVA	20,00 %			32 986,99

Total deviz:
Inclisiv salariu				197 921,92
——————
29 492,10

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)