WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-2
 Lucrari de constructii Statia de pompare a apei
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice sub utilaje (la cota -2.500)
	m3			384,705
	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490	
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	19,50	0,975	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,000	
	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,3500	60,00	21,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	18,00	3,600	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2			18,993
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	19,50	0,975	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720	
3	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice  (lcota -0.000)
	m3			384,705
	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490	
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	19,50	0,975	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,000	
	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,3500	60,00	21,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	18,00	3,600	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice
	m2			46,850
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	19,50	0,975	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din placi ceramica de pe pereti
	m2			92,585
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	4100116202806	Apa	m3	0,0030	19,50	0,059	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270	
6	RpCP45A
	Demontarea portilor metalice (Bp-1)
	kg			3,987
	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,50	0,012	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,50	0,021	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	18,00	0,054	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	88,00	0,440	
7	RpCO56A
	Demontari: ferestrei din PVC (Ok-1)
	m2			24,217
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,109	
8	RpCO56A
	Demontari: ferestrei din lemn (Ok-2)
	m2			24,217
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,109	
9	RpCU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg
	t			43,822
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,5400	57,66	31,136	
10	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t			31,713
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713	
11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 
	t			46,440
	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	180,00	46,440	
		2. Constructii metalice					
12	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,К-2,К-3, связи гориз Свг-1)
	t			15 344,661
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000	57,66	2 018,098	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,301	
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,65	12 903,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,00	17,923	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,503	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000	6,50	42,268	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000	0,50	3,251	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,50	1,016	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,50	2,115	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,65	25,301	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	36,885	
13	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			734,202
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,481	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,437	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,541	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,50	10,765	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,863	
14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(узел "5","6","7")
	kg			24,507
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,65	12,650	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			734,426
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,475	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,590	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,541	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,50	10,869	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,836	
16	CK35A
	Анкер НSL-3G (M20/30)
	buc			23,649
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2874136313300	Анкер HSL -3G (M 20/30)	buc	1,0000	15,00	15,000	
17	CL18A
	Carcasul metalic pentru SANDWICI
	kg			24,507
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,65	12,650	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			734,066
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,366	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,50	214,500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,500	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,50	10,725	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875	
		3. Pod					
19	CE17A
	Strat  suplimentar polimeric tip ondutiss (пароизоляционная пленка)
	m2			44,892
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2682132600465	пароизоляционная пленка	m2	1,1500	15,00	17,767	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,360	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350	
20	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Техноруф"-50mm cu  lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2			55,800
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	29,50	29,795	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,00	0,942	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,83	16,570	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250	
21	CE17A
	Strat  suplimentar polimeric tip ondutiss (гидроизоляционная пленка)
	m2			53,184
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	26821326004651	гидроизоляционная пленка	m2	1,1500	22,00	26,059	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,360	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350	
22	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-driscuit. pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm
	m2			40,959
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	680,00	20,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,378	
23	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg			17,205
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	13,50	13,635	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,065	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,125	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	5,00	1,500	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	250,00	0,150	
24	CE19A
	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m			101,423
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,362	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,647	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,2500	15,00	19,312	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,00	3,080	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	15,50	23,948	
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,50	3,407	
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	15,00	0,773	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,545	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,349	
25	CE21B
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m			142,614
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,011	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,7000	15,00	26,010	
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	88,00	53,856	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	25,00	1,785	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420	
26	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (лобовая доска 22*160, L=52.52m)
	m2			30,602
	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	57,66	0,865	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2 750,00	15,060	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,839	
27	CE09A
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest)montate pe pane metalice sau din beton armat. la acoperisuri neizolate termic. executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor (p2. AP-8)
	m2			284,907
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153	
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit 	m2	1,2500	150,00	196,875	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	0,3500	15,00	5,513	
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	30,00	2,520	
	2430226102202	Chit de cutit alchidic 	kg	0,2000	24,00	5,040	
	2710403750000	Pazie 	buc	0,0400	2,00	0,084	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0030	2 750,00	8,708	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	12,00	1,890	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	35,00	7,000	
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	250,00	2,500	
		4. Pereti despartitori					
28	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.   
	m2			662,850
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,075	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	2811236304903	Panouri  "Sandwich" *	m2	1,0200	460,00	483,280	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000	15,00	49,440	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,50	7,725	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	1,00	3,090	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,321	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,000	
		5. Ferestre					
29	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Ok-2)
	m2			1 460,055
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,056	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,054	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,50	22,000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,924	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	25,00	4,121	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700	
30	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Ok-1.Ok-3)
	m2			1 417,790
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	5,50	16,500	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,025	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	25,00	3,075	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700	
31	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-сливы
	m			90,414
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	45,00	45,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,50	22,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350	
		6. Usi					
32	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ДГ21-9,ДГ20-9л)
	m2			1 369,280
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,759	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,606	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,407	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,550	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,752	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,503	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704	
33	CK14A
	Porti metalice (ворота распашные с калиткой утепленые -В-1)
	m2			782,492
	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	650,00	650,000	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,50	22,000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000	1,00	4,000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000	1,00	4,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,400	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,602	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,57	1,962	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	216,00	0,864	
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	19,50	0,020	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	250,00	5,000	
		7. Pardoseala					
		7.1. Cota -2.500 (K-1)					
34	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2			63,553
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,141	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
35	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2			20,505
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0110	580,00	6,381	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075	
36	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2			16,663
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	24133173460001	праймер битумно-эмульсион. Технониколь	kg	0,6000	20,00	12,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,039	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	18,00	0,011	
37	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2			119,519
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	23203226000361	 mastica bituminoasa Технониколь 	kg	3,4000	31,00	105,400	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	3,00	2,040	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	3,00	6,780	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	18,00	0,036	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	25,00	0,650	
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2			63,553
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,141	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
39	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se  scade
	m2			20,505
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0110	580,00	6,381	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075	
40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2			316,075
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,750	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,275	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,550	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,75	11,475	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
41	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m			92,711
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,840	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,630	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,50	1,523	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,500	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000	
		7.2. Cota 0.000(K-2)					
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2			63,553
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,141	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
43	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2			20,506
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,307	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0110	580,00	6,382	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075	
44	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2			16,662
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	24133173460001	праймер битумно-эмульсион. Технониколь	kg	0,6000	20,00	12,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,039	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	18,00	0,011	
45	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2			119,519
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	23203226000361	 mastica bituminoasa Технониколь 	kg	3,4000	31,00	105,400	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	3,00	2,040	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	3,00	6,780	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	18,00	0,036	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	25,00	0,650	
46	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2			63,553
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,141	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000	
47	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2			20,506
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,307	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0110	580,00	6,382	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	35,00	0,210	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075	
48	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2			316,075
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,750	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,275	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,550	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,75	11,475	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
49	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m			92,711
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,840	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,630	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,50	1,523	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,500	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000	
		7.3. Cota 0.000 (Л-1)					
50	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60mm)
	m2			63,580
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,170	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,049	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	2,999	
51	CG01A1 к=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200,  se adauga 
	m2			61,539
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,918	
	2664102102020	Mortar ciment 200	m3	0,0330	580,00	19,170	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	35,00	0,630	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225	
52	IzF04A
	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2			25,465
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,303	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000	10,83	18,411	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,020	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,390	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,323	
53	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2			232,878
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,079	
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,00	127,882	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	3,50	0,106	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,50	2,741	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,583	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,57	0,797	
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	19,50	0,030	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,50	0,507	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	216,00	0,122	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	20,096	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,049	
		8. Lucrari de finisare interioare					
		8.1. Tavanul					
54	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2			55,577
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	560,00	3,360	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	520,00	3,120	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,050	
55	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la tavane
	m2			6,199
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	8,50	2,550	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,150	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,039	
		8.2. Pereti					
56	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm 
	m2			226,395
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,57	57,650	
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	216,00	8,812	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	216,00	3,965	
	4100116202818	Apa	m3	0,0120	19,50	0,239	
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,50	38,454	
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	90,00	16,200	
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	25,00	0,750	
	2952270003370	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	60,00	10,800	
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	25,00	4,500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	120,00	21,600	
57	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			83,668
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	680,00	14,280	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070	
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125	
58	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la pereti
	m2			6,199
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	8,50	2,550	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,150	
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	19,50	0,039	
59	CI08C
	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma. executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de ca 2cm grosime(stratul suport din mortar)
	m2			328,667
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,682	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,57	1,601	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,70	1,734	
	4100116202818	Apa	m3	0,0080	19,50	0,159	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	6,50	16,575	
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	8,50	0,867	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0500	125,00	133,875	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,875	
		9. Lucrari de finisare exterioara					
60	IzF54B
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa polistiren Технониколь CARBON PROF 300-50mm
	m2			262,506
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	57,66	96,408	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	57,66	24,102	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,85	27,674	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,50	32,825	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	29,00	32,219	
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri-Технониколь	m2	1,0700	31,00	33,502	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	22,00	7,555	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00128	18,00	0,023	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119	
61	IzF54С
	Termoizolarea glafurilor cu placa din vata minerala  Технофас (y=145 kg/m3)-50mm (imprejurul ferestrei si usei)
	m2			260,887
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	57,66	96,408	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	57,66	24,102	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,85	27,674	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,50	32,825	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	29,00	32,220	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	29,50	31,881	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	22,00	7,555	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00128	18,00	0,023	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,120	
62	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidrouzolanta structurata) la suprafele interioare si exterioare intr-un strat 
	m2			74,259
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,209	
	301161004842	vopsea hidroixolanta structura  	kg	1,1100	30,00	33,300	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250	
63	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			56,822
	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 750,00	0,824	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 750,00	0,275	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 750,00	0,824	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 600,00	0,314	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,090	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,50	11,250	
		10. Pereul (S=87.6m2)					
64	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			382,233
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,081	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	208,00	239,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,205	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,797	
65	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala
	m2			140,863
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0830	1 600,00	132,804	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	260,00	0,781	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	12,50	0,112	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	140,00	1,400	
		11. AP-8					
66	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a  scarii metalice, in doua straturi de vopsea
	m2			83,091
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2600	57,66	14,992	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	24,00	0,721	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	25,50	3,060	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	17,50	0,262	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,00	0,181	
67	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac
	m			11,069
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2430226100797	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	24,00	0,360	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	27,00	0,405	
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,0150	21,00	0,315	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,0150	18,50	0,277	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	18,00	0,036	
68	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (p2.AP-8)
	m3			2 317,743
	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,50	1 773,000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	520,00	124,800	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	1 800,00	0,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,4400	19,50	8,580	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4000	250,00	100,000	

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
()	()	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)