WinСмета2000     
Reparatia partiala fasada la caminul nr.1 ASEM din str.Florilor, mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Fasada			
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri, sorturi, etc.	m	41,3000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,717	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,065	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,413	
2	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla colorata B=200mm	m	41,3000	
	7422010060100	Timplar	h-om	13,216	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,304	
	274312354902226	Glafuri din tabla colorata b=200mm pentru ferestre	m	41,300	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	165,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,413	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	11,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,960	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	124,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,720	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,600	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,200	
5	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	124,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	173,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	706,800	
	2652102100737	Var hidratat	kg	384,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,464	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,116	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,744	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310	
6	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren gr100mm  cornier norma 0,8	m2	329,2000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	467,464	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	98,102	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 329,968	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 329,968	
	25213026029073	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr100mm	m2	355,766	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	365,741	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	265,994	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 994,952	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,230	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,119	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,572	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,926	
7	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	15,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,450	
8	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr100mm	m2	49,5000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,290	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,751	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	199,980	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	199,980	
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr100mm	m2	53,495	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,995	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	49,995	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	299,970	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,238	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,168	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,139	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,891	
9	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	418,2000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,184	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	173,553	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,910	
10	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti-culoarea asemanatoare cu cea existenta-coordonat cu Beneficiarul	m2	418,2000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	510,204	
	26531021008311	Tink	kg	961,860	
	4100126202818	 Apa	m3	1,673	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	2,509	
11	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	405,3000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	303,975	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,122	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,041	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,122	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,049	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,216	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 823,850	
12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-geomembrana in pamint	m2	30,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	
	268213260046512	Folie suplimentara polimerica-geomemebrana	m2	35,535	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	370,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	
13	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr30mm	m2	25,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,850	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	13,225	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	101,000	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	126,250	
	2521302602902339	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*gr 30mm	m2	27,018	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,068	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	202,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,625	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,525	
14	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,580	
15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,588	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,870	
16	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	21,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150	
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,800	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,105	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,300	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,300	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,630	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	2,310	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	
	2320187315789	Decofrol	kg	2,520	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,420	
17	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	145,0000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,815	
	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	148,625	
18	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,1600	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,856	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,864	
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	598,525	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,622	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,491	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,636	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,123	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,039	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,296	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,540	
19	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 	m	12,3000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,107	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,615	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,123	
20	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-din demontari +chirlige si suruburi	m	12,3000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,690	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,737	
	2874115837745	Suruburi	buc	126,690	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,246	
21	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m	16,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	
22	
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-din demontari +cleme (chilrlige)	m	16,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,600	
	2413217300010	Cleme	buc	8,160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240	
23	CE23B
	Glafuri  din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	12,3000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,150	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,305	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,230	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	15,990	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,279	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,221	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,384	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,305	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,123	
24	CE23D
	Copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	12,4500	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,848	
	7122050013400	Zidar	h-om	6,225	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,490	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	41,434	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,590	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,948	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,036	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	53,087	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,168	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,249	

			
 			Total Fasada	            		

			
 			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total	 lei			
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			
	Cheltuieli transportare	7,00 %			
	Cheltuieli depozitare,aprovizionare	2,00 %			
	Total	100,00 +			
	Cheltuieli de regie	14,50 %			
	Total	100,00 +			
	Beneficiu de deviz	6,00 %			
	Total	100,00 +			
	TVA	20,00 %