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Lista cu cantitatile de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   Direcția Generală Educație Tineret și Sport
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Direcția Generală Educație Tineret și Sport
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a terenului de minifotbal dimensiune 8x15


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal 
	
	
	

	1
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
	100 m3
	
	0,5250

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600
	2,4990

	 2
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	73,5000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	2,2564

	 3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3
	
	0,5250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	0,1575

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	0,0010

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	0,1732

	 4
	TsC35F12

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta  21-30 m
	100 m3
	
	0,2500

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,4400
	1,6100

	 5
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3
	
	0,2500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	1,2425

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	6,1700
	1,5425

	 6
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	13,8000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	13,8000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	1,3800

	 7
	TsC35B1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m
	100 m3
	
	0,0900

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	0,4887

	 8
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	14,6900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	0,4510

	 9
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	0,0900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,0324

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,0360

	 10
	pret furnizor

	Cost argila pentru umplutura 
	
	
	18,8000

	
	01
	Cost argila pentru umplutura 
	m3
	1,0000
	18,8000

	 11
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	
	0,1800

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	0,1962

	 12
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3
	
	0,1800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	0,8946

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	6,1700
	1,1106

	 13
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	0,1800

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,1800

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	0,0180

	 
	
	1.2. Teren de fotbal 
	
	
	

	14
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400,  GOST8267-93, fractie 5-70 mm
	m3
	
	32,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	11,8400

	
	1421402200393
	Piatra sparta M400,  GOST8267-93, fractie 5-70 mm
	m3
	1,3110
	41,9520

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320
	7,4240

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	4,8960

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	0,7360

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	1,5360

	 15
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3
	
	3,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,4000
	5,0400

	
	1411122201672
	Piatra sparta din granit fr.1-5mm
	m3
	1,2700
	4,5720

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,1800

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1740
	0,6264

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,0180

	 16
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2;  - Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 
	m2
	
	120,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	16,4400

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial
	m2
	1,0300
	123,7236

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	33,9940

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	12,9970

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	25,0000
	3 003,0000

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	6,0000
	720,7200

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	0,8520

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	0,1800

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	4,5600

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	1,0200

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	0,0360

	 17
	TsH44B

	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba. 
	m
	
	135,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0740
	9,9900

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial
	m2
	0,1800
	24,3000

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,3400
	180,9000

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,4000
	54,0000

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0006
	0,0810

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0055
	0,7425

	 
	
	1.3. Ingradirea
	
	
	

	18
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	
	2,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	2,9750

	 19
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip
	m3
	
	0,2200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,1980

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	0,2420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0220

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,0462

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,0924

	 20
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	
	18,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,8000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	17,1000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,4400

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,6200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0630

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0090

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,1600

	 21
	CC03C

	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg
	
	10,1700

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,2542

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0508

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	10,2717

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0508

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,1017

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,0510

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0061

	 22
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150. 
	m3
	
	3,6000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,4400

	
	2663102100000
	Beton C20/25
	m3
	1,0250
	3,7453

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,3654

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,1600

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,9000

	 23
	CB14F

	Schela metalica tubulara 
	m
	
	52,0000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	26,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0052

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0001
	0,0052

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0020
	0,1040

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	1,5000
	78,0000

	 24
	CL18A

	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3) 
	kg
	
	655,9500

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	124,6305

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	6,5595

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	6,5595

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	6,5595

	
	2775276309886
	Confectii metalice teava 80x80x3mm
	kg
	1,0000
	655,9500

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	3,2798

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	5,2476

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	9,8392

	 25
	pret ofertant

	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm
	
	
	18,0000

	
	01
	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm
	buc
	1,0000
	18,0000

	 26
	CL10A

	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) 
	t
	
	0,7300

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	63,7500
	46,5375

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,7500
	2,7375

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,7500
	2,7375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7500
	2,7375

	
	2811106301300
	Constructii metalice teava 40x80x3mm
	kg
	1 000,0000
	730,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,2500
	0,1825

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	3,6500

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	3,6500

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	3,6500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3500
	0,2555

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	0,3650

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,2500
	0,1825

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,0000
	6,5700

	 27
	pret ofertant

	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm
	
	
	156,0000

	
	02
	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm
	buc
	1,0000
	156,0000

	 28
	pret ofertant

	Piulita hexagonala cu flansa M12
	
	
	156,0000

	
	03
	Piulita hexagonala cu flansa M12
	buc
	1,0000
	156,0000

	 29
	pret ofertant

	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm
	
	
	38,0000

	
	04
	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm
	buc
	1,0000
	38,0000

	 30
	pret ofertant

	Piulita hexagonala cu flansa M16
	
	
	38,0000

	
	05
	Piulita hexagonala cu flansa M16
	buc
	1,0000
	38,0000

	 31
	pret ofertant

	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm
	
	
	84,0000

	
	06
	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm
	buc
	1,0000
	84,0000

	 32
	CN20D

	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic 
	m2
	
	62,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5000
	93,4500

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,3800
	23,6740

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,2500
	15,5750

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,0500
	3,1150

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	12,4600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,1150

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	6,2300

	 33
	DF50A

	Intinderea cablului de parapet
	100 m
	
	0,5200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,4000
	2,8080

	 34
	pret furnizor

	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm
	
	
	53,0000

	
	07
	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm
	m
	1,0000
	53,0000

	 35
	pret furnizor

	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm  
	
	
	4,0000

	
	08
	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm  
	buc
	1,0000
	4,0000

	 36
	pret furnizor

	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg
	
	
	8,0000

	
	09
	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg
	buc
	1,0000
	8,0000

	 37
	pret furnizor

	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm 
	
	
	8,0000

	
	10
	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm 
	buc
	1,0000
	8,0000

	 38
	CC09C

	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.
	m2
	
	133,4000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	73,3700

	
	2873122005327
	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25
	kg
	0,4300
	57,3620

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	286,8100

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	4,6690

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	2,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,6670

	 39
	pret furnizor

	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm 
	
	
	133,4000

	
	12
	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm 
	m2
	1,0000
	133,4000

	 40
	CK14A

	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal 
	m2
	
	3,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,5700

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	2,8800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	0,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	1,1400

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	3,0000

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	12,0000

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	12,0000

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	12,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,3000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,3450

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	0,6900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	3,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0030

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	41
	TsH80A

	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg
	buc
	
	2,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2700
	0,5400

	 
	
	3.  Utilaj
	
	
	

	42
	

	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV 
	
	
	2,0000

	
	13
	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV 
	set
	1,0000
	2,0000

	 
	
	------------------------------------------------------------
	-------------
	------------
	--------------




	 Intocmit 
	()

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



