CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj
	
1	
	Contor de gaze G-16T
	buc	1,000	
2	
	Supape de blocare cu mufe  50
	buc	1,000	
3	08-03-526-1
	Sensor a concentratiei de metan si CO
	buc	1,000	
4	
	Термозапорный клапан Ду20
	buc	1,000	
		2. Montarea utilajului
	
5	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"
	buc	1,000	
6	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50
	buc	1,000	
7	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer,Semnalizator de gaz
	buc	1,000	
8	ID13D
	Supapa  cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан Ду20
	buc	1,000	
		3. Lucrari de constructii
	
9	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,000	
10	GB05A
	Piulita pentru contor de gaze D-16T
	buc	2,000	
11	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm  Кран газовый шаровый Ду50
	buc	1,000	
12	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран газовый шаровый Ду32
	buc	2,000	
13	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран газовый шаровый Ду20
	buc	1,000	
14	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,Кран трехходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита, исп.3  Ду15
	buc	1,000	
15	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	7,000	
16	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	8,000	
17	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 mm
	buc	1,000	
18	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm
	buc	1,000	
19	GB05A
	Dop  din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc	1,000	
20	IzJ08A
	Vopsirea conductelor, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de email
	m2	2,350	
21	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	8,000	
22	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	8,000	
23	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	7,000	
24	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	7,000