WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 SRL Floresti-gaz
Gazificarea satului Rublenita r-nul Soroca (obiect 10/07-0820-AGE)	

Catalog de preюuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfгєurat)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Denumire lucrгri, cheltuieli  єi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de mгsurг	Valoare, lei	
					Pe unitate de mгsurг
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Gazificarea satului Rublenita					
		1.1. Presiune medie					
		1.1.1. Lucrari de terasament					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		1.1.2. Pozarea gazoductului					
8	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
11	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
12	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 
	1 km				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000			
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500			
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000			
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100			
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000			
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000			
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750			
13	GC01B
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm 
	1 km				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,6400			
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0200			
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000			
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100			
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000			
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000			
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,0700			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1300			
14	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c75	Fiting polietilena ( cot d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811c63	Fiting polietilena (cot d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
16	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t90/75	Fiting polietilena ( teu d 90/75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
17	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/32	Fiting polietilena (teu d 63/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
18	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/40	Fiting polietilena (teu d 63/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/40	Fiting polietilena (reductie d 63/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r75/63	Fiting polietilena (reductie d 75/63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
22	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m75	Fiting polietilena ( mufa d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m40	Fiting polietilena (mufa d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m63	Fiting polietilena (mufa d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
25	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
26	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
27	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300			
	272210310700032	Conducta de otel d 32	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
28	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	287527404000032	Cot sau reductie de otel 32	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
29	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800			
	287527420210032	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 32	buc	1,0000			
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
30	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000			
	287527440020032	Flanse din otel 32	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
31	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300			
	272210310700025	Conducta de otel d 25	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
32	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	287527404000025	Cot sau reductie de otel 25	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
33	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800			
	287527420210025	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 25	buc	1,0000			
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
34	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000			
	287527440020025	Flanse din otel 25	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
35	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000125	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 125	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
36	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000110	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 110	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
37	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000110	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 110	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
38	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici
	m				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000			
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800			
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500			
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650			
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,0500			
39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
40	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
41	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		1.1.3. Bransament Dn 40 ( 4 set)					
42	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
43	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m40	Fiting polietilena (mufa d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
44	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol40	Fiting polietilena (pe/ol d 40)	buc	1,0100			
45	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
46	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.1.4. Bransament Dn 32 ( 1 set)					
47	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
48	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
49	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811pe/ol32	Fiting polietilena (pe/ol d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
50	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
51	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.2. Lucrari de montare					
52	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h
	buc				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100			
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500			
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0330			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600			
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000			
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800			
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200			
	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,0000			
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000			
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds 	buc	1,0000			
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,0000			
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000			
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000			
	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 	m	0,6000			
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 	m	0,2500			
53	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,6000			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000			
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,1300			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200			
54	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400			
		1.3. Utilaj					
55	
	Post de reglare a presiunei 2xPF FEXS Dn 25
	buc				
	343434	Post de reglare a presiunei 2xPFFEXS Dn 25	buc	1,0000			
		1.4. Presiune joasa PRG nr.1					
		1.4.1. Lucrari de terasament					
56	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
57	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
58	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
59	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
60	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
61	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
62	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		1.4.2. Pozarea gazoductului subteran					
63	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
64	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
65	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11d 50	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
66	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
67	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
68	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c75	Fiting polietilena ( cot d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
69	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811c63	Fiting polietilena (cot d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
70	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r75/63	Fiting polietilena (reductie d 75/63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
71	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/50	Fiting polietilena (reductie d 63/50)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
72	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r50/40	Fiting polietilena (reductie d 50/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
73	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t75	Fiting polietilena ( teu d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
74	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/32	Fiting polietilena (teu d 63/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
75	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t50/32	Fiting polietilena (teu d 50/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
76	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t40/32	Fiting polietilena (teu d 40/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
77	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t32	Fiting polietilena (teu d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
78	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t40	Fiting polietilena (teu d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
79	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63	Fiting polietilena (teu d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
80	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
81	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m75	Fiting polietilena ( mufa d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
82	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000125	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 125	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
83	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
84	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 63	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
85	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
86	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
87	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400			
	272210310700076	Conducta de otel d 76	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0160			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
88	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300			
	272210310700050	Conducta de otel d 57	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
89	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	287527404000050	Cot sau reductie de otel d 50	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
90	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000			
	287527404000065	Cot sau reductie de otel d 65	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
91	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800			
	287527420210050	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 50	buc	1,0000			
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
92	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000			
	287527440020050	Flanse din otel d 50	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300			
93	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000			
	287527420210065	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 65	buc	1,0000			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
94	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400			
	287527440020065	Flanse din otel d 65	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900			
		1.4.3. Bransament Dn 75 (1 set)					
95	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
96	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m75	Fiting polietilena ( mufa d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
97	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol75	Fiting polietilena ( pe/ol d 75)	buc	1,0100			
98	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c75	Fiting polietilena ( cot d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
99	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
100	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.4.4. Bransament Dn 63 (2 set)					
101	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
102	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m63	Fiting polietilena (mufa d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
103	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol63	Fiting polietilena (pe/ol d 63)	buc	1,0100			
104	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811c63	Fiting polietilena (cot d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
105	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
106	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.4.5. Bransament Dn 32 ( 34 set)					
107	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
108	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
109	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol32	Fiting polietilena (pe/ol d 32)	buc	1,0100			
110	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500			
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000			
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
111	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.4.6. Pozarea gazoductului suprateran					
112	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
113	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
114	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
115	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000			
	252121670100050	Teava din otel d 57	m	1,0150			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330			
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050			
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000			
116	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760			
117	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
118	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
119	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
120	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250			
121	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760			
122	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
123	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000			
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000			
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000			
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
	4100116202818	Apa	m3	0,0010			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000			
124	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000			
	252121670100020	Teava din otel D 20	m	1,0150			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830			
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
125	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040020	Cot otel d20	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
126	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
127	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600			
	287527420520020	Robinet de inchidere D 20	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			
		1.5. Presiune joasa PRG nr.2					
		1.5.1. Lucrari de terasament					
128	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
129	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
130	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
131	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
132	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
133	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
134	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		1.5.2. Pozarea gazoductului subteran					
135	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
136	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000175	Teava polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
137	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
138	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11d 50	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
139	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
140	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
141	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811c63	Fiting polietilena (cot d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
142	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r75/63	Fiting polietilena (reductie d 75/63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
143	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/50	Fiting polietilena (reductie d 63/50)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
144	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r50/40	Fiting polietilena (reductie d 50/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
145	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t75	Fiting polietilena ( teu d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
146	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t90	Fiting polietilena ( teu d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
147	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r75/32	Fiting polietilena (reductie d 75/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
148	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r90/75	Fiting polietilena (reductie d 90/75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
149	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/50 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r90/50	Fiting polietilena (reductie d 90/50)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
150	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t75/32	Fiting polietilena (teu d 75/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
151	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t75/40	Fiting polietilena (teu d 75/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
152	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/32	Fiting polietilena (teu d 63/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
153	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t50/32	Fiting polietilena (teu d 50/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
154	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t40/32	Fiting polietilena (teu d 40/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
155	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t32	Fiting polietilena (teu d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
156	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
157	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m40	Fiting polietilena (mufa d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
158	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m75	Fiting polietilena ( mufa d 75)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
159	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
160	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000140	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 140	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
161	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000125	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 125	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
162	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
163	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 63	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
164	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
165	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
166	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400			
	272210310700089	Conducta de otel d 89	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0160			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
167	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; 
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000			
	287527404000089	Cot sau reductie de otel d 89	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
168	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000			
	287527420210080	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 80	buc	1,0000			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
169	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400			
	287527440020080	Flanse din otel d 80	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900			
		1.5.3. Bransament Dn 90 (1 set)					
170	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
171	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
172	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol90	Fiting polietilena ( pe/ol d 90)	buc	1,0100			
173	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c90	Fiting polietilena ( cot d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
174	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
175	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.5.4. Bransament Dn 32 ( 30 set)					
176	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
177	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
178	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol32	Fiting polietilena (pe/ol d 32)	buc	1,0100			
179	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
180	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.5.5. Pozarea gazoductului suprateran					
181	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
182	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
183	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250			
184	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760			
185	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
186	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000			
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000			
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000			
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
	4100116202818	Apa	m3	0,0010			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000			
187	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000			
	252121670100020	Teava din otel D 20	m	1,0150			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830			
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
188	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040020	Cot otel d20	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
189	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
190	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600			
	287527420520020	Robinet de inchidere D 20	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			
		1.6. Presiune joasa PRG nr.3					
		1.6.1. Lucrari de terasament					
191	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
192	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
193	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
194	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
195	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
196	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
197	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		1.6.2. Pozarea gazoductului subteran					
198	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
199	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
200	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11d 50	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
201	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
202	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
203	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c90	Fiting polietilena ( cot d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
204	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/50	Fiting polietilena (reductie d 63/50)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
205	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r50/40	Fiting polietilena (reductie d 50/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
206	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r90/63	Fiting polietilena (reductie d 90/63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
207	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t90	Fiting polietilena ( teu d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
208	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t90/40	Fiting polietilena ( teu d 90/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
209	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/40	Fiting polietilena (teu d 63/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
210	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t50/32	Fiting polietilena (teu d 50/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
211	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t40/32	Fiting polietilena (teu d 40/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
212	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t32	Fiting polietilena (teu d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
213	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m40	Fiting polietilena (mufa d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
214	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
215	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
216	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000140	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 140	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
217	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000125	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 125	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
218	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
219	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600075	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
220	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 63	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
221	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
222	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
223	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400			
	272210310700089	Conducta de otel d 89	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0160			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
224	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; 
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000			
	287527404000089	Cot sau reductie de otel d 89	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
225	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000			
	287527420210080	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 80	buc	1,0000			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
226	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400			
	287527440020080	Flanse din otel d 80	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900			
		1.6.3. Bransament Dn 90 (1 set)					
227	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
228	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
229	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol90	Fiting polietilena ( pe/ol d 90)	buc	1,0100			
230	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c90	Fiting polietilena ( cot d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
231	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
232	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.6.4. Bransament Dn 32 ( 37 set)					
233	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
234	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
235	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol32	Fiting polietilena (pe/ol d 32)	buc	1,0100			
236	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
237	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.6.5. Pozarea gazoductului subrateran					
238	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
239	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
240	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250			
241	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760			
242	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
243	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000			
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000			
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000			
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
	4100116202818	Apa	m3	0,0010			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000			
244	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000			
	252121670100020	Teava din otel D 20	m	1,0150			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830			
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
245	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040020	Cot otel d20	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
246	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
247	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600			
	287527420520020	Robinet de inchidere D 20	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			
		1.7. Presiune joasa PRG nr.4					
		1.7.1. Lucrari de terasament					
248	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
249	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
250	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
251	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
252	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
253	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
254	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
		1.7.2. Pozarea gazoductului subteran					
255	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
256	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000163	Teava polietilena PE80 SDR11d 63	m	1,0030			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
257	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11d 50	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
258	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11d 40	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
259	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
260	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c90	Fiting polietilena ( cot d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
261	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/50	Fiting polietilena (reductie d 63/50)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
262	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r50/40	Fiting polietilena (reductie d 50/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
263	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r90/63	Fiting polietilena (reductie d 90/63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
264	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r90/40	Fiting polietilena (reductie d 90/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
265	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811t90	Fiting polietilena ( teu d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
266	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63	Fiting polietilena (teu d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
267	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/40	Fiting polietilena (teu d 63/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
268	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811r63/40	Fiting polietilena (reductie d 63/40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
269	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/32	Fiting polietilena (teu d 63/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
270	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t63/32	Fiting polietilena (teu d 63/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
271	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t40/32	Fiting polietilena (teu d 40/32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
272	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811t32	Fiting polietilena (teu d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
273	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m40	Fiting polietilena (mufa d 40)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
274	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
275	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m63	Fiting polietilena (mufa d 63)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
276	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
277	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000140	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 140	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
278	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000125	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 d 125	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
279	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
280	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600075	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 75	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
281	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm   
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11 d 63	m	1,0200			
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
282	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150			
283	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	1 km				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800			
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230			
284	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400			
	272210310700089	Conducta de otel d 89	m	1,0040			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0160			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020			
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020			
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180			
285	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; 
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000			
	287527404000089	Cot sau reductie de otel d 89	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
286	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm
	buc				
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000			
	287527420210080	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 80	buc	1,0000			
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000			
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000			
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200			
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300			
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300			
287	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400			
	287527440020080	Flanse din otel d 80	buc	1,0000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900			
		1.7.3. Bransament Dn 90 (1 set)					
288	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90  mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720			
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d 90	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0200			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
289	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811m90	Fiting polietilena ( mufa d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
290	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol90	Fiting polietilena ( pe/ol d 90)	buc	1,0100			
291	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000			
	2523156713811c90	Fiting polietilena ( cot d 90)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000			
292	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
293	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.7.4. Bransament Dn 32 ( 33 set)					
294	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11d 32	m	1,0000			
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000			
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800			
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150			
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
295	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000			
	2523156713811m32	Fiting polietilena (mufa d 32)	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000			
296	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
	buc				
	2523156713811pe/ol32	Fiting polietilena (pe/ol d 32)	buc	1,0100			
297	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600			
	2521216701000	Teava din azbociment d-100	m	1,0200			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000			
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200			
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600			
298	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700			
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200			
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600			
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500			
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,5000			
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,8000			
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100			
	4100116202818	Apa	m3	0,0700			
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200			
		1.7.5. Pozarea gazoductului suprateran					
299	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
300	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
301	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250			
302	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760			
303	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600			
304	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000			
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000			
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000			
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0800			
	4100116202818	Apa	m3	0,0010			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000			
305	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000			
	252121670100020	Teava din otel D 20	m	1,0150			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830			
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
306	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,0700			
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,0000			
	2875274040020	Cot otel d20	buc	1,0000			
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600			
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440			
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090			
307	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2				
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520			
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
308	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600			
	287527420520020	Robinet de inchidere D 20	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
(Inginer IC Curca Ruslan)	(Inginer sef Cucuruzeac I.)	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcюia, semnгtura, numele, prenumele)