Renovarea si extinderea apeductului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Botanica, Frunze)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-D-0-PG-7-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Demolarea turnului existent
			
1	M1A02D
	Demolarea turnului (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone
	t	4,6355	
 2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Transportarea turnului la depozit)
	t	4,6355	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament
			
3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)
	100 m3	0,5000	
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului)
	100 m3	1,9900	
 5	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambloului
	100 m3	1,9900	
 6	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil)
	100 m3	0,5000	
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral)
	100 m3	1,6550	
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	265,0000	
 		Capitolul 1.3. Imprejmuiri
			
9	CO05A
	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe cornier metalici D = 60x60x2 mm, cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 0.5 m (Unplutura din sirma gimpoasa 25 sectii cornier metalic 26 buc)
	m	62,0000	
 10	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat   pe stilpi metalici  montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x5x2400 26- buc cu capac, Panouri  gata confectionate din euro gard- 4.5 m2 25 buc
	m	62,0000	
 11	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,2600	
 12	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3	0,1440	
 13	CK14A
	Porti metalice din eurogard  gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal  (poarta 7.65 m2,  cornier 40x5 mm 20.6 m, stilpi de fixare 36 kg)
	m2	8,0000	
 14	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000	
 15	CK33B
	Miner
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.4. Imbracamintea rutiera
			
16	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	0,1050	
 17	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	1,0500	
 18	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm 
	100m2	0,1050	
 19	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15
	m	8,0000	
 20	DC05A k=0.7
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm
	m2	10,5000	
 		Capitolul 1.5. Inverzirea
			
21	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	2,3250	
 22	TsE01B K=1.2
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  
	100m2	1,3250	
 23	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,0900	
 24	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc	0,0900	
 25	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (кустарники)
	buc	9,0000	
 26	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc	0,0900	
 		Capitolul 1.6. Scara din beton
			
27	TsC53B
	Compactarea pamintului 
	100m2	0,0700	
 28	CA03C2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	1,0300	
 29	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	23,5000	
 30	CH03A
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate
	m	14,0000	
 31	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti (Перила)
	kg	82,0000	
 32	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0820	
 33	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0820	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.