	                                                                                    
	Reparatia curenta exterioara si interioara a Substantiei de transformatoare nr.1 cu nr.inv 17 , mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 18-26
Lucrari de reparatie ST 1
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	
	
	1.1. Exterioare

	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	207,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	97,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,42

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	142,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	21,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,68

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	109,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,188

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,495

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,099

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	65,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,65

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	15,84

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,702

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,702

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,317

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCP45D

	Demontarea copertinelor metalice 

	kg
	158,40

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	3,168

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,168

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,127

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,158

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,475

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,792

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	6,88

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,448

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,082

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,344

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,995

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,995

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,032

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

	m3
	10,31

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	31,961

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	62,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	69,486

	
	
	Total
	
	
	

	10
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	62,60

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	16,151

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterioare
	            
	

	 
	
	1.2. Interioare

	
	
	

	11
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	182,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,852

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,315

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,821

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	29,30

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,427

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,427

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,465

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,465

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CL14A

	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	2,067

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	33,072

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,201

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,067

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,067

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,101

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,62

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	5,168

	
	
	Total
	
	
	

	14
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	15,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,872

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	15,20

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,922

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	2.1. Exterior

	
	
	

	
	
	2.1.1. Acoperis

	
	
	

	16
	CE31A1

	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple 

	m2
	6,25

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,094

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,625

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,034

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,175

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, zincata, cutata H35 cu gr.0,45mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05

	m2
	6,25

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	9,062

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,625

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	7,547

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	3,938

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	32,812

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	32,812

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	2,133

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,656

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,138

	
	
	Total
	
	
	

	18
	RpCE18B

	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos 
Mat. marunte=1,03

	m
	156,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	35,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,16

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	48,204

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	19,282

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	12,051

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	11,248

	
	2682162608375
	Snur vata minerala  impl. simra zn cu D=60 mm
	m
	168,714

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,312

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,156

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF21A

	Etansarea si  protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate in afara hidroizolatiei  curente cu materiale bituminoase si benzi din tabla zincata cu latimea de cca, 300 mm, prevazute cu bucle de compresare, la rosturile fara rebord ale acoperisurilor si sorturi marginale. 

	m
	14,35

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	10,188

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	27,265

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	4,305

	
	2682132602080
	Tesetura  fibre sticla LT 130
	m2
	14,637

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	5,453

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,009

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	18,224

	
	2710403642020
	Tabla zincata sau neagra  0,5 x 800 x 2000 mm
	kg
	24,395

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,861

	
	2415107300095
	Acid azotic tehnic
	kg
	0,718

	
	1714227322200
	Cilti de cinepa sort 4
	kg
	0,718

	
	2413217309660
	Clorula amoniu (tipirig)
	kg
	0,718

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,718

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,043

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,215

	
	
	Total
	
	
	

	20
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	142,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	52,54

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	42,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,043

	
	
	Total
	
	
	

	21
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	142,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11,36

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	213,00

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	156,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	42,60

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,071

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	142,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,355

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	3,55

	
	
	Total
	
	
	

	22
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 

	m2
	142,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	17,04

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	143,42

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	39,76

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	198,80

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,067

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	132,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,142

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	1,42

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	120,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,018

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,604

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	121,907

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,604

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,207

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	36,21

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,072

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	142,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	85,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 846,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,964

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,26

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,704

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm 
K=2,00

	m2
	142,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	610,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,988

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,568

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,852

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,426

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	65,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,80

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	26,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,25

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	65,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	65,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	513,50

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	39,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,422

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,325

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG24B

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	48,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	40,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	115,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,336

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,096

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,72

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	207,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	76,59

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	62,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	142,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	63,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,66

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	342,93

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	89,46

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	28,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,52

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	65,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	34,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,00

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	163,80

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	40,95

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	22,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,90

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	4,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,08

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	4,16

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	2,08

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	4,576

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,915

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,333

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	65,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,20

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	65,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	260,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,65

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	41,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	36,935

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,375

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	79,846

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	21,58

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	2,158

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	1,295

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	86,32

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	4,15

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CK26B

	Montare picurator din aluminiu la acoperis 

	m
	16,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	2743123549
	Picurator din aluminiu
	m
	16,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	66,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,165

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Element de inchidere 4buc Piesa de racordare jgheab -burlan 3 buc Excludere cot jgheab 
Material marunt=1,03

	m
	16,50

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,95

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	17,845

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	23,793

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	4,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,699

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	3,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	169,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 6 buc Cot de capat 3 buc 
Material marunt=1,02

	m
	15,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,46

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	16,708

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	6,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	3,978

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	7,956

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	3,978

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	3,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	3,978

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,234

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	2.1.2. Pereti

	
	
	

	38
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	172,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	129,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,052

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,017

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,052

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,021

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,518

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	777,60

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CB14A1 k=8

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade 
K=8,00

	m2
	-172,80

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	-235,008

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	109,90

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,188

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	45,608

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,495

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	109,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	109,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,98

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	868,21

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	65,94

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,638

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,714

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,55

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CC03A

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 

	kg
	91,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,456

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	92,112

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,456

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,912

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	27,36

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,055

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	109,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	63,742

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,386

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	454,986

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	34,069

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,319

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,066

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,33

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	248,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	29,76

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	102,92

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,40

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	32,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,388

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	26,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,815

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	32,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	46,292

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,715

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	131,704

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	131,704

	
	2521302602951
	Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm
	m2
	35,231

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	36,219

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	8,231

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	197,556

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,815

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,111

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,75

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,587

	
	
	Total
	
	
	

	47
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	215,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	305,868

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	64,189

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	870,216

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	870,216

	
	2521302602950
	Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm
	m2
	232,783

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	239,309

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	108,777

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 305,324

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,732

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,954

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,877

	
	
	Total
	
	
	

	48
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	14,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	34,952

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,723

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	58,984

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	73,73

	
	2521302602930
	Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm
	m2
	15,778

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	18,727

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	117,968

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,365

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,38

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,307

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra la ferestre profil PVC cu plasa/picurator 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	9,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,455

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,485

	
	28121063060
	Profil PVC cu plasa/picurator
	m
	11,203

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	32,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,912

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	13,529

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,63

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	32,60

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	92,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,52

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	34,23

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,04

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	652,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	10,758

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,261

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	130,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,652

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,391

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	56,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,825

	
	281210630671
	Profil exterior pentru gresie si faianta
	m
	65,258

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	215,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,462

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	32,31

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,77

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah) 

	m2
	215,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	118,47

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	86,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,924

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	107,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,431

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.1.3. Tamplarie

	
	
	

	55
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 25cm 

	m
	9,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,097

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 25cm
	m
	9,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	58,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,097

	
	
	Total
	
	
	

	56
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta 

	m2
	53,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	100,016

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	15,96

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	6,384

	
	2952270003837
	Foehn de aer de temperatura inalta
	h-ut
	80,332

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	53,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	58,52

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	5,533

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	5,852

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	2,66

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	9,044

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,64

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,66

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	5,32

	
	
	Total
	
	
	

	58
	IzF10C

	Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale 

	m2
	26,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,256

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	26,866

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	8,778

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	43,89

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,015

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	29,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,027

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,266

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina) 

	kg
	270,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	51,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,70

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,70

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	2,70

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	270,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,35

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,16

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	4,05

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN21B

	Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 

	m2
	10,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,80

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,864

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	1,08

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,324

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,756

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,08

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,54

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,08

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05

	m2
	18,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	26,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2710403642035
	Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata
	m2
	21,735

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	11,34

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	94,50

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	94,50

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	6,142

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	1,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,396

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	2.1.4. Pereu

	
	
	

	62
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	10,31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,207

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	11,856

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,031

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,165

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	4,33

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 

	m2
	6,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,238

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	12,522

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,344

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,688

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,826

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,826

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,021

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,007

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CC03C

	Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	71,85

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,796

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,359

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	72,568

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,359

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,718

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	21,555

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,043

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CA02B3

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	6,88

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	52,976

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,472

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 001,254

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	5,323

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	4,76

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,015

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,72

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	2,752

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereu
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior
	            
	

	 
	
	2.2. Interioare

	
	
	

	
	
	2.2.1. Pereti

	
	
	

	66
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime 

	m2
	91,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,688

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	63,875

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,182

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,319

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	27,375

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	27,375

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	27,375

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,562

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	9,125

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	13,688

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpCB09A

	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial 

	m2
	167,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	159,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	8,38

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	167,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	23,464

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	69,554

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,38

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	14,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,424

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,212

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,308

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,015

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,073

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,091

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	167,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	167,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 324,04

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	100,56

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,335

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,838

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm) 

	kg
	125,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,628

	
	2873122004171
	Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm
	kg
	126,856

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,628

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,256

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	37,68

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	167,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	97,208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,464

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,844

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	693,864

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	51,956

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,101

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,503

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	167,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	23,464

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	69,554

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,38

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	167,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	204,472

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 196,664

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	13,24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,682

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	167,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	33,52

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	184,36

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	25,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	3,65

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,424

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,095

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	53,326

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,041

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,288

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,108

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	171,25

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,138

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	25,688

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,562

	
	
	Total
	
	
	

	78
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	171,25

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	77,062

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,125

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	180,652

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,171

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,171

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	375,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,25

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	56,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	18,75

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	375,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	206,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	150,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	22,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	187,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	18,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.2.2. Tavane

	
	
	

	81
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	14,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,03

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	6,018

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,725

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	14,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	22,185

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	103,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,146

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,283

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	14,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,90

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	15,95

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) Kman=2; Kmec=2, Kmat=5 
K=2,00
K=5,00

	m2
	14,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,99

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	103,675

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,116

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,464

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	14,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,435

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,175

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,725

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	14,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,45

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	15,296

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	114,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,42

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,10

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,70

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	114,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	62,70

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	45,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	57,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,228

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.2.3. Podele

	
	
	

	89
	CL16A

	Captuseli metalice din tabla striata groasa (5mm) 

	t
	2,067

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	31,005

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	115,752

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,268

	
	273310361020
	Tabla stiata 5mm
	kg
	2 170,35

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	22,737

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	9,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	13,642

	
	2710602000614
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm
	kg
	37,206

	
	2710703434783
	Otel lat OL 37 de 30x5 mm
	kg
	41,34

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	41,34

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,93

	
	
	Total
	
	
	

	90
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	49,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	54,12

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	5,117

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	5,412

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	2,46

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	8,364

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,84

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,46

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	4,92

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01

	m2
	29,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,712

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	905,546

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,663

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,207

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,461

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,586

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	29,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,102

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	12,159

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,465

	
	
	Total
	
	
	

	93
	CG47A

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (de coordonat cu beneficiarul) 
Materiale marunte (cirpe)=1,01

	m2
	29,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	40,727

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	30,481

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	73,982

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	17,164

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	591,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,264

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,205

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,846

	
	
	Total
	
	
	

	94
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	34,90

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	13,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,49

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	37,378

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	12,826

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	219,87

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	3,664

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	10,47

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,745

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,035

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Podele
	            
	

	 
	
	2.2.4. Alte lucrari

	
	
	

	95
	SE59A1

	Convector electric 2000 W, montat pe perete din beton 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,70

	
	29241273568
	Convector electric 2000 W
	buc
	6,12

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	12,24

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,24

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	2.2.5. Electricitate

	
	
	

	96
	RpEC02C

	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	43,20

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	80,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	15,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	15,00

	
	2722103107315
	Conductor de cupru 3x1,5mm
	m
	160,00

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,50

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,007

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,03

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	65,00

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,30

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	97
	RpEC08C

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x2,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,35

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	45,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	6,00

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,015

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,015

	
	2722103107325
	Conductor de cupru 3x2,5
	m
	90,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	45,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,50

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,75

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,005

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	98
	RpEC08C

	Montarea locului de intrerupator, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale 

	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,94

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	18,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	2,40

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,006

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,006

	
	2722103107315
	Conductor de cupru 3x1,5mm
	m
	36,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,60

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,30

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,002

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	99
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,40

	
	287527440052
	Corp de iluminat  20 W, 2000 lm, 4200 K
	buc
	10,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	20,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,80

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	100
	RpEF12B

	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED T8, 10W, 600mm 

	buc
	20,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,00

	
	3150145100110
	Tuburi LED T8, 10W, 600mm
	buc
	21,00

	
	
	Total
	
	
	

	101
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	5,10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,025

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,025

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	102
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,76

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	2,02

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,01

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	4,00

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Electricitate
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurare medicala
	
	

	
	Transportare materiale
	
	

	
	Depozitare materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







