	Lucrari de amenajare a curtii la LT "M. Sadoveanu"
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Suprafete amenajate cu pavaj
	
	

	1
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton
	m
	17.30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5.017

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0.061

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0.692

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	5.086

	2
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi.)
	m3
	169.00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	270.40

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3.228

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	130.975

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	130.975

	3
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (pereu deteriorat)
	m3
	12.00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	25.20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15.84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.60

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3.48

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3.48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1.80

	4
	TsG07G

	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm
	buc
	4.00

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0.68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27.36

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0.68

	5
	TsC35B1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarea)
	100 m3
	1.81

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	9.828

	6
	TsI51C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (asfalt, beton)
	t
	362.00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	48.001

	7
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (stratul suport, sol)
	100 m3
	3.40

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	16.218

	8
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3
	34.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	49.30

	9
	TsI51C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (strat soport, sol)
	t
	578.00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	76.643

	10
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2
	21.90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	197.757

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	21.90

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	26.28

	11
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 120mm
	m3
	263.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	260.37

	
	1421102200010
	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm
	m3
	302.45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	26.30

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	55.23

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	110.46

	12
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15)
	m
	272.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	40.80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	119.68

	
	2663102100001
	Beton clasa C12/15
	m3
	12.24

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm
	m
	273.36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1.632

	13
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15)
	m
	157.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	23.55

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	69.08

	
	2663102100001
	Beton clasa C12/15
	m3
	7.065

	
	2666122800286
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm
	m
	157.785

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.942

	14
	CE17B apl

	Strat suplimentar de Membrana HDPE 400g/m2 (se exclude: Accesorii metalice)
	m2
	122.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	24.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.10

	
	2682132601623
	Membrana HDPE 400g/m2
	m2
	144.509

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1.22

	15
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)
	kg
	128.00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3.20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.64

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	129.28

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.64

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1.28

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	38.40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.077

	16
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa C16/20 XC4+XF3 (pereu)
	m3
	10.20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	39.27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.63

	
	2663102100004
	Beton C16/20 XC4+XF3 
	m3
	10.56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1.03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2.55

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	4.08

	17
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat gr. 60mm, gri)  - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat.
	m2
	2087.00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2112.879

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	65.949

	
	2661112800655
	Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri
	m2
	2118.305

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	3339.20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	22979.957

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	10.435

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	125.199

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	41.74

	18
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  (pereu existent)
	m2
	116.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13.92

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonogrund"
	kg
	48.14

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5.80

	19
	CG17D

	Pardoseli din placi de Pavaj vibropresat gr. 40mm, gri, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea pereului existent din beton, cu pavaj lipit pe adeziv pentru exterior), se exclude: fuga, distantieri
	m2
	116.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	261.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29.00

	
	2661112800712
	Pavaj vibropresat gr. 40mm, gri
	m2
	119.48

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (pentru exterior)
	kg
	469.80

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	104.40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5.22

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.392

	20
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc
	6.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4.80

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	2.70

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	269.28

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0.184

	
	
	Capitolul 1.2. Intrarea din curtea interioara
	
	

	21
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	5.20

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.26

	22
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm
	m3
	0.75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0.742

	
	1421102200010
	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm
	m3
	0.862

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.075

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0.158

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0.315

	23
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile
	m2
	2.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.30

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2.10

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0.01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0.60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0.60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0.06

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0.10

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0.16

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0.20

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0.007

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0.001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0.24

	24
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)
	kg
	15.00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0.375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.075

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	15.15

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.075

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0.15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4.50

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.009

	25
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 
	m3
	2.35

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8.107

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.94

	
	2663102100004
	Beton C16/20 XC4+XF3 
	m3
	2.445

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.239

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1.41

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0.588

	
	
	Capitolul 1.3. Spatii verzi
	
	

	26
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol fertil)
	100 m3
	0.23

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	1.097

	27
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	36.80

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	15.975

	28
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2
	150.00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	19.50

	29
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	1.50

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	7.23

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	5.94

	30
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	1.50

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0.99

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1.50

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0.579



						
	                                                                                                         

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
