WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-1
 Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Lucrari de terasamente					
1	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3			559,484
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	320,00	559,484	
2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			655,861
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	655,861	
3	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2			483,191
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3			256,573
	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	216,00	221,400	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3			17,875
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
6	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
	m3			40,582
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,632	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,50	1,950	
7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3			316,293
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	290,00	316,293	
8	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 возвращение растительного слоя
	100 m3			609,000
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	290,00	609,000	
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm разравнивание растительного слоя
	100 m3			316,194
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	290,00	316,194	
		1.2. Montarea tevi si armaturi					
10	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm- capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17
	buc			297,452
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	25231567138111	Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17	buc	1,0000	133,22	133,220	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	88,00	95,040	
11	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -flansa din otel  liber DN100
	buc			325,147
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317	
	28752741101001	flansa din otel liber d=100	buc	1,0000	220,83	220,830	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	15,00	15,000	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	9,50	38,000	
12	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-flansa D100 PN1.0 MPa
	buc			229,563
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura-flansa D100 PN1.0 MPa	buc	1,0000	145,00	147,900	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120	
13	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.15"
	buc			2 055,056
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2523156713811315	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 15"	buc	1,0000	1 766,77	1 766,770	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
14	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.60"
	buc			2 756,956
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2523156713811316	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 60"	buc	1,0000	2 468,67	2 468,670	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
15	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.90"
	buc			3 557,556
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2523156713811319	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 90"	buc	1,0000	3 269,27	3 269,270	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
16	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-5 buc
	m3			871,883
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,692	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	1,57	294,808	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	216,00	171,000	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	208,00	151,667	
	4100116202818	Apa	m3	0,2700	19,50	5,362	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,458	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	290,00	4,833	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
17	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm-teava DN110 PE100 PN4 SDR41
	m			105,130
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,476	
	25212167010011	Teava din polietilena DN110 PE100 PN4 SDR41	m	1,0150	80,55	83,393	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 050,00	11,199	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	88,00	1,012	
18	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retele de alimentare cu apa si canalizare. cu diametru pina la 100mm 
	m			0,556
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0041	57,66	0,236	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	160,00	0,320	
		1.3. Cap de iesie					
19	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3			44,399
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,399	
20	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3			332,150
	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,335	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	208,00	272,480	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,50	4,485	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,750	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,500	
21	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3			872,460
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,692	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	1,57	294,808	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	216,00	171,180	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	208,00	151,840	
	4100116202818	Apa	m3	0,2700	19,50	5,362	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,438	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	290,00	5,075	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
22	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2			152,363
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,50	1,875	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,500	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	1 850,00	3,083	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	1 850,00	3,083	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	1 850,00	37,000	
23	42-01-004-1
	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra
	100 m3			40 337,333
	
	1	Muncitor	h-om	302,0000	57,66	17 413,333	
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	103,0000	208,00	21 424,000	
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	250,00	1 500,000	
		1.4. Переход под автодорогой методом прокола					
24	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3			1 404,878
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	320,00	1 404,878	
25	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3			44,398
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,398	
26	GA09A
	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273х7mm 
	m			1 385,383
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700	57,66	171,250	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	252121670100273	Teava din otel  д=273х7мм	m	1,0200	592,92	604,778	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,1600	10,50	117,180	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	24,00	3,840	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	1 850,00	1,850	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	40,00	7,760	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	21,50	1,505	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	17,50	2,625	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	14,50	5,800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	15,50	1,085	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	88,00	18,480	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	250,00	282,500	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,500	
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	150,00	162,000	
27	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN110 PE100 PN4 SDR41
	m			218,914
	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,987	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,861	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3300	5,00	1,650	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	95,00	1,900	
	252121670100131	Teava din polietilena PE100 PN4 SDR41 D110	m	1,0150	81,78	83,007	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	160,00	8,000	
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	250,00	42,500	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	88,00	14,960	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
28	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3			882,917
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	206,583	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	24,000	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	185,0000	1,57	294,750	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	216,00	180,000	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	208,00	156,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,2700	19,50	4,917	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	2,083	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	290,00	0,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	14,583	
29	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3			316,171
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	290,00	316,171	
30	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			17,875
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
31	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 755,363
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,534	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,829	

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
()	()	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)