2-1-4		

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Exinderea  sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistema -A1;А-2
					
		1.1. Lucrari de instalatii sanitare
					
		1.1.1. Tevi si armaturi
					
1	SA03H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 75.5mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000			
	27221033060003	Teava din otel, zincata  D75.5mm 	m	1,0100			
	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat D75	buc	0,0200			
	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat D75	buc	0,3500			
	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D75	buc	0,0400			
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, D75	buc	0,1100			
2	SA03G
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 60mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000			
	27221033060001	Teava din otel, zincata  D60mm 	m	1,0100			
	27212041178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat D60	buc	0,0200			
	27212041150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat D60	buc	0,3500			
	27212041201002	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D60	buc	0,0400			
	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, D60	buc	0,1100			
3	SA03D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 33.5mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500			
	27221033060002	Teava din otel, zincata  D33.5mm	m	1,0100			
	27212041178003	Cot din fonta maleabila A1, zincat D30	buc	0,0200			
	27212041150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat D30	buc	0,3500			
	27212041201003	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D30	buc	0,0400			
	27212041140403	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, D30	buc	0,1100			
4	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25212167170502	Teava din  PPR  PN20 D20mm 	m	1,0200			
	25231567194301	Cot din material plastic D20	buc	0,7000			
	25231567194501	Teu din material plastic D20	buc	0,4500			
	25231567194601	Reductie din material plastic D20	buc	0,1000			
	25231567195301	Racord drept M x Fe D20	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419			
5	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si fluture FI-FI D15mm )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300			
	291312450315031	Robinet  cu sfera si fluture  D15mm FI-FI	buc	1,0000			
6	SD17B
	Robinet de incendiu, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu dulap tip ШПК-320) 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000			
	2913137324302	Robinet  de incendiu,  dn=50мм , 1Б1р	buc	1,0000			
	2522147331400	Furtun  de incendiu д=50мм 	m	20,0000			
	2913137324303	Cap de conexiune sub presiune ГP-50	buc	1,0000			
	2913137324307	Cap de conectare a furtunului ГР-50	buc	1,0000			
	1313732745879631	Butoi de foc manual РС-50	buc	1,0000			
	2811237325050	Dulap din metal p/t hidrant ШПК-320	buc	1,0000			
7	SA37H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D75.5 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900			
	2875274204041	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D75.5	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
8	SA37G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D60 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600			
	2875274204042	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D60	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
9	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D35.5 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700			
	28752742040404	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D32	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
10	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	28752742040409	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D20	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
11	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500			
12	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000			
13	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600			
14	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000			
15	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" 
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500			
16	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100			
17	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600			
18	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800			
19	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0500			
20	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=33.5mm (Armflex ACE gr.19mm)
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,3500			
	33205173522350	Termoizolatie conducte  д=33.5мм Armaflex ACE gr.19mm	m	1,0300			
21	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60mm (Armflex ACE gr.19mm)
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,3500			
	33205173522351	Termoizolatie conducte  д=60мм Armaflex ACE gr.19mm	m	1,0300			
22	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=75.5mm (Armflex ACE gr.19mm)
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,3500			
	33205173522352	Termoizolatie conducte  д=75.5мм Armaflex ACE gr.19mm	m	1,0300			
23	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800			
24	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	142110220051322	Beton	m3				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
		1.2. Costul utilajului
					
25	
	Stingator cu pulbere  ОП-10
	buc				
	28741173000002	Stingator cu pulbere ОП-10	buc	1,0000			
26	
	Filtru  pentru curatirea mecanica a apei SVOD Colba 10
	buc				
	256879457	Filtru  pentru curatirea macanica a apei SVOD Colba 10	buc	1,0000			
		1.3. Lucrari de montare
					
27	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000			
		2. Sistema -T3 
					
		2.1. Tevi si armaturi
					
28	SA03D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 33.5mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500			
	27221033060002	Teava din otel, zincata  D33.5mm	m	1,0100			
	27212041178003	Cot din fonta maleabila A1, zincat D30	buc	0,0200			
	27212041150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat D30	buc	0,3500			
	27212041201003	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D30	buc	0,0400			
	27212041140403	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, D30	buc	0,1100			
29	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25212167170502	Teava din  PPR  PN20 D20mm 	m	1,0200			
	25231567194301	Cot din material plastic D20	buc	0,7000			
	25231567194501	Teu din material plastic D20	buc	0,4500			
	25231567194601	Reductie din material plastic D20	buc	0,1000			
	25231567195301	Racord drept M x Fe D20	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419			
30	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si fluture FI-FI D15mm )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300			
	291312450315031	Robinet  cu sfera si fluture  D15mm FI-FI	buc	1,0000			
31	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D35.5 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700			
	28752742040404	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D32	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
32	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	28752742040409	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D20	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
33	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500			
34	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600			
35	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000			
36	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100			
37	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600			
38	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0500			
39	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=33.5mm (Armflex ACE gr.19mm)
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om.	0,3500			
	33205173522350	Termoizolatie conducte  д=33.5мм Armaflex ACE gr.19mm	m	1,0300			
40	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800			
41	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	142110220051322	Beton	m3				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
		3. Sistema C1 
					
		3.1. Lucrari de instalatii sanitare
					
		3.1.1. Tevi si armaturi
					
42	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP ) 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	252121672016011	Teava  PP  D50мм p/t canalizarea 	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
43	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200			
	252121672016012	Teava  PP D110мм p/t canalizarea 	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
44	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  D110mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000			
	2875277330522	Mufa antiincendiu D110	buc	1,0000			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	3,0000			
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300			
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600			
45	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600			
	25231567210379	Revizie D110mm	buc	1,0000			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306			
46	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (piesa de curatie D110mm)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600			
	25231567210373	Piesa de curatire D110mm	buc	1,0000			
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306			
47	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (piesa de curatie D50 мм)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400			
	25231567210372	Piesa de curatire D50	buc	1,0000			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294			
48	SB28A
	Sifon de pardoseala din otel inoxidabil slefuit cu marjina de protactie , 15x15x7,5cm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	2523126721155	Sifon de pardoseala din otel  inoxidabil slefuit cu marjina de protactie 15x15x7,5cm	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100			
49	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (colier din otel zingat D110mm)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800			
	287527420404015	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D110	buc	1,0000			
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000			
50	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (colier din otel zingat D50mm)
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700			
	287527420404116	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D50	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060			
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000			
51	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,7000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
52	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000			
53	SD04A
	Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500			
	29131242013701	Baterie cromata amestecatoare pt. lavoar	buc	1,0000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000			
54	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0800			
55	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800			
56	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800			
57	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	142110220051322	Beton	m3				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
		3.1.2. Lucrari demontare
					
58	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
59	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
60	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900			
		3.2. Costul utilajului
					
61	
	Vas de closet  cu iesire laterala ,din ceramica ,cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj,cu rezervor incorporat de 6L cu clapeta de actionare din inox
	buc				
	2622102442760	Vas de closet cu iesire laterala ,din ceramica cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj,rezervor incorporat de 6l cu clapeta de actionare din inox 	buc	1,0100			
62	
	Lavoar din ceramica  
	buc				
	2622102438000	Lavoar din ceramica	buc	1,0100			
		4. Sistemul evacuare condens
					
		4.1. Tevi si armaturi
					
63	SB08B
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm (pex-al-pex  D40 мм)
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200			
	25212167201601	Teava din material plastic(pex-al-pex) D40mm	m	1,0350			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100			
64	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D40 )
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000			
	28752742040433	Colier din otel zingat p/t fixarea tevilor p/t conducte D40	buc	1,0000			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 1	kg	0,3100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010			
65	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600			
66	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100			
67	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0500			
68	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800			
69	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	142110220051322	Beton	m3				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			

Intocmit 	Bognibova L.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)