SPECIFICAŢII TEHNICE (anexa nr. 22 la Documentația standard)
           [ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  2,3,4,6,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	 Numărul procedurii de achiziție ____________________ din _____________________

	 Obiectul achiziției: Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS),  acumulatoare cu capacitatea de 12V/7A Ampere-oră (Ah), acumulatoare cu capacitatea de 12V/9A Ampere-oră (Ah)


	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului 


	Țara de    origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)
	
	
	
	Tensiune (V): 185-230 V ;

Puterea de ieșire (Puterea nominală aparentă): 600 W; 

Conectori de iеșirе (Output Connections): 1 х IEC 320 С13 pentru alimentare și protecție la supratensiuni (Surge Protection); Acumulator 9 Ah. 

Garanția: 24 luni
	
	     

	Acumulatoare cu capacitatea de 12V/7A Ampere-oră (Ah)
	
	
	
	Acumulatoare de 12V / 7A folosite pentru UPS-uri (surse neîntreruptibile).

Garanția: 6 luni
	
	

	Acumulatoare cu capacitatea de 12V/9A Ampere-oră (Ah)
	
	
	
	Acumulatoare de 12V / 9A folosite pentru UPS-uri (surse neîntreruptibile).
Garanția: 6 luni
	
	


