Sistemul de apeduct în s.Boscana 
r-ul Criuleni   N10/2017-  PG	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1
Amenajarea teritoriului  (площадка водозаборных сооружений N2)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistematizare verticala			
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (от устр котлавана под cооружение)	100 m3	0,060	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,020	
 3	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,400	
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	
 5	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (от устройства корыт под дорожное покрытия )	100 m3	0,400	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,400	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	68,000	
 8	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,040	
 9	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (песчано- гравийная подушка)	m3	2,000	
 		Capitolul 2. Imbracamintea de drum din piatra sparta (S=120 m2)			
10	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	18,000	
 11	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	21,600	
 		Capitolul 3. Poarta			
12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	
 13	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	0,032	
 14	CA03F
	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii	m3	0,280	
 15	CL18A
	Poarta metalica.	kg	95,400	
 16	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	
 		Capitolul 4. Spatii verzi			
17	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,210	
 18	47-02-039-2
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,200	
 19	TsH109B
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	21,000	
 20	TsH109C
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	20,000	
 21	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - липа мелколисная	buc	21,000	
 22	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot (чубушник)	buc	20,000	
 23	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,600	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.