Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in com.Chioselia, r-nul Cantemir. N04/16-TH,CBA	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1
 Castel de apa V=50 m/3  H=12m. (2buc) Platf.D

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Valoarea utilajului.
					
1	Preturi furnizorului	Castel de apa V=50 m/3  H=12m
	buc	2,000
			
		2. Lucrari de constructii.
					
		2.1. Lucrari terasamente.
					
		2.1.1. Котлован под опору-2шт
					
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	5,040
			
 3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	16,000
			
 4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м
	100 m3	1,320
			
 5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)
	100 m3	3,400
			
 6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	3,400
			
		2.1.2. Обвалование башни-2шт
					
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башень
	100 m3	3,300
			
 8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	561,000
			
 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	3,960
			
 10	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)
	m2	23,000
			
 11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см)
	m3	2,300
			
 12	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	23,000
			
		2.2. Lucrari de constructii.
					
13	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. Castel de apa V=50 m/3  H=12m (2buc)
	t	10,754
			
 14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,400
			
 15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15)
	m3	47,600
			
 16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv (Опалубка)
	m2	42,400
			
 17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте)
	kg	390,400
			
 18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)
	kg	357,120
			
 19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,357
			
 20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)
	m3	1,000
			
 21	CP16B	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия П3 (1.25m3)
	buc	12,000
			
		2.3. Conducte si acessori.
					
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm
	m	130,400
			
 23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm
	m	12,000
			
 24	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2	56,400
			
 25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana  cu sfera si flansa д80мм
	buc	4,000
			
 26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana  cu sfera si flansa д50мм
	buc	2,000
			
 27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm
	buc	14,000
			
 28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm
	buc	6,000
			
 29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d90 mm 
	buc	2,000
			
 30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d75 mm 
	buc	2,000
			
 31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar  д50мм
	buc	4,000
			
 32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/80 mm
	buc	2,000
			
 33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm
	buc	2,000
			
 34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/15 mm
	buc	2,000
			
 35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel д80 mm
	buc	8,000
			
 36	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm
	buc	4,000
			
 37	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d75mm
	buc	4,000
			
 38	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa ПЕ д90мм
	buc	4,000
			
 39	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa ПЕ д75мм
	buc	2,000
			
 40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм
	buc	4,000
			
 41	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie  ПЕ д80/50мм
	buc	2,000
			
 42	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie di otel L=200mm d219x7mm
	buc	12,000

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in com.Chioselia, 
r-nul Cantemir. N04/16-TH,CBA	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Castel de apa V=50 m/3  H=12m. (2buc) Platf.D
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului.
					
1	Preturi furnizorului
	Castel de apa V=50 m/3  H=12m
	buc				
	123564897501	Водонапорная башня V=50m/3 H=12m	buc	1,0000			
		2. Lucrari de constructii.
					
		2.1. Lucrari terasamente.
					
		2.1.1. Котлован под опору-2шт
					
2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
4	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м
	100 m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900			
	4100126202818	Apa	m3	0,4000			
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120			
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400			
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400			
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200			
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800			
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900			
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		2.1.2. Обвалование башни-2шт
					
7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башень
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
8	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
9	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920			
10	IzF04F
	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
11	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
12	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800			
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0590			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072			
		2.2. Lucrari de constructii.
					
13	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. Castel de apa V=50 m/3  H=12m (2buc)
	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	4,9500			
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800			
14	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400			
15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100215	Beton В15	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
16	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv (Опалубка)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice 	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
19	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
20	AcD23E
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)
	m3				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000			
	266310210066	Beton marca В15	m3	1,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250			
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000			
21	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия П3 (1.25m3)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040			
	2666122800641	Element  prefabricat Плита перекрытия  П3 (1.25m3)	buc	1,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500			
		2.3. Conducte si acessori.
					
22	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	252121670112	Teava din otel д80мм	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
23	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	252121670113	Teava din otel д20мм	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
24	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400			
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010			
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I  v.903-65	kg	0,5000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370			
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800			
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300			
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830			
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390			
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570			
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp 	h-ut	0,2020			
25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana  cu sfera si flansa д80мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	2874117300336	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Vana  cu sfera si flansa д80мм	buc	1,0000			
26	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana  cu sfera si flansa д50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730035	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Vana  д50мм	buc	1,0000			
27	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440014	Flansa din otel pentru sudura д80мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
28	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274400144	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
29	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d90 mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411720	Piese de legatura. Flansa libera d90 mm 	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
30	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d75 mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411721	Piese de legatura. Flansa libera d75 mm 	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
31	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar  д50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730028	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet antiincendiar. д50мм 	buc	1,0000			
32	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411020	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/80мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411021	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/50мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
34	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/15 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	2875274110221	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/15мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
35	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel д80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	28752741150	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot din otel д80мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
36	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671351	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE el.sudabil d90mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d75mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671352	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE el.sudabil d63mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa ПЕ д90мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715571	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ д90мм	buc	1,0300			
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa ПЕ д75мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671572	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ д63мм	buc	1,0300			
40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715588	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cap mufa conexiune ПЕ д50мм	buc	1,0300			
41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie  ПЕ д80/50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  Reductie  ПЕ д80/50мм	buc	1,0300			
42	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie di otel L=200mm d219x7mm
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500			
	272210331025	Teava instalatie Tub de protectie di otel L=200mm d219x7mm	m	0,2000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009