**Tehnical specifications**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. lot** | **Descrierea produsului** | **Cantitate** | **Parametri tehnici** |
| **Echipament foto** | | | |
| 1.1 | Aparat foto DSLR | 3 buc | 24.2MP  Obiectiv AF-P 18-55mm VR |
| 1.2 | Geantă pentru aparat foto DSLR | 3 buc | Material: textil |
| 1.3 | 64GB SDHC Card transcend | 3 buc. | Adaptor: nu  Capacitate:64 GB  Tip: MicroSDHC |
| **Televizor** | | | |
| 2 | Televizor Finlux 55'' 4K UHD Smart 55-FAE-7360 (Black) | 3 buc | Tehnologie LED  Diagonala ecran, inch 55  Diapazoanele ecranelor, inch 55-60  Diagonala ecran, cm 140  Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K  Rata de reimprospatare, Hz 60  HDR 10  MR 100  Indexul calității imaginii, PQI 2000  Aspect imagine 16:9  Smart TV  Control de pe smartphone da  Wi-Fi da  Bluetooth da  Intrare USB 2.0 da  Cantitatea porturi USB, unități 1  Cantitatea întrări HDMI, unități 2  Tuner  Sistem TV PAL, SECAM  TV digital DVB-С/S2/T2  Număr de boxe 2  Puterea de ieșire, W 20  Tehnologie sunet Dolby Digital  Formate de redare video, foto, audio |
| **Echipament audio** | | | |
| 3.1 | Boxă audio portabilă | 3 buc | Puterea difuzoarelor: 1900 W  Tehnologia de conectare: Bluetooth  Microfon: Da  Greutate: 30 kg  Slot pentru memorie adițională: Da  Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News  Dimensiuni: 1100 x 459 x 380 mm  Telecomandă: Da |
| 3.2 | Suport pentru boxa audio | 3 buc | plastic/lemn |
| 3.3 | Sistem dual wireless non-diversity | 3 buc | set de 2 microfoane fara fir,  sunet calitativ, receptor SR40 Mini2,  un alimentator universal cu adaptoare pentru EU/UK/SUA  tehnologia HDAP (High Definition Audio Performance)  frecventa ISM 2 – 864,375 MHz si ISM 3 – 864,850 MHz |
| 3.4 | Microfon cu cablu Thompson M135 | 6 buc | Conectivitate: Cu fir  Caracteristici: Adaptor 6.3 mm inclus  Impedanta: 600 Ohm  Lungime cablu: 3 m  Raspuns in frecventa: 70 - 13000 Hz |
| 3.5 | Suport pentru microfon cu cablu | 6 buc | Inaltime: 1100-1820 mm.  Lungimea bratului: 540-910 mm. |
| 3.6 | Mixer de DJ Blow PRMX 4 | 3 buc | Patru canale Mic/Line si patru canale Line stereo  Procesor de efect pe 32 de biti cu 16 programe cu multiple efecte, plus un parametru de control principal  EQ cu 3 benzi pe fiecare canal  Filtru low cut de 75Hz pe fiecare canal mono  Doua iesiri AUX per canal  Doua iesiri stereo AUX  Stereo RCA 2T  Phantom Power +48V pe canalele de microfon  Iesiri 1/4" Jack balansate.  Iesire pentru casti  Iesire master balansata cu potentiometru liniar de 60mm |
| 3.7 | Set cablu boxe pentru sincronizare CDMA – 10 m | 6 buc | Număr canale mono: 4  Număr canale stereo: 4  Procesor de efecte: Da  Interfață audio USB/Firewire: Nu |
| 3.8 | Tripod screen | 3 buc | Diagonala 113"  Ratio 1:1  Înălțimea și lungimea 203 cm |
| **Echipament** | | | |
| 4.1 | Masă pliantă rotunda | 3 buc | Formă: rotundă  Tip masa: pliabil  Material cadru: otel  Material blat: plastic  Lungime (mm): 600  Lățime (mm): 600  Inaltime (mm): 745 |
| 4.2 | Masă pliantă dreptunghiulară | 6 buc | Formă: dreptunghiulară  Tip masa: pliabil  Material cadru otel  Material blat: polietilena  Lungime (mm): 1838  Lățime (mm): 762  Inaltime (mm): 736 |
| 4.3 | Scaune pliante | 36 buc | Tip: pliant  Material cadru: metal  Material perne: plastic |
| **Echipament instructiv** | | | |
| 5.1 | Indicatoare rutiere în miniatură | 45 buc | maxim 120cm înălțime |
| 5.2 | Teren rutier printat pe brezent | 3 buc | 10x10 m Densitate: 650 gr frontlit |
| **Echipament copii** | | | |
| 6.1 | Trotineta 3+ | 9 buc | vîrsta 3+,  greutatea suportată 20 kg,3 roți |
| 6.2 | Trotineta 5+ | 9 buc | vîrsta 5+,  greutatea suportată 50 kg,2 roți |
| 6.3 | Trotineta 8+ | 9 buc | vârsta 8+  greutatea suportată 100 kg,2 roți |
| 6.4 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 3+  material: plastic și textil |
| 6.5 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 5+  material: plastic și textil |
| 6.6 | Set de protecție (Cască, cotiere, genunchiere și apărători încheituri) | 24 buc | vârsta 8+  material: plastic și textil |
| **Echipament electric** | | | |
| 7.1 | Generator | 3 buc | Nr. Poli: 1P  Puterea (W): 6.0 kW  Tensiunea la iesirea (V): AC 220V  Tip carburant: Benzina |
| 7.2 | Cabluri transfer curent | 3 buc | Cablu curent baterie sarma:a cc (acumulator) cu invelis p vc ;  cleme : otel cu invelis din cupru + invelis pvc ;  diametrul sarmei : 0.16 mm;  cantitate sarma: 50 buc;  diametrul exterior : 7 cm;  lungime : 2.5 m |