CAIET  DE  SARCINI

pentru  cererea  ofertelor  de  preţuri

Nr.              din”   “                     2026.
1. Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”                                                                                  
2. Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”                                                               
3. Obiectul  achiziţiilor: Echipament de protecție
4. Cod CPV: 18143000-3
Specificația bunurilor
	Nr.
ord.
	Denumire echipament
	U.M.
	Total

	 1
	Costum de lucru geacă și pantaloni, fabricat din material rezistent la uzură (65%  poliester, 35% coton) cu densitate înaltă (270 g/m² +/- 10 g/m²). 
- geaca de lucru cu сăptușeală întărită din poliester în locuri care sunt predispuse la uzură, inclusiv la coate. Pe partea din față în regiunea pieptului se aplică 2 buzunare cu clapă ce se închid cu 2 copci, în partea laterală se mai dotează cu 2 buzunare. Geaca se încheie pe linia centrală cu fermoar. Cusutură dublă.
- pantalonii să fie prevăzuți cu șliț, loc pentru curea și cu 2 buzunare laterale, buzunarele de asemenea vor fi acoperite cu un strat suplimentar de fibre de poliester pentru a preveni perforarea cu obiecte ascuțite. Cusutură dublă.
	
	

	
	Culoare: gri
	buc.
	85

	
	Culoare: verde închis
	buc.
	6

	
	Total
	buc.
	91

	2
	Scurtă caldă izolată termic cu glugă, spatele și partea din față are o placă orizontală decorativă, care se unește între ele cu cusutură de la umăr. Pe partea din față în regiunea pieptului se aplică 2 buzunarecu clapă ce se închid cu 2 copci. În partea laterală sunt 2 buzunare cu chenar. Clapa, gulerul se cuplează cu țesătură de poliester. Mâneca se montează cu o singură cusutură,gulerul cu revere. Scurta se încheie pe linia centrală cu fermoar și plastron la 3 copci. Materialul: (econom-210 sau 245) 65 % poliester, 35% coton, inpermiabil, hidrofug.
	
	

	
	Culoare: gri
	buc.
	85

	
	Culoare: verde închis
	buc.
	6

	
	Total
	buc.
	91

	3
	Bocani (cu șireturi) fabricați din piele naturală impermiabilă. Talpa turnată din poliuretan, rezistent la acizi, uleiuri. Talpa groasă ce distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Culoare: negru, gri.
	
	

	
	Total 
	buc.
	74

	4
	Cizme de cauciuc fabricate din polimeri termoplastici din clorură de vinil și nitril, care asigură protecție împotriva umezelii, murdăriei și perforațiilor.Talpa încălțămintei de asemenea, rezistentă la acizi, uleiuri. Înălțimea medie a încălțămintei este de 38-40 cm, greutatea - aproximativ 2-2,5 kg. Materialele polimerice, din care sunt fabricate cizmele vor rămâne flexibile la temperaturi scăzute. Culoare: negru, gri  
	
	

	
	Total 
	buc.
	3


*Notă:
1. Pe hainele de protecție în mod obligatoriu va fi inprimată sau cusută inscripția ,,USMF”.
2. Operatorii economici obligatoriu vor prezenta mostre.
3. Operatorul economic câștigător va asigura luarea preventivă a măsurilor fiecărui angajat în parte pe adresele: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Campusul studențesc, str. Malina Mică 68.
4. Operatorul economic câștigător va asigura transportarea și descărcarea materialelor până la depozitul beneficiarului.
	Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                          
	Valentina Șpac
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