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Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Formular Nr.7
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	




DEVIZ  LOCAL № 7-1-2
 Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)

	100 m3
	1,3000

	
	

	 2
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	1,3000

	
	

	 3
	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	1,3000

	
	

	 4
	TsD03F1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa

	100 m3
	1,2000

	
	

	 5
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	169,0000

	
	

	 6
	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)

	100 m3
	0,9200

	
	

	 7
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	169,0000

	
	

	 8
	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	1,2000

	
	

	 9
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	1,2000

	
	

	 10
	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	1,2000

	
	

	 11
	TsD7E1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)

	100 m3
	1,2000

	
	

	 12
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)

	100m2
	29,2000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt

	
	
	
	

	13
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	1,8000

	
	

	 14
	TsD10B1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri

	100 m3
	0,0500

	
	

	 15
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	18,0000

	
	

	 16
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	18,0000

	
	

	 17
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)

	m
	62,0000

	
	

	 18
	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	180,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte rutiera din asfalt
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Trotuar

	
	
	
	

	19
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	20,0000

	
	

	 20
	TsD10B1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri

	100 m3
	0,0200

	
	

	 21
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	0,2500

	
	

	 22
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	0,2500

	
	

	 23
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)

	m
	20,0000

	
	

	 24
	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	20,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Trotuar
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Imprejmuire

	
	
	
	

	
	
	1.4.1. Gard metalic

	
	
	
	

	25
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)

	m3
	5,2600

	
	

	 26
	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou  gard ECO zincat H=1,8 m

	m
	219,0000

	
	

	 27
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	1,3000

	
	

	 28
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	5,2600

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Gard metalic
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4.2. Poarta si portita metalica

	
	
	
	

	29
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)

	m3
	0,1400

	
	

	 30
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	0,1400

	
	

	 31
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары,  на ж/б столбы)Stilpi din metal  tevi patrate 2 buc 80x80x3,  H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc

	m2
	8,1000

	
	

	 32
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары,  на ж/б столбы)Stilpi din metal  tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare,

	m2
	1,8000

	
	

	 33
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	0,1400

	
	

	 34
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	0,1600

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Poarta si portita metalica
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Imprejmuire
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.5. Amenajare spatiilor verzi

	
	
	
	

	35
	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт)

	m3
	5,5000

	
	

	 36
	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли)

	buc
	80,0000

	
	

	 37
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	5,5000

	
	

	 38
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)

	100m2
	29,2000

	
	

	 39
	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)

	100m2
	29,2000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajare spatiilor verzi
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)










	Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	
Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta




Deviz local de resurse № 7-1-2
 Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări şi cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 7-1-2:
	
	
	
	


			Manopera:
	 1.
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	55,2470
	
	

	 2.
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	201,4800
	
	

	 3.
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	36,0800
	
	

	 4.
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	220,0160
	
	

	 5.
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	24,0000
	
	

	 6.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7820
	
	

	 7.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	9,4024
	
	

	 8.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,8810
	
	

	 9.
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	9,5040
	
	

	 10.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	77,1475
	
	

	 11.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	43,2380
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	


			Materiale:
	 1.
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	32,0000
	
	

	 2.
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	115,6320
	
	

	 3.
	1111000100001
	Puieti arbori foioase fara balot
	buc
	83,2000
	
	

	 4.
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	18,8000
	
	

	 5.
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	20,9875
	
	

	 6.
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,6000
	
	

	 7.
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	9,0009
	
	

	 8.
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,1023
	
	

	 9.
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0396
	
	

	 10.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6560
	
	

	 11.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	20,1858
	
	

	 12.
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	9,6760
	
	

	 13.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,4235
	
	

	 14.
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	3,2000
	
	

	 15.
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	9,9000
	
	

	 16.
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	3,2000
	
	

	 17.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2,8470
	
	

	 18.
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	11,3880
	
	

	 19.
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,9900
	
	

	 20.
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	5,6940
	
	

	 21.
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8030
	
	

	 22.
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	239,4400
	
	

	 23.
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	26,2885
	
	

	 24.
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 235,5973
	
	

	 25.
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	48,6945
	
	

	 26.
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	82,4100
	
	

	 27.
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	2,2000
	
	

	 28.
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	108,0108
	
	

	 29.
	2732103646250
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma
	m2
	427,5428
	
	

	 30.
	2811106302005
	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare
	kg
	1 406,3906
	
	

	 31.
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,1385
	
	

	 32.
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	39,6000
	
	

	 33.
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	39,6000
	
	

	 34.
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	39,6000
	
	

	 35.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,2770
	
	

	 36.
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	29,3600
	
	

	 37.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5403
	
	

	 38.
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,6500
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	


			Utilaje de construcţii:
	 1.
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,1980
	
	

	 2.
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	15,3300
	
	

	 3.
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	7,6650
	
	

	 4.
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	9,6390
	
	

	 5.
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,2352
	
	

	 6.
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	5,5512
	
	

	 7.
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,2600
	
	

	 8.
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,7940
	
	

	 9.
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0025
	
	

	 10.
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	6,6660
	
	

	 11.
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0840
	
	

	 12.
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0080
	
	

	 13.
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	6,5700
	
	

	 14.
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	0,2352
	
	

	 15.
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0350
	
	

	 16.
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	16,9000
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)







Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Investitor Primaria Radenii Vechi



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,5400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	2
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	3
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	4
	TsD03F1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	5
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	6
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	7
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	8
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	9
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	10
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	11
	TsD7E1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	4,6260
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	12
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)

	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt

	
	
	
	

	13
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	14
	TsD10B1

	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9000
	
	

	
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	3,3600
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3600
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	15
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	16
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	17
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)

	m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0450
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	
	

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	1,0050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	18
	DB19A

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0113
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3. Trotuar

	
	
	
	

	19
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	20
	TsD10B1

	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9000
	
	

	
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	3,3600
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3600
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	21
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	22
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	23
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)

	m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0450
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	
	

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	1,0050
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	24
	DB19A

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0113
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.4. Imprejmuire

	
	
	
	

	
	
	1.4.1. Gard metalic

	
	
	
	

	25
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	26
	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou  gard ECO zincat H=1,8 m

	m
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2500
	
	

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,2000
	
	

	
	2732103646250
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma
	m2
	1,9000
	
	

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,4800
	
	

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0400
	
	

	
	2811106302005
	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare
	kg
	6,2500
	
	

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,0430
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,8800
	
	

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	27
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	28
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.4.2. Poarta si portita metalica

	
	
	
	

	29
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	30
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2700
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	31
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары,  на ж/б столбы)Stilpi din metal  tevi patrate 2 buc 80x80x3,  H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc

	m2
	
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	
	

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	32
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары,  на ж/б столбы)Stilpi din metal  tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare,

	m2
	
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	
	

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	
	

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	33
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	34
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.5. Amenajare spatiilor verzi

	
	
	
	

	35
	TsH17A

	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	36
	TsH24C

	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли)

	buc
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,7500
	
	

	
	1111000100001
	Puieti arbori foioase fara balot
	buc
	1,0400
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	
	

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,4000
	
	

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0400
	
	

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	37
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	38
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)

	100m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	39
	TsH12A

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)

	100m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor
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