WinСмета2000     
Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n Cantemir №789-1 - С	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitățile de lucrări se modifică, după cum urmează (evidențiat cu culoarea galbenă): 

 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA) deviz nr.2			
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (de înlocuit poz. 6 din devizul precedent)	m3	10,000	
21	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) lungimea coamei l=60m.l.
	m2	590,000	
		7.2. Стены
			
85	CF02Bк-2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм) толщ 4 см	m2	1894,600	
86	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1839,600	
87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1839,600	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1839,600	
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1839,600	
		8. Наружная отделка
			
95.1	CF58A к-2
	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (толщ 4 см)	m2	63,000	
		Bloc administrativ. Apeduct si canalizare  (marca RAG) deviz nr. 8
			
15	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ф15)

(Dat fiind faptul ca montarea robinetelor din polipropilena nu sunt normative , pozitia data sa luat aplicativ pentru montarea Robinet cu sfera din polipropilena )	buc	15,000	
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d20x25	buc	4,000	
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d25x32	buc	8,000	
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila   d32x25	buc	2,000	
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x15	buc	2,000	
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x20	buc	1,000	
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d20	buc	4,000	
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d25	buc	6,000	
25	Pret firmei	Cot din polipropilena   d20	buc	40,000	
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	
29	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25	buc	4,000	
30	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25x20	buc	8,000	
31	Pret firmei	Teu din polipropilena  d20	buc	18,000	
32	Pret firmei	Teu din polipropilena  d32х20	buc	8,000	
33	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d20x25	buc	4,000	
43.1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф32x3)	m	45,000	
43.2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф40x4,7)	m	12,000	
		Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare deviz nr.19			
40	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d32x25	buc	1,00	
41	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d40x20	buc	1,00	
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d15x20	buc	1,00	
		Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj. deviz nr.20
			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	
		Statia de epurare circulatie. deviz nr.21
			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	
		Imprejmuiri deviz nr. 26			
2	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей Ø5, со столбами  H *L -2.2 m*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m	537,500	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)