WinСмета2000     
Reparatia partiala incaperi etaj 3 la Agentia Relatii Interetnice , mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de  reparatie capitala
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Cabinet 322					
		1.1.1. Tavane					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,6000			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,272			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,590			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,530			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,106			
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,6000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,318			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,590			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,530			
3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6000			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,120			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,660			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,590			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			
4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,6000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,218			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	75,684			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,837			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,207			
5	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	10,6000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,572			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	30,316			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,339			
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,6000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,770			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,060			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,182			
	4100126202818	 Apa	m3	0,011			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011			
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,6000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,318			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,590			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,530			
8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,830			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,240			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,636			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,300			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
9	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,1000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,240			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,655			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,650			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	14,017			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.1.2. Podele					
10	RpCK06E2
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,0000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2030122940260	Parchet	m2	0,909			
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,909			
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,657			
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,151			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300			
11	CG33A1
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,-coordonat cu Beneficiar analogice celor montate	m2	10,6000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,540			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,060			
	2662106110000	Mocheta 3m Dracon Termo	m2	11,130			
	2462106110443	Prenadez 400	kg	7,420			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,848			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,371			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,332			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,300			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,265			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,212			
12	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu	m	12,2500			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,963			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,613			
	25211067183741	{linta PVC pentru mocheta cu canal cablu	m	12,495			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,073			
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,613			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,531			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,470			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,122			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061			

					
 			Total Podele	            				
 		1.1.3. Pereti					
13	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	32,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,508			
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	9,660			
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,966			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,830			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,610			
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,284			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	229,908			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,129			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,544			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,515			
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,440			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,420			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,830			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010			
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	32,2000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,490			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,968			
	4100126202818	 Apa	m3	0,032			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032			
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,966			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,830			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,610			
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,710			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	12,880			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,932			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,610			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064			
20	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm 	buc	1,0000			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,400			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
21	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x400mm	buc	1,0000			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 250x400mm	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500			

					
 			Total Pereti	            				
 		1.1.4. Goluri					
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,378			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,378			
23	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivanalogic celor montate-coordonat cu Beneficiar analogic celor montate	m2	1,8000			
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	6,372			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,342			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,486			
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,800			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,504			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,252			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,520			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,900			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,260			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,036			
24	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420			
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
25	CK07B
	Pervazuri  din lemn montate la usi 	m	5,0000			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,400			
	2010212946000	Pervazuri  pentru usi 	m	5,250			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,750			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050			

					
 			Total Goluri	            				

					
 			Total Cabinet 322	            				
 		1.2. Cabinet 320					
		1.2.1. Tavane					
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,224			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102			
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,040			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,220			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			
29	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,606			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,828			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,806			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,199			
30	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,324			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	29,172			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,326			
31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,2000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,760			
	4100126202818	 Apa	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,610			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,080			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,612			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,510			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
34	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,8000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,200			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	13,696			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.2.2. Goluri					
35	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
36	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			

					
 			Total Goluri	            				
 		1.2.3. Podele					
37	RpCK06E2
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,0000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2030122940260	Parchet	m2	0,909			
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,909			
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,657			
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,151			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300			
38	CG33A1
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,-coordonat cu Beneficiar analogice celor montate	m2	10,2000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,180			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020			
	2662106110000	Mocheta 3m Dracon Termo	m2	10,710			
	2462106110443	Prenadez 400	kg	7,140			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,816			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,357			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,244			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,100			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,255			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,204			
39	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu	m	12,0000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600			
	25211067183741	{linta PVC pentru mocheta cu canal cablu	m	12,240			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,072			
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,600			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,440			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060			

					
 			Total Podele	            				

					
 			Total Cabinet 320	            				
 		1.3. Cabinet 321					
		1.3.1. Tavane					
40	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,6500			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,278			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,597			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,533			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,107			
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,6500			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,320			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,597			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,533			
42	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6500			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,130			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,715			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,597			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			
43	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,6500			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,294			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	76,041			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,841			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,208			
44	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	10,6500			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,603			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	30,459			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,341			
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,6500			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,793			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,065			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,235			
	4100126202818	 Apa	m3	0,011			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011			
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,6500			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,320			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,597			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,533			
47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6500			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,858			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,260			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,639			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,325			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,533			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
48	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,1000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,240			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,655			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,650			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	14,017			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.3.2. Podele					
49	RpCK06E2
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,0000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2030122940260	Parchet	m2	0,909			
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,909			
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,657			
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,151			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300			
50	CG33A1
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,-coordonat cu Beneficiar analogice celor montate	m2	10,6500			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,585			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,065			
	2662106110000	Mocheta 3m Dracon Termo	m2	11,183			
	2462106110443	Prenadez 400	kg	7,455			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,852			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,373			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,343			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,325			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,266			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,213			
51	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu	m	12,2500			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,963			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,613			
	25211067183741	{linta PVC pentru mocheta cu canal cablu	m	12,495			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,073			
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,613			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,531			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,470			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,122			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061			

					
 			Total Podele	            				
 		1.3.3. Pereti					
52	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	32,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,508			
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	9,660			
53	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,284			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	229,908			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,129			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,544			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,515			
54	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	6,440			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,420			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,830			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,966			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,830			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,610			
56	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	32,2000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,490			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,968			
	4100126202818	 Apa	m3	0,032			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032			
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,966			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,830			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,610			
58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,710			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	12,880			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,932			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,610			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064			
59	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm 	buc	1,0000			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,400			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
60	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x400mm	buc	1,0000			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 250x400mm	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500			

					
 			Total Pereti	            				

					
 			Total Cabinet 321	            				
 		1.4. Cabinet 324					
		1.4.1. Tavane					
61	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,224			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102			
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
63	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,040			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,220			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			
64	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,606			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,828			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,806			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,199			
65	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,324			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	29,172			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,326			
66	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,2000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,760			
	4100126202818	 Apa	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,610			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,080			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,612			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,510			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
69	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,8000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,200			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	13,696			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.4.2. Goluri					
70	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
71	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			

					
 			Total Goluri	            				
 		1.4.3. Podele					
72	RpCK06E2
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,0000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2030122940260	Parchet	m2	0,909			
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,909			
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,657			
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,151			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300			
73	CG33A1
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,-coordonat cu Beneficiar analogice celor montate	m2	10,2000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,180			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020			
	2662106110000	Mocheta 3m Dracon Termo	m2	10,710			
	2462106110443	Prenadez 400	kg	7,140			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,816			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,357			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,244			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,100			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,255			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,204			
74	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu	m	12,0000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600			
	25211067183741	{linta PVC pentru mocheta cu canal cablu	m	12,240			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,072			
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,600			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,440			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,120			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060			

					
 			Total Podele	            				

					
 			Total Cabinet 324	            				
 		1.5. Cabinet 316					
		1.5.1. Goluri					
75	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
76	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,045			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,225			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075			
78	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,825			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,600			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,090			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,750			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			

					
 			Total Goluri	            				

					
 			Total Cabinet 316	            				
 		1.6. Cabinet 312					
		1.6.1. Goluri					
79	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
80	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,045			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,225			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075			
82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,825			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,600			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,090			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,750			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			

					
 			Total Goluri	            				

					
 			Total Cabinet 312	            				
 		1.7. Cabinet 317					
		1.7.1. Tavane					
83	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,224			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102			
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
85	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2000			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,040			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,220			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,530			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			
86	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,606			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,828			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,806			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,199			
87	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	10,2000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,324			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	29,172			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,326			
88	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,2000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,590			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,760			
	4100126202818	 Apa	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,530			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,510			
90	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,610			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,080			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,612			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,510			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020			
91	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,8000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,200			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	13,696			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.7.2. Goluri					
92	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
93	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			

					
 			Total Goluri	            				

					
 			Total Cabinet 317	            				
 		1.8. Cabinet 319					
		1.8.1. Goluri					
94	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,3000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,296			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,854			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,622			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
95	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,229			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,450			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,915			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,044			
96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,045			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,225			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075			
97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,825			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,600			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,090			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,750			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003			

					
 			Total Goluri	            				

					
 			Total Cabinet 319	            				
 		1.9. Cabinet 302					
		1.9.1. Tavane					
98	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,8000			
	7122050013400	Zidar	h-om	2,016			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,840			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168			
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	16,8000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,504			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,520			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,840			
100	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,8000			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,360			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,480			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,520			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005			
101	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	16,8000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,704			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,952			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,067			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,327			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,328			
102	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	16,8000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,416			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	48,048			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,538			
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	16,8000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,560			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,722			
	4100126202818	 Apa	m3	0,017			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017			
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	16,8000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,504			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,520			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,840			
105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,8000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,240			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	6,720			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,008			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,400			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,840			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034			
106	CJ04B
	Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,4000			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,960			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,100			
	2812106305900	Profiluri uzinate bagheta poliuretan	m	18,618			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035			

					
 			Total Tavane	            				
 		1.9.2. Podele					
107	RpCK06E2
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,0000			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2030122940260	Parchet	m2	0,909			
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,909			
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,657			
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,151			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300			
108	CG33A1
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,-coordonat cu Beneficiar analogice celor montate	m2	16,8000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680			
	2662106110000	Mocheta 3m Dracon Termo	m2	17,640			
	2462106110443	Prenadez 400	kg	11,760			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,344			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,588			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	3,696			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336			
109	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu	m	16,6000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,790			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830			
	25211067183741	{linta PVC pentru mocheta cu canal cablu	m	16,932			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,100			
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,830			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,075			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,992			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,166			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,083			

					
 			Total Podele	            				
 		1.9.3. Pereti					
110	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	45,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,314			
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	13,530			
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	45,1000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,353			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,765			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,255			
112	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,1000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,022			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	322,014			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,563			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,722			
113	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,1000			
	7122050013400	Zidar	h-om	9,020			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	49,610			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,765			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014			
114	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	45,1000			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,295			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,510			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,576			
	4100126202818	 Apa	m3	0,045			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045			
115	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	45,1000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,353			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,765			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,255			
116	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,1000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,805			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	18,040			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,706			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,550			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,255			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090			
117	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm 	buc	1,0000			
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,400			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
118	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x400mm	buc	1,0000			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 250x400mm	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500			

					
 			Total Pereti	            				

					
 			Total Cabinet 302	            				
 		1.10. Diverse					
119	TrB05A2-8
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	6,0000			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,740			
120	TrI1AA01C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,0000			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,400			
121	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,0000			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,500			

					
 			Total Diverse	            				

					
 		Total					
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli transportare					
		Cheltuieli depozitare,aprovizionare					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie	            				
 		2. Lucrari de montare					
122	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cab 324	buc	3,0000			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660			
123	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate LED 48W   cu 2 becuri-cabinet 324	buc	3,0000			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,840			
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48 W 2 becuri	buc	3,120			
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,120			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,120			
124	RpEA11A
	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	32,0000			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,480			
125	RpEA01A1
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Canal cablu 20x20mm	m	32,0000			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,720			
	2521216704235	Canala cablu 20x20mm	m	34,272			
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,720			
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, 	buc	5,040			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	5,040			
126	RpED08B
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmpdin demontari	m	32,0000			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	8,400			

					
 		Total	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli transportare					
		Cheltuieli depozitare,aprovizionare					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare	            				
 
	Total	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					

	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()