Intstitutia de educatie timpurie nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari generale
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2	72,8000	
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	14,0000	
 3	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	382,0000	
 4	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2	215,0000	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane
	m2	597,0000	
 6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
Коэффициент к трудозатратам=1,0000
Коэффициент к материалам=1,0000
Коэффициент к машинам=1,0000
	m2	215,0000	
 		Capitolul 1.2. Timplarie
			
7	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	16,8000	
 8	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	10,0000	
 9	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2	56,0000	
 10	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	16,0000	
 11	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm
	m	28,0000	
 12	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=200mm
	m	28,0000	
 13	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	133,0000	
 14	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
Ошргшгщ=2,0000
	m	133,0000	
 15	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare
	m2	26,6000	
 16	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	37,0000	
 17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,0000	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,0000	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	37,0000	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,0000	
 21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,0000	
 		Capitolul 1.3. Tavan
			
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	204,5900	
 23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	204,5900	
 24	CF53B  k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
K=5,0000
	m2	204,5900	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	204,5900	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	204,5900	
 27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	204,5900	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	204,5900	
 29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	204,5900	
 		Capitolul 1.4. Pereti
			
30	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12.5cm grosime
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050
	m2	43,0000	
 31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	382,0000	
 32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	382,0000	
 33	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
K=5,0000
	m2	382,0000	
 34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	382,0000	
 35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	382,0000	
 36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	382,0000	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	382,0000	
 38	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	365,0000	
 39	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	17,0000	
 40	CK26C
	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm
	m	15,2300	
 41	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	8,0000	
 		Capitolul 1.5. Pardosele
			
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat
	m2	116,6800	
 43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	116,6800	
 44	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2	116,6800	
 45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	116,6800	
 46	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150
	m2	112,9600	
 47	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	4,2000	
 		Capitolul 1.6. Lucrari diverse
			
48	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	6,0000	
 49	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,0000	
 50	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
51	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	32,0000	
 52	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	12,0000	
 53	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	125,0000	
 54	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( Intrerupator 2 clape)
	buc	6,0000	
 55	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146
	buc	6,0000	
 56	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	16,0000	
 57	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200
	buc	32,0000	
 58	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	64,0000	
 59	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	220,0000	
 60	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	220,0000	
 61	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	235,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.