Gradinita 130, str. P. Zadnipru 6/2, Lucrari de reparatii interioare	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii interioare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Coridor 1					
		Capitolul 1.1.1. Tavan					
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	96,600			
 2	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,600			
 3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,600			
 4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	96,600			
 5	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	96,600			
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	96,600			
 7	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,600			
   		Capitolul 1.1.2. Pereti					
8	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	274,500			
 9	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,300			
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	363,500			
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	363,500			
 12	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 	m	26,500			
 13	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	363,500			
 14	CK18C
	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	37,800			
 15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	363,500			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	363,500			
 17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	363,500			
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	363,500			
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	363,500			
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	363,500			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
21	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	127,200			
 22	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	96,600			
 23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat	m2	96,600			
 24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	96,600			
 25	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	386,400			
 26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat	m2	96,600			
 27	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	96,600			
 28	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	96,600			
     		Capitolul 1.2. Transportare deseuri					
29	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,000			
 30	TsH92B
	Incarcarea in auto	t	10,000			
 31	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	10,000			
    		Total	 Lei				
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Achizitionare-depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Electricitatea					
32	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	14,000			
 33	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000			
 34	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000			
 35	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,000			
 36	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	6,000			
 37	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	165,000			
  		Total	 Lei				
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Achizitionare-depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 
	Total:					
	Total	 Lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(DETS Ciocana)