CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  IMSP Spitalul raional Falesti - Depozit
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demontare
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	460,000000
	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	460,000000
	
		2. Lucrari de reparatii
	
3	RpCH05D
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase
	m	130,000000
	
4	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle
	m	140,000000
	
5	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane si elemente din metal
	kg	85,000000
	
6	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.0071 se iau dupa proiect.
	m2	460,000000
	
7	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Toate elementele acoperisului)
	m3	12,000000
	
8	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Toate elementele acoperisului)
	m3	12,000000
	
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	460,000000
	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla pentru invelitorile acoperisurilor (Țigla metalică modulară tip Venecja produsă în țările europene cu o grosime de 0,5 mm și garanție 50 de ani pentru оnvelitoarea acoperișului( materia primă SSAB X-Matt, cu două fețe acoperite cu un strat de zinc ZN 275 g/m.p), modelul și culoarea se coordonează cu benefeciarul).
	m2	460,000000
	
11	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata, cu latimea de 0,5 m
	m2	45,000000
	
12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	70,000000
	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	32,000000