CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IPLT Nicolae Iorga mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IPLT Nicolae Iorga mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a sistemelor de ventilare la IP LT "Nicolae Iorga"

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj			
		1.1. Sistema de evacuare hota principala B1			
1	Pret
	Ventilator pentru bucatarie MPS 500 D4 30 Ruck Germania	buc	0,000	
2	Pret
	Aternuator de zgomot	buc	1,000	
		1.2. Sistema de refulare  (introducere air) П1			
3	Pret
	CTA cu incalzitor electric 380 FFH 315 EC 10 Ruck	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Sistema de evacuare hota principala B1			
4	VC01B
	Montarea ventilatoarelor 	buc	1,000	
5	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm	buc	1,000	
		2.2. Sistema de refulare  (introducere air) П1			
6	VC16A
	Montarea incalzitor electric pentru refulare	buc	1,000	
		3. Lucrari tehnico sanitare			
		3.1. Demontare			
7	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	53,000	
		3.2. Sistema de evacuare hota principala B1			
8	VD06A
	Montarea racordului flexibil	buc	1,000	
9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (tubulara)	m2	18,000	
10	VB30B
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	5,600	
11	VC34F
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg	kg	140,000	
12	VB12A
	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie	buc	1,000	
		3.3. Sistema de refulare  (introducere air) П1			
13	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (tubulara)	m2	35,000	
14	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm 	m2	35,000	
15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	5,000	
16	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	0,400	
17	VC34F
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg	kg	82,500