Restabilirea platformei cintarului AVP Giurgiulesti	Formular Nr.7
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  140 826,33 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Acoperire drum
					
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	88,000
	48,49
——————————
16,72
	4 266,98
——————————
1 471,48
	
 2	DG06A	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	32,000
	491,97
——————————
243,33
	15 742,89
——————————
7 786,41
	
 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,320
	679,16
——————————
0,00
	217,33
——————————
0,00
	
 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	76,800
	7,17
——————————
0,00
	550,93
——————————
0,00
	
 5	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	987,200
	14,97
——————————
4,09
	14 775,53
——————————
4 041,46
	
 6	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale
	kg	624,000
	15,71
——————————
2,59
	9 803,15
——————————
1 619,09
	
 7	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5
	1000 m2	0,160
	229 821,31
——————————
2 438,44
	36 771,41
——————————
390,15
	
 8	DA20A1    k=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A
	1000 m2	-0,160
	42 319,12
——————————
304,44
	-6 771,06
——————————
-48,71
	
 9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	112,000
	48,49
——————————
16,72
	5 430,70
——————————
1 872,80
	
 10	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m	112,000
	48,45
——————————
14,99
	5 426,80
——————————
1 679,06

		Total	 lei			 86 214,66
	
		Total Acoperire drum
Inclusiv salariu				86 214,66
18 811,74	

		Total	 lei			86 214,66
	
		CASM	22,5 %			4 232,64
	
		Total	 			90 447,30
	
		Cheltuieli de transport	10 %			5 204,05
	
		Total	 			95 651,35
	
		Cheltuieli de depozitare	2 %			1 040,81
	
		Total	 			96 692,16
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			14 020,37
	
		Total	 			110 712,53
	
		Beneficiu	6 %			6 642,75
	
		Total	 			117 355,28
	
		TVA	20 %			23 471,05

Total deviz:
Inclusiv salariu				140 826,33
——————
18 811,74

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Restabilirea platformei cintarului Leuseni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 
Valoarea de deviz  140 826,33 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,000	57,66	3 344,28	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	92,090	57,66	5 309,89	
 3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,120	57,66	1 679,06	
 4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,040	57,66	7 786,41	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,082	57,66	350,67	
 6.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,922	57,66	341,44	
		Total manopera				18 811,74	
			Materiale:
 1.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	67,200	32,10	2 157,12	
 2.	2010237318750	Distantieri 	buc	335,280	0,53	177,70	
 3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,400	0,80	17,92	
 4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	800,00	8,96	
 5.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,440	21,30	286,27	
 6.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	33,600	37,92	1 274,11	
 7.	26631021000081	Beton dur (cu cantitate  redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	25,572	1 130,00	28 896,45	
 8.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,700	540,00	378,00	
 9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,120	10,20	31,82	
 10.	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	1 011,880	10,35	10 472,96	
 11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,240
9,872	13,33
18,50	83,18
182,63	
 12.	2873122004100	Plase sudate 	kg	630,240	12,50	7 878,00	
 13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,000	24,42	195,36	
		Total materiale de construcţii				52 040,48	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,600	278,30	7 124,48	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,224	15,00	3,36	
 3.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,374	245,30	91,84	
 4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,458	260,00	118,98	
 5.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	0,638	280,00	178,75	
 6.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	1,314	330,00	433,49	
 7.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,094	330,92	31,24	
 8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,720	301,85	217,33	
 9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	25,600	32,50	832,00	
 10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	58,800	98,30	5 780,04	
 11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,941	187,30	550,93	
		Total utilaje de construcţii				15 362,44	

	Total	 lei			86 214,66	
	CASM	22,5 %			4 232,64	
	Total	 			90 447,30	
	Cheltuieli de transport	10 %			5 204,05	
	Total	 			95 651,35	
	Cheltuieli de depozitare	2 %			1 040,81	
	Total	 			96 692,16	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			14 020,37	
	Total	 			110 712,53	
	Beneficiu	6 %			6 642,75	
	Total	 			117 355,28	
	TVA	20 %			23 471,05	
	Total deviz:				140 826,33	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect: Restabilirea platformei cintarului Leuseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Acoperire drum
					
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m			48,49
—————
16,72	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035	540,00	1,89	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,42	0,98	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940	98,30	28,90	
		Total	 lei			4 266,98	
2	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3			491,97
—————
243,33	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	57,66	243,33	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	278,30	222,64	
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	32,50	26,00	
		Total	 lei			15 742,89	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			679,16
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	301,85	679,16	
		Total	 lei			217,33	
4	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t			7,17
—————
0,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	187,30	7,17	
		Total	 lei			550,93	
5	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg			14,97
—————
4,09	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,66	3,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17	
	2710602400000	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm	kg	1,0250	10,35	10,61	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,53	0,08	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18	
		Total	 lei			14 775,53	
6	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale
	kg			15,71
—————
2,59	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	12,50	12,62	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,53	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	245,30	0,15	
		Total	 lei			9 803,15	
7	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5
	1000 m2			229 821,31
—————
2 438,44	
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44	
	26631021000081	Beton dur (cu cantitate  redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	194,0000	1 130,00	222 508,30	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	260,00	852,80	
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	280,00	1 117,20	
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	330,00	2 709,30	
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	330,92	195,24	
		Total	 lei			36 771,41	
8	DA20A1    k=2
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A
	1000 m2			42 319,12
—————
304,44	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	304,44	
	26631021000081	Beton dur (cu cantitate  redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	12,3000	1 130,00	41 905,48	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	260,00	109,20	
		Total	 lei			-6 771,06	
9	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m			48,49
—————
16,72	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035	540,00	1,89	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,42	0,98	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940	98,30	28,90	
		Total	 lei			5 430,70	
10	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m			48,45
—————
14,99	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	37,92	11,38	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	800,00	0,08	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,80	0,16	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	21,30	2,56	
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	32,10	19,26	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03	
		Total	 lei			5 426,80	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.