CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului scolii din s. Tatarauca Noua,            .                                  mun. Soroca
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari
	
1	RpCU10B
	Demontarea cosurilor de fum din zidarie, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor
	buc	5,0000
	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbocimen
	m2	382,0000
	
3	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla
	m2	382,0000
	
4	TsI50A5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	8,9200
	
		2. Acoperis
	
5	CD52A
	Zidarie din caramida la cosuri de fum format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m
	m3	2,1600
	
6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,0190
	
7	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	2,2900
	
8	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipca 50*50, la constructii obisnuite. (Ksipca=0,02)
	m2	115,0000
	
9	CC04B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm
	kg	21,4500
	
10	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	10,2200
	
11	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3	10,2200
	
12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	389,0000
	
13	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, gr.0.45 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	389,0000
	
14	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Alba LS-20)
	m2	82,0000
	
15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	75,0000
	
16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	42,0000
	
17	CK26B Mod.
	Opritori de zapada din tabla de aluminiu
	m	46,0000
	
18	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,4550