|  |
| --- |
|  |
| SECŢIUNEA 4CAIETUL DE SARCINI |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. |
|  |
| **Formular** | **Denumirea** |
| F4.1 | Specificaţii tehnice  |
| F4.2 | Specificații de preț |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1)  |
|  |

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* |

 |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Denumirea licitaţiei: |  | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pagina: \_\_din \_\_ |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30236200-4 | Laptop ultraportabil |  |  |  | Laptop ultraportabil cu procesor Intel Core i7-10510U pana la 4.90 GHz, 14", Full HD, 16GB, 1TB SSD, Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Pro, Star Black |  |  |
|  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38430000-8 | Banc de testare a sistemului de alimentare |  |  |  | Power: 380v/220vOutput: 5Kw/ 18.5Kw/ 22KwSpeed: 0-4000RPMSpeed control mode: Frequency converterRail pressure: 0-2700barDiesel low presure: 0-25barFlower sensor: 3pcsDiesel tank: 40L 1pcsEngine oil tank: 40L 1pcsFuel temperation : 40+-20CFilter Precision: <5Dimension: 2260\*1610\*2100mmNet weight: 1350Kg |  |  |
|  | **Total lot 2** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38430000-8 | Mașină de curățat cu ultrasunete a injectorului de combustibil |  |  |  | Voltage: 220V/110V, AC220V/110V± 10% 50HZ 500WPower:200WTank Capacity:4LFuel Flow: 4.5L/minOperation Temperature: -10℃-40℃Test Tube Capacity: 120CCUltrasonic Frequency: 25KHZRotation Speed: 0~10000r/minStep: 50r/minOil Pump Pressure:1.8kg/cm2---10kg/cm2Weight:45kgsDimension: 580\*490\*730mm |  |  |
|  | **Total lot 3** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38430000-8 | Tester pentru bujii |  |  |  | Interval de măsurare a presiunii, MPa (atm) 0-1,6 (0-16)Ecartamentul difertorului de control, mm 12E203-O alimentare cu aer comprimat, MPa (atm) 0,6-0,8 (6-8)Durata curățării unei lumânări de funingine, s 10Consum de aer comprimat, m3/ora 6Sursa de alimentare E203-P, V 220E203-P timp de funcționare continuă, s 30Dimensiuni de gabarit E203-P/E203-O, mm 370x300x115/182x182x288Greutate E203-P/E203, kg 7/4 |  |  |
|  | **Total lot 4** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Specificații de preț (F4.2)  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]* |
| Numărul licitaţiei: | Data: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | Alternativa nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Denumirea licitaţiei: | Lot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pagina: \_\_din \_\_ |
|  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de livrare/****prestare**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laptop ultraportabil | Bucăți  | 1 |  |  |  |  | Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract. |
|  | **Total lot 1** | Bucăți | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Banc de testare a sistemului de alimentare | Bucăți | 1 |  |  |  |  | Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract. |
|  | **Total lot 2** | Bucăți | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mașină de curățat cu ultrasunete a injectorului de combustibil | Bucăți | 1 |  |  |  |  | Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract. |
|  | **Total lot 3** | Bucăți | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tester pentru bujii | Bucăți | 1 |  |  |  |  | Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract. |
|  | **Total lot 4** | Bucăți | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

 |