Alimentarea cu energie electrica a cladirii administrative situata in mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 10	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
1	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Atentie! pavajul se va monta ulterior)
	m2	22,0000
	
 2	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	2,6400
	
 3	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip sub pavaj demontat
	m3	5,5000
	
 4	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	840,0000
	
 5	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	15,1000
	
 6	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	36,9000
	
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfalt, pietris, nisip decapat)
	100 m3	0,5750
	
 8	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (asfalt, pietris, nisip decapat)
	t	102,3000
	
 9	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,4320
	
 10	TsA16C1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	25,0000
	
 11	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,6820
	
 12	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	286,0000
	
 13	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PVC cu dublu perete, d-110mm)	1 km	0,3000
	
 14	34-02-005-1
	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: Fintina tehnica (Atentie! se sterg resursele materiale: Constructii din beton armat prefabricat)	buc	5,0000
	
 15	Pret de piata
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	5,0000
	
 16	Pret de piata
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	11,0000
	
 17	Pret de piata
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	5,0000
	
 18	Pret de piata
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	buc	5,0000
	
 19	Pret de piata
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	5,0000
	
 20	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila)	m3	112,0000
	
 21	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (argila)	m3	112,0000
	
 22	Pret de piata
	Argila (consum 1.15)
	m3	112,0000
	
 23	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm
	m2	22,0000
	
 24	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi pavaj material demontat anterior, pret 0)	m2	22,0000
	
 25	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm
	m2	24,0000
	
 26	DI83B
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm
	m2	24,0000
	
 27	RpDB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (BAD 22.4)
	m2	24,0000
	
 28	RpDB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (BAD 22.4)
	m2	24,0000
	
 29	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (BA-16)
	m2	24,0000
	
 30	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm
	m2	206,0000
	
 31	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (BA-16)
	m2	206,0000
	
 32	TsA16C1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (priza de pamint)	m3	3,6000
	
 33	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (priza de pamint)
	m3	3,6000
	
 34	TsD18C
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (priza de pamint)
	m3	3,6000
	
 		2. Lucrari de montare
			
35	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	5,0000
	
 36	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	5,0000
	
 37	Pret de piata
	Nisip (consum 1.15)
	m3	56,5000
	
 38	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
	100 m	10,0000
	
 39	Pret de piata
	Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4x185mm2, АПвБбШп	m	1 000,0000
	
 40	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	5,0000
	
 41	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	5,0000
	
 42	Pret de piata
	Caramida plata 240x115x62
	m	4 675,0000
	
 43	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: Papuc de cablu (Atentie! se sterg resursele materiale: Cleme in asortiment)
	100 buc	0,1600
	
 44	Pret de piata
	Papuc de cablu din aluminiu sectiunea - 185mm2, TA (KBT)
	buc	16,0000
	
 45	08-02-165-4
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2
	buc	4,0000
	
 46	Pret de piata
	Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare exterioara, 4KHTn-1-150...240
	buc	4,0000
	
 47	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩO-70)
	buc	2,0000
	
 48	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Ruptor)
	buc	2,0000
	
 49	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A
	buc	6,0000
	
 50	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (BZUM-DDE-3 250A)	buc	1,0000
	
 51	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Ruptor)
	buc	2,0000
	
 52	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
	buc	3,0000
	
 53	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405 CR)
	buc	1,0000
	
 54	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	1,0000
	
 55	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (BA 47-29)	buc	1,0000
	
 56	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A
	buc	3,0000
	
 57	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,3000
	
 58	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4mm)
	100 m	0,1800
	
 		3. Utilaj
			
59	Pret de piata
	Panou de distributie ЩO-70
	buc	2,0000
	
 60	Pret de piata
	Ruptor I-250A, РПС-2
	buc	2,0000
	
 61	Pret de piata
	Sigurante fuzibile I-160A, ППН-35
	buc	6,0000
	
 62	Pret de piata
	Tablou de evidenta complet, IP44, BZUM-DDE-3 250A
	buc	1,0000
	
 63	Pret de piata
	Ruptor I-250A, ПЦ-2
	buc	2,0000
	
 64	Pret de piata
	Transformatoare de curent, U-0.66kV, I-100/5A, Clasa de precizie-0.5, T-0.66
	buc	3,0000
	
 65	Pret de piata
	Contor de evidenta a elengiei electrice ZMG-405 CR
	buc	1,0000
	
 66	Pret de piata
	Intreruptor automat IP20, I-20A, 3P, tip C, BA 47-29
	buc	1,0000
	
 67	Pret de piata
	Intreruptor automat IP20, I-80A, 3P, tip C, BA 47-29
	buc	1,0000
	
 68	Pret de piata
	Sigurante fuzibile I-125A, ППН-35
	buc	3,0000

						
	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.