
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-2 Solutii arhitecturale. Bloc-sectia "1"
(denumirea lucrări) 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de demontare
	
	
	

	
	
	1.1. Demisol, cota -3.12
	
	
	

	1
	RCsF10C

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (goluri de usi in pereti)
 
	m3
	
	5,000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	2,8900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3200
	

	 2
	RCsG32D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar
 
	m3
	
	15,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3900
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 3
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -de caramida
 
	m3
	
	4,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 4
	RCsJ37A

	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm)
 
	m2
	
	235,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 5
	RCsK41C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc -piatra sparta h=100mm
 
	m2
	
	110,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	

	 6
	RCsK41A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.80mm
 
	m2
	
	110,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	

	 7
	RCsK41C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 
	m2
	
	110,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	

	 8
	TsA05E1

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4  m teren mijlociu (deschidere incaperi subsol prin sapare si evacuare pamint)-V=1940+85.47=2025.47m3
 
	m3
	
	650,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,1900
	

	 9
	RCsO56A

	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn)
 
	m2
	
	9,500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	

	 10
	RCsO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn)
 
	m2
	
	2,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	

	 11
	TrB01C1-9

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
 
	t
	
	1 150,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2600
	

	 12
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора)
 
	100 m3
	
	6,000

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 13
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
 
	t
	
	1 150,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	

	 14
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	6,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	1.2. La cota  0.00
	
	
	

	15
	RCsG32D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar V=14.25+8.3=22.55
 
	m3
	
	12,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3900
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 16
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -din blocul de calcar
 
	m3
	
	40,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5000
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 17
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -de caramida
 
	m3
	
	24,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 18
	RCsJ37A

	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm)
 
	m2
	
	500,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 19
	RCsH33A

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate
 
	m2
	
	300,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 20
	RCsO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn)
 
	m2
	
	50,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	

	 21
	TrB01C1-9

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
 
	t
	
	320,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2600
	

	 22
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора)
 
	100 m3
	
	4,000

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 23
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
 
	t
	
	320,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	

	 24
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	4,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	1.3. Demontare acoperisului
	
	
	

	25
	RCsI41C

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (tigla ceramica)
 
	m2
	
	150,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6600
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	

	 26
	RCsI41B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)
 
	m2
	
	150,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,5600
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 27
	RCsH33C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
 
	m2
	
	300,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 28
	RCsH33E

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. V=58.78+8.153+8.153+8.584+8.153=91.823m3
 
	m3
	
	15,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	

	 29
	RCsH33C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor la cota +4.30
 
	m2
	
	300,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 30
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor- din blocul de calcar pentru centura
 
	m3
	
	5,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 31
	RCsF10D

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru -din blocul de calcar pentru centura
 
	m3
	
	10,000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	2,8200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3200
	

	 32
	RCsP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (ferme metalice)
 Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030

	kg
	
	300,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0120
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0025
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0004
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0006
	

	 33
	TrB01C1-9

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
 
	t
	
	150,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2600
	

	 34
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора)
 
	100 m3
	
	4,000

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 35
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
 
	t
	
	150,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	

	 36
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	4,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	2. Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00
	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de pamint
	
	
	

	37
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sub podele)
 
	m3
	
	55,320

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 38
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,550

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 39
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,550

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 40
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km
 
	t
	
	97,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,1820
	

	 41
	TrB01C1-3

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m
 
	t
	
	97,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6800
	

	 
	
	2.2. Pereti
	
	
	

	42
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (g=390mm, pereti interiori cladire existenta)
 
	m3
	
	12,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,3700
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	

	 
	
	2.3. Executare gauri in pereti
	
	
	

	43
	RCsF10A

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru
 
	m3
	
	0,200

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	5,7200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200
	

	 44
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
 
	m3
	
	0,050

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 45
	RCsU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
 
	t
	
	0,500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	

	 46
	TsH92B

	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную
 
	t
	
	0,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	

	 47
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 
	t
	
	0,500

	
	3410540000006
	Autobasculanta
	h-ut
	0,2580
	

	 48
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
 
	100 m3
	
	0,010

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	2.4. Podele (SA, PL-57)
	
	
	

	49
	

	Tip P1 S=299.5+214.5+15.43=529.43m2
 
	
	
	0,000

	 50
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm)
 
	m3
	
	48,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 51
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
 
	m2
	
	160,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	

	 52
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm
 
	m2
	
	160,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,1025
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0330
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	

	 53
	CG22A5 K=5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=5,000
Коэффициент к материалам=5,000
Коэффициент к машинам=5,000

	m2
	
	-160,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	0,01025
	

	 54
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100х100
 
	kg
	
	444,800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	

	
	28731220041001-5
	Plase sudate  - 5vr 100x100
	kg
	1,0100
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	

	 55
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
 
	m2
	
	160,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0250
	

	 56
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm
 
	m3
	
	8,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	

	
	2873122005400пол
	Polistirol beton  M25
	m3
	1,0400
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	

	 57
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 100 gr.40mm
 
	m2
	
	160,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,0330
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 58
	CG01A1К=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000

	m2
	
	160,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,0055
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	

	 59
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
 
	m2
	
	160,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 60
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

	m
	
	170,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	

	 
	
	2.5. Alta lucrari
	
	
	

	
	
	2.5.1. Nod drenaj in podele (SA 17) 
	
	
	

	61
	RCsB02E

	Beton M100 marfa  procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice  la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,015

	m3
	
	6,330

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,3000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000
	

	
	2663102100907
	Beton marfa clasa M100
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 62
	 RCsC01A

	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime
 Materiale marunte (cirpe, maturi etc)=1,020

	m2
	
	50,650

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,2200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1200
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0015
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0013
	

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	

	
	2010102901118
	Bile, manele D=12-15 cm 
	m3
	0,0015
	

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0800
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0400
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 63
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
 
	m3
	
	12,700

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,1700
	

	
	1421102206036
	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm
	m3
	1,0250
	

	 
	
	3. Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00
	
	
	

	
	
	3.1. Acoperis (SA, PL-58)
	
	
	

	64
	CE30C

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime- podina 600x60mm
 
	m2
	
	38,340

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000
	

	
	2010102903831
	Scind  de rasinoase sau foioase g=60mm
	m3
	0,0630
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 65
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	2,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	

	 66
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.   V= 16.56m3
 
	m2
	
	450,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0103
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 67
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	5,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	

	 68
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatie)
 Material marunt=1,030

	m2
	
	450,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132600464
	Folie suplimentara polimerica hidroizolanta
	m2
	1,1500
	

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 69
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12mm
 
	m2
	
	450,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2874115800751
	Suruburi autofiletante, galvanizate 
	kg
	0,1000
	

	
	2020132920527-magn
	Placi din oxid de magneziu  grosime 12 mm
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 70
	CE01A

	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (9.2 buc/m2)
 Material marunt ( cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,030

	m2
	
	450,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2666122300000
	Tigle profilate (din argila, beton  sau mortar de ciment)
	buc
	9,2000
	

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,3900
	

	
	2010212905981
	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0050
	

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	0,0100
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	

	
	2744135904770
	Aliaj de lipit LP 30
	kg
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 71
	IzF10H

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % -placi vata minerala gr.150mm, 35kg/m3 "SUPERROCK"
 
	m2
	
	420,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0700
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0500
	

	
	2521302602904-150
	Placi din material termoizolant cu energie redusa gr.150mm "SUPERROCK"
	m2
	1,0200
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0040
	

	 72
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat
 Material marunt=1,030

	m2
	
	420,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica  - pelicula anticondensat
	m2
	1,1500
	

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 73
	СF60E

	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   -gr.12.5mm antifoc
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	
	420,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,5140
	

	
	2662102701000-ant
	Placi ghips-carton gr.12.5mm antifoc
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520297
	Profil de ghidaj UD 27x28
	m
	0,9190
	

	
	2710703520298
	Profil de suport CD 60x27
	m
	2,2000
	

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	16,1900
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	7,3000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,4880
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0076
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0640
	

	 74
	CE01B

	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.-Coama din argila arsa
 Material marunt ( cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,010

	m
	
	36,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0600
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	

	
	2640122303100
	Coame mari (din argila arsa, beton sau mortar de ciment
	buc
	3,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	

	 75
	RCsP24C

	Elemente de retinere a zapezii,montate de acoperis din oale
 
	buc
	
	125,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,5500
	

	
	2874117343944
	Elemente de retinere a zapezii
	buc
	1,0000
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	

	 76
	RCsI29B

	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla d=125mm
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025

	m
	
	28,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,6200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200
	

	
	2710406311727
	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm
	m
	1,0500
	

	
	2875276311738
	Element de inchidere la capat de jgheab
	buc
	0,5000
	

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,5000
	

	
	2875276311727
	Cot de capat la burlan (aruncator apa)
	buc
	0,2500
	

	
	2875276311725
	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata  pentru burlane tip lindab
	buc
	0,2500
	

	
	2875276311726
	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)
	buc
	0,5000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150
	

	 77
	RCsI29A

	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla d=150mm
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035

	m
	
	7,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	

	
	2523156720449
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm 
	m
	1,0500
	

	
	2875277347100
	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate
	buc
	1,4000
	

	
	2875276311738
	Element de inchidere la capat de jgheab
	buc
	0,1000
	

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	

	
	2874115800760
	Suruburi de fixare jgheaburi
	buc
	10,0000
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	

	 78
	RCsI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm)
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040

	m
	
	71,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,3400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2710403643001
	Tabla zincata de 0,8 mm grosime
	kg
	2,9600
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,5000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	2,0000
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1000
	

	 79
	RCsI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 4buc/m.l.)
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040

	m
	
	71,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,5100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2710403643001
	Tabla zincata de 0,8 mm grosime
	kg
	5,1200
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,0000
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1500
	

	 80
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2800x60mm grosime), la constructii obisnuite. Nod 4
 
	m2
	
	4,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0600
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 81
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	0,250

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	

	 82
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
 
	m3
	
	0,250

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0010
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	

	 83
	RCsI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 8buc/m.l.) Nod 4-compensator
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040

	m
	
	7,200

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,5100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2710403643001
	Tabla zincata de 0,8 mm grosime
	kg
	5,1200
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	8,0000
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1500
	

	 84
	RCsI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla galvanizata l=0,98m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040

	m
	
	20,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,5100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	m2
	1,0500
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,0000
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1500
	

	 85
	RCsI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element la imbinari cu tabla galvanizata l=0,75m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040

	m
	
	20,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,5100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	m2
	0,8200
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,0000
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1500
	

	 86
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (fisie 40x4mm)
 
	kg
	
	35,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 87
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	1,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 88
	SA33D

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" (nod Antena)
 
	buc
	
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	

	
	2722103261722
	Teava din otel d=50 mm
	m
	0,5000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0250
	

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	

	 89
	CP21B

	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
 
	m3
	
	0,007

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	395,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3550
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3700
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,6000
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3000
	

	 90
	RCsG16A

	Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z
 
	buc
	
	2,000

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	0,1400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	

	
	2030122948050
	Ghermele carbonilizate
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5700
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0018
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0005
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	

	 91
	CE24D

	Rozeta manson  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (кожух оцин. лист)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030

	buc
	
	1,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,9000
	

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,3000
	

	
	2430226101399
	Chit pe baza de bitum filerizat
	kg
	0,2000
	

	 92
	

	Canale de ventilare (PL-13m)
 
	
	
	0,000

	 93
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate
 
	kg
	
	82,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2874136313401
	Bolt M10x60mm
	buc
	0,0250
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 94
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	2,400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 95
	CR06A

	Captuseli (lambriuri) executate la peretii  magaziilor, din scinduri de rasinoase (g=25mm)
 
	m2
	
	44,000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,4000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0250
	

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,2500
	

	
	2030122948050
	Ghermele carbonilizate
	buc
	2,0000
	

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0040
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1100
	

	 96
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	1,100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	

	 97
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
 
	m3
	
	1,100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	

	 98
	IzF14B

	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=40mm)
 
	m2
	
	45,000

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,1600
	

	
	2682162611368-40
	Placi vata minerala  g=40mm
	m2
	1,0200
	

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,1500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0200
	

	 99
	CD07B

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla galvanizata)
 
	m2
	
	45,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	m2
	1,1100
	

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0400
	

	 100
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla  galvanizat (poz.5)
 Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050

	m2
	
	9,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	

	
	2710403642299-gal
	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm
	kg
	8,9000
	

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 101
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Ga-1 (SA,PL-13a)
 
	kg
	
	26,200

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2811236306271
	Grilaj metalic din otel profilat
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 102
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	1,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 
	
	3.2. Pereti 
	
	
	

	103
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (g=390mm, pereti interiori cladire existenta)
 
	m3
	
	12,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100
	

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400
	

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,3700
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0595
	

	 
	
	3.3. Gauri in peretii.
	
	
	

	104
	RCsF10A

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru
 
	m3
	
	0,500

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	5,7200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200
	

	 105
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
 
	m3
	
	0,100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,1200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	

	 
	
	3.4. Рodele (SA, PL-3)
	
	
	

	
	
	3.4.1. La cota 0.00. +3.60
	
	
	

	106
	

	Tip P4 S=219.45+218+20.04+375.09+47.51+218.97+8.73=1107.79m2
 
	
	
	0,000

	 107
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 55mm
 
	m3
	
	18,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	

	
	2873122005400пол
	Polistirol beton  M25
	m3
	1,0400
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	

	 108
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.30mm
 
	m2
	
	160,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0330
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 109
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
 
	m2
	
	160,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 110
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

	m
	
	250,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	

	 
	
	3.5. Lucrari auxiliare 
	
	
	

	
	
	3.5.1. Copertine CP1 ... CP5 
	
	
	

	111
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm)
 
	buc
	
	110,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313295
	Diblu din metal d=10mm, l=140mm
	buc
	1,0000
	

	 112
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate
 
	kg
	
	1 440,100

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2874136313401
	Bolt M10x60mm
	buc
	0,0250
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 113
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	43,200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 114
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatie)
 Material marunt=1,030

	m2
	
	62,560

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	

	
	2682132600464
	Folie suplimentara polimerica hidroizolanta
	m2
	1,1500
	

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 115
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,434m3)
 
	m2
	
	62,560

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0070
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	

	 116
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
 
	m3
	
	0,434

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0040
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	

	 117
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
 Material marunt=1,050

	m2
	
	62,560

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500
	

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	

	 
	
	3.5.2. Copertine Cp-1'  
	
	
	

	118
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm)
 
	buc
	
	17,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313295
	Diblu din metal d=10mm, l=140mm
	buc
	1,0000
	

	 119
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate
 
	kg
	
	247,200

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	1,0000
	

	
	2874136313401
	Bolt M10x60mm
	buc
	0,0250
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0050
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 120
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
 
	m2
	
	7,420

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 121
	CE18A

	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii
 Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050

	m2
	
	10,270

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7000
	

	
	2665122700555
	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat g=8mm
	m2
	1,2000
	

	
	2875276312522
	Accesorii metalice zincate
	kg
	0,2200
	

	
	2874115883711
	Saiba plata 12*60*60
	buc
	10,0000
	

	
	2524287343841
	Rondela cu guler si cap de polietilena
	buc
	10,0000
	

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,0500
	

	
	2521302602554
	Placa polistiren expandat PEX  24 mm 
	kg
	0,0040
	

	
	2513206621507
	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare
	kg
	0,0070
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	3.5.3. Scara metalica SM-1 
	
	
	

	122
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M10x250mm)
 
	buc
	
	28,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313337
	Diblu d=10x250mm
	buc
	1,0000
	

	 123
	CH10A

	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg
 Material marunt pentru montare=1,018

	kg
	
	81,310

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1200
	

	
	2811236305700
	Scari metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0200
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0100
	

	 124
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (nitroemail)
 
	m2
	
	2,440

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	

	
	2430116104162
	Nitroemail
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	

	 
	
	3.5.4. Grila demontabila G1, G2, G3 
	
	
	

	125
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
 
	kg
	
	4 391,470

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2811236306271
	Grilaj metalic din otel profilat
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 126
	RCsR22B

	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
 
	m2
	
	131,750

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	0,1000
	

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	0,0500
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0200
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	3.5.5. Rigola R-1 
	
	
	

	127
	CA04F

	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030

	m3
	
	0,300

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	

	
	2663102100911
	Beton marfa clasa B 15/M200
	m3
	1,0250
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	

	 128
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile
 
	m2
	
	4,980

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1300
	

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	

	 129
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp1, 100x100mm)
 
	kg
	
	10,800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	

	
	2873122004094
	Plase sudate 4Bp1, 100x100mm
	kg
	1,0100
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	

	 130
	CL21A

	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (L50x4)
 
	m
	
	2,400

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	

	
	2710703500036
	Cornier cu aripi egale 50x50x4 mm
	m
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	

	 131
	RCsR22B

	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica
 
	m2
	
	0,220

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	0,1000
	

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	0,0500
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   
	kg
	0,1100
	

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0200
	

	
	2430116103295
	Vopsea grund pentru metal
	kg
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0120
	

	 132
	CL16A

	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (captusire cu tabla zincata 2mm grosime)
 
	t
	
	0,062

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	56,0000
	

	
	2733103610000
	Tabla zincata 2mm
	kg
	1 050,0000
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	4,4000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	6,6000
	

	
	2710602000614
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm
	kg
	18,0000
	

	
	2710703434783
	Otel lat OL 37 de 30x5 mm
	kg
	20,0000
	


 



