|  |  |
| --- | --- |
|  | SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |
|  |

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* |

 |
| Numărul COP: |  | **Data: „ ” 2021** | Alternativa nr.: **−** |
| Denumirea COP: | **Procurarea *Echipament de laborator*** | Lot: **1**  | Pagina: 1din1 |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Stand. de refer** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38900000-4 | Încapsulator de capsule moi fără sudură  |  |  |  | Diametrul capsulei : 5 - 12 mm, Productivitatea : 15000 capsule pe oră,Temperatura învelișului : 60 – 70 °С,Temperatura de umplere : 12 – 40 °С,Umplerea capsulei : 0,1 – 0,5 g,Presiunea uleiului în pulsator: 0,5 – 1,5 kg/cm.Parametrii electrici ai instalației :Tensiunea : 220 W, Dimensiuni totale : 900х800х2000 mmMasa: 220 kg. |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Adresa:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***