Lucrari de reparatii a boxelor auto si amenajarea spalatoriei auto amplasate in str. Petricani 86, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3
Incalzirea (IVC)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
1	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator din otel Nod 33 500x1800)
	buc	8,0000
	
 2	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura R401TG)
	buc	8,0000
	
 3	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic R470)
	buc	8,0000
	
 4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura R14TG)
	buc	8,0000
	
 5	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop de scurgere cu garnitura (R90))
	buc	8,0000
	
 6	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat)
	buc	8,0000
	
 7	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducte din polipropilena PPR-AL-PPR STABI PN20 D20х2,8)
	m	50,0000
	
 8	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	50,0000
	
 9	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	50,0000
	
 10	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Fitinguri 30% pentru conducte din polipropilena PPR-AL-PPR STABI PN20 D20х2,8)
	m	15,0000
	
 11	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie pentru teava D22*9)
	m	50,0000
	
 12	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Fixarea tevilor)
	buc	50,0000
	
 13	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,0000
	
 14	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.