Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(наименование объекта)		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18-12-2018
 Благоустройство и ограждение территории

Сметная стоимость   712 836,78 lei	
Cоставлена в текущих ценах 28.12.2018
№
п.п.	Шифры норм и коды ресурсов  	
Наименование работ и затрат	
Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения
————
В т.ч. зарплата
	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Ограждение					
1	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из профнастила, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,0м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)
	m	225,00	292,56
——————————
48,01
	65 826,19
——————————
10 802,61

		Cheltuieli directe	 lei			 65 826,19
	
		Итого Ограждение
В том числе зарплата				65 826,19
10 802,61	
		2. Беседки					
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных беседок)
	m2	108,00	24,08
——————————
20,58
	2 600,25
——————————
2 222,25
	
3	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, беседки) каркас
	m2	94,50	118,27
——————————
36,93
	11 176,18
——————————
3 490,07
	
4	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка стен беседки) 
	m2	94,50	60,05
——————————
39,83
	5 675,08
——————————
3 764,29
	
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) 
	m3	0,46	5 601,61
——————————
1 187,10
	2 576,74
——————————
546,07
	
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)
	m2	13,50	18,86
——————————
15,56
	254,67
——————————
210,12
	
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением)
	m2	13,50	443,57
——————————
63,31
	5 988,15
——————————
854,71
	
8	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий  эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)
	m2	202,50	70,57
——————————
52,76
	14 290,42
——————————
10 683,90
	
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см)
	m2	13,50	155,81
——————————
31,45
	2 103,41
——————————
424,51

		Cheltuieli directe	 lei			 44 664,91
	
		Итого Беседки
В том числе зарплата				44 664,91
22 195,92	
		3. Благоустройство					
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m	162,00	16,88
——————————
16,88
	2 735,08
——————————
2 735,08
	
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на  глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)
	100 m3	2,67	1 012,80
——————————
0,00
	2 704,18
——————————
0,00
	
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)
	m3	133,50	596,13
——————————
60,67
	79 583,89
——————————
8 099,98
	
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
	m	485,00	103,25
——————————
15,83
	50 074,41
——————————
7 676,58
	
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см)
	m2	1 335,00	155,81
——————————
31,45
	208 003,63
——————————
41 979,02

		Cheltuieli directe	 lei			 343 101,18
	
		Итого Благоустройство
В том числе зарплата				343 101,18
60 490,66	

		Cheltuieli directe	 lei			453 592,28
	
		Социальное медицинское страхование	22,5 %			21 035,07
	
		Транспортные расходы	10 %			34 832,90
	
		Накладные расходы	10 %			50 946,02
	
		Итого	 			560 406,27
	
		Сметная прибыль	6 %			33 624,38
	
		Итого	 			594 030,65
	
		НДС	20 %			118 806,13

Итого по смете:
В том числе зарплата				712 836,78
——————
93 489,19

Составил 	Тулуш Д.Д.	
                                       (должность, подпись, фамилия , отчество )	
Проверил		
                                      (должность, подпись, фамилия , отчество)