CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  IGP
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  SAL
3. Obiectul achiziţiilor  CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME ( P+2E ) din str. Bucuriei 14, mun. CHISINAU.

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1
Disfiintarea bunului imobil cu nr. cad. 01005180122.02 (04/2017-OLD)
(denumirea lucrări)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RCsG52A
	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat   
	m3	1 253,15	
 2	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050
	kg	500,00	

	                                                                                                         
Nota: in procesul de desfiintare a constructiuei existente, de elaborat un act de transmitere catre Beneficiar a materialelor de constructie rezultate din demolari si care ar putea fi reutilizate.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Arhitectura
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pereti			
0	CD74A
	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice  "Bricston" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	369,000	
 		Capitolul 2. Acoperisul			
1	CE30A
	Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase  (9,0 m3)	m2	997,000	
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	9,000	
 3	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	9,000	
 4	CR03A
	Grinzisoara din lemn	m3	0,800	
 5	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,800	
 6	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Lambriu din lemn)	m2	250,000	
 7	CE17A
	Pelicula anticondensat	m2	997,000	
 8	CE17A
	Pelicula antivapori	m2	900,000	
 9	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla de coama -115 m, tigla bordura fronton - 66m)	m2	997,000	
 10	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-50 mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	900,000	
 11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (la canale de ventilare si parapet)	m2	65,000	
 12	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	73,000	
 13	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	120,000	
 14	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm	m	230,000	
 15	CK26B
	Parazapada	m	116,000	
 16	
	La cota 7.35  13.65		0,000	
 17	CE17A
	Pelicula antivapori	m2	41,550	
 18	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	18,700	
 19	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200)mm	m3	5,190	
 20	IzF18C k=1.33
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 	m2	41,550	
 21	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izoplast-1 strat, Izoplast cu protectii- 2 strat)	m2	41,550	
 		Capitolul 3. Pereti despartitori			
22	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,960	
 23	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m 	m2	1 587,000	
 24	CK27B
	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare. (из пластика компакт ламинат HPL)	m2	70,000	
 25	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa din lemn (norma 0.01 m3) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m 	m2	60,000	
 		Capitolul 4. Ferestre			
26	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, F6, F7, lucarna)	m2	11,360	
 27	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, F2, F3, F4)	m2	291,170	
 28	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm)	m	270,000	
 29	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы (150 mm)	m	265,000	
 30	CK14A
	Rolete	m2	160,000	
 		Capitolul 5. Vitralii			
31	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1-V5) (SA-24)	m2	186,800	
 32	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V6-V13) (SA-26)	m2	129,510	
 33	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V14-V20) (SA-26*)	m2	101,410	
 34	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V21-V23) (SA-27)	m2	71,940	
 35	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (c тонир.стеклом)	m2	13,700	
 		Capitolul 6. Usi			
36	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	48,300	
 37	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF antifoc)	m2	23,390	
 38	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF antifoc)	m2	2,400	
 39	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2	141,280	
 40	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,540	
 41	CK07B
	Pervazuri din lemn montate la usi 	m	902,180	
 42	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	96,000	
 43	CK14A
	Ролетная дверь в гараже	m2	14,800	
 44	CK33A
	Antipanica la usi exterioare	buc	6,000	
 		Capitolul 7. Pardoseala			
		Capitolul 7.1. Cota -3,300			
		Capitolul 7.1.1. S=692,10 (m2)			
45	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	69,210	
 46	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	34,610	
 47	CG22A
	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm)	m2	692,100	
 48	CG22A k=2
	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 	m2	692,100	
 49	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 150*150)	kg	1 591,830	
 50	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (3-5 mm)	m2	692,100	
 51	CG56A1 k=6
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-692,100	
 		Capitolul 7.2. Cota 0.000			
		Capitolul 7.2.1. S=247 (m2)			
52	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala  -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 	m2	247,000	
 53	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	247,000	
 54	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	247,000	
 		Capitolul 7.2.2. S=46,3 (m2)			
55	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala  -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 	m2	46,300	
 56	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	46,300	
 57	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	46,300	
 58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	46,300	
 59	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,300	
 60	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	41,670	
 		Capitolul 7.2.3. S=42,9 (m2)			
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	42,900	
 62	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100,  se adauga	m2	42,900	
 63	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,900	
 64	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	38,610	
 		Capitolul 7.2.4. S=227 (m2)			
65	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala  -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 	m2	227,000	
 66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	227,000	
 67	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	227,000	
 68	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	204,300	
 		Capitolul 7.2.5. S=107,2 (m2)			
69	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala  -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 	m2	107,200	
 70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	107,200	
 71	CG08A
	Pardoseli din linoleum sportiv -18 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	107,200	
 		Capitolul 7.3. Cota 3.600			
		Capitolul 7.3.1. S=546.6 (m2)			
72	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	27,330	
 73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	546,600	
 74	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	546,600	
 		Capitolul 7.3.2. S=24,1 (m2)			
75	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	1,210	
 76	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	24,100	
 77	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	24,100	
 78	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	24,100	
 79	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,100	
 		Capitolul 7.3.3. S=38.2 (m2)			
80	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	38,200	
 81	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100,  se adauga	m2	38,200	
 82	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,200	
 83	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	34,380	
 		Capitolul 7.3.4. S=140.4 (m2)			
84	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	7,020	
 85	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	140,400	
 86	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	140,400	
 87	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	126,360	
 		Capitolul 7.4. Cota 7.200			
		Capitolul 7.4.1. S=494.20 (m2)			
88	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	24,710	
 89	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	494,200	
 90	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	494,200	
 		Capitolul 7.4.2. S=24,1 (m2)			
91	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	1,210	
 92	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	24,100	
 93	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	24,100	
 94	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,100	
 		Capitolul 7.4.3. S=38.2 (m2)			
95	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	38,200	
 96	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100,  se adauga	m2	38,200	
 97	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,200	
 98	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	34,380	
 		Capitolul 7.4.4. S=40.2 (m2)			
99	IzF11B
	Strat termoizolant la pardoseli, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	2,010	
 100	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	40,200	
 101	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,200	
 102	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	38,180	
 		Capitolul 7.5. Cota 7.35			
		Capitolul 7.5.1. S=18.70 (m2)			
103	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	18,700	
 104	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	2,340	
 105	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	18,700	
 106	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	18,700	
 107	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	18,700	
 		Capitolul 7.6. Cota 10.83			
		Capitolul 7.6.1. S=606.5 (m2)			
108	CE17A
	Pelicula antivapori	m2	606,500	
 109	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	606,500	
 110	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	606,500	
 		Capitolul 7.6.2. S=37.80 (m2)			
111	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	37,800	
 112	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	4,730	
 113	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	37,800	
 114	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	37,800	
 115	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	37,800	
 116	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	37,800	
 117	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	33,930	
 		Capitolul 7.6.3. S=58.90 (m2)			
118	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	58,900	
 119	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	7,360	
 120	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	58,900	
 121	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	58,900	
 122	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	58,900	
 123	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	58,900	
 124	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	53,010	
 		Capitolul 7.6.4. S=28.5 (m2)			
125	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	28,500	
 126	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100,  se adauga	m2	28,500	
 127	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,500	
 128	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	25,650	
 		Capitolul 7.7. Cota 13.65			
		Capitolul 7.7.1. S=22.80 (m2)			
129	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	22,800	
 130	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	2,850	
 131	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	22,800	
 132	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	22,800	
 133	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,800	
 134	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 	m	20,520	
 		Capitolul 8. Scari			
135	CL17B
	Balustrada din inox.	kg	1 238,510	
 136	CH10A
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SM-1)	kg	99,850	
 137	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	
 		Capitolul 9. Lucrari de finisare interioara			
		Capitolul 9.1. Tavane			
		Capitolul 9.1.1. Tavan (tip ''D'')			
138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 	m2	1 446,400	
 139	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	1 446,400	
 140	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	-1 446,400	
 141	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	1 446,400	
 142	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	1 446,400	
 143	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa 	m2	1 446,400	
 144	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	1 505,300	
 		Capitolul 9.1.2. Armstrong			
145	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 880,400	
 146	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu umezeala)	m2	94,500	
 		Capitolul 9.2. Pereti			
		Capitolul 9.2.1. Tip ''A''			
147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 	m2	3 641,000	
 148	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	3 641,000	
 149	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	3 641,000	
 150	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-3 641,000	
 151	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 641,000	
 152	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3 641,000	
 153	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	3 641,000	
 154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3 641,000	
 155	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2	3 641,000	
 		Capitolul 9.2.2. Tip ''B''			
156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	506,170	
 157	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	506,170	
 158	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	506,170	
 		Capitolul 9.2.3. Tip ''C''			
159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 	m2	3 307,000	
 160	CF57A k=2 mareriale
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	3 307,000	
 161	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor.	m2	3 307,000	
 162	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3 307,000	
 163	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2	3 307,000	
 		Capitolul 10. Lucrari de finisare exterioara			
164	IzF04F
	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (ниже земли)	m2	260,000	
 165	IzF10C
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale	m2	260,000	
 166	CO19A
	Membrana de protectie din PE cu geotextil	m2	260,000	
 167	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale (выше земли)	m2	366,000	
 168	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv	m2	366,000	
 169	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	300,000	
 170	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	66,000	
 171	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala -100 mm	m2	1 320,000	
 172	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii 	m2	1 320,000	
 173	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 320,000	
 174	CL53D
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond 	m2	65,000	
 175	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 500,000	
 		Capitolul 11. Lucrari diverse			
		Capitolul 11.1. Copertina C-1 (SA-32)			
176	CL53D
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond 	m2	55,000	
 177	CE17A
	Pelicula antivapori	m2	55,000	
 178	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	55,000	
 179	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	55,000	
 		Capitolul 11.2. Copertina C-2 (SA-32)			
180	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,710	
 181	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,084	
 182	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 	m2	5,000	
 183	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata color	m2	1,500	
 		Capitolul 11.3. Grila metalica			
184	CL18A
	Grila metalica	kg	1 003,680	
 185	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,004	
 		Capitolul 11.4. Bariera de protectie la acoperis (SA-8)			
186	CL18A
	Profil	kg	833,780	
 187	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,834	
 		Capitolul 11.5. Scurgerea la ape pluviale (SA-3)			
188	CL18A
	Profil	kg	854,620	
 189	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,855	
 190	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	19,500	
 		Capitolul 11.6. Rost de dilatare -DEFLEX 446-100 (SA-4)			
191	IzF16B
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (резина)	m2	1,400	
 192	CK18C
	Алюминий	m	14,000	
 		Capitolul 11.7. CV-1 (SA-7)			
193	CL18A
	уголки 50*50	kg	401,100	
 194	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,401	
 195	СF60B
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	72,000	
 		Capitolul 11.8. CV-2 (SA-7)			
196	CL18A
	уголки 50*50	kg	652,400	
 197	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,652	
 198	IzF16B
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (termoiyolant K-flex eco 32 mm)	m2	205,000	
 199	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata 1mm)	m2	205,000	
 200	CE06A
	Tabla cutata Rukki T15	m2	205,000	
 		Capitolul 11.9. SA-11			
201	CL18A
	Coltar din metal 50*50*2.5 mm	kg	60,800	
 202	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061	
 203	CC09C
	Plasa de metal ecran 50*50*3 mm	m2	17,000	
 204	CK35B
	Diblu forjat d=8 mm L=120 mm	buc	24,000	

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
Constructii din beton armat (04-2017-CBA)
(denumirea lucrări)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	36,62	
 2	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	6 042,30	
 3	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	36,62	
 4	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
	m3	7,29	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	14,40	
 6	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	2 376,00	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	288,00	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	11,52	
 9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	14,40	
 10	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic grosime 2.2 mm, densitate 260gr/m2
	m2	160,00	
 		Capitolul 2. Lucrari sub cota 0.000
			
		Capitolul 2.1. Fundatii
			
11	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris calcar 40-70 mm
	m3	218,46	
 12	CA02C
	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	33,90	
 13	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile
	m2	232,71	
 14	CC01E
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	1 045,40	
 15	CC01F1
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue 
	kg	4 241,46	
 16	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	12,56	
 17	CC13H
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm
	buc	8,00	
 18	CC13D
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm
	buc	54,00	
 19	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	7,21	
 20	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	109,15	
 		Capitolul 2.2. Fundatii sub pereti dispartitori FC1
			
21	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	4,00	
 22	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C8/10
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	4,00	
 23	CC03C
	Montare plase sudate VR-1 d=5.0 mm ochi 150x150 mm, la placi 
	kg	60,00	
 		Capitolul 2.3. Pereti monoliti Pm1
			
24	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse 
	m2	965,00	
 25	CA03F
	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,  in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C6/7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	193,00	
 		Capitolul 2.4. Coloane monolite C1-C23
			
26	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv
	m2	182,72	
 27	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi
	kg	615,68	
 28	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi
	kg	1 613,20	
 29	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	164,00	
 30	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	192,32	
 31	CA04F
	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	18,54	
 		Capitolul 2.5. Diafragma Df-1 cota -3.800
			
32	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2	39,68	
 33	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	8,64	
 34	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	353,26	
 35	CA05E
	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	4,00	
 		Capitolul 2.6. Grinzi si planseu monolit cota -0.100
			
36	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1 051,43	
 37	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	2 338,00	
 38	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi 
	kg	2 051,82	
 39	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi 
	kg	4 997,30	
 40	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	132,00	
 41	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	132,00	
 42	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi
	kg	7,68	
 43	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi
	kg	2 725,95	
 44	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi
	kg	12 517,77	
 45	CA04F
	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	197,00	
 		Capitolul 3. Lucrari mai sus de cota 0.000
			
		Capitolul 3.1. Coloane monolite C25-C63
			
46	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv
	m2	625,21	
 47	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi
	kg	2 157,44	
 48	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi
	kg	5 230,80	
 49	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	564,00	
 50	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	541,28	
 51	CA04F
	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	63,90	
 		Capitolul 3.2. Diafragme monolite Df2-Df10
			
52	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2	263,74	
 53	CC02I
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	97,65	
 54	CC02J2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	2 323,54	
 55	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	38,00	
 56	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	38,00	
 57	CA05E
	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	20,60	
 		Capitolul 3.3. Grinzi si plansee monolite cotele 3.500 
			
58	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1 095,10	
 59	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	2 330,00	
 60	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi 
	kg	2 661,66	
 61	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi 
	kg	6 232,60	
 62	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	132,00	
 63	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	132,00	
 64	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi
	kg	38,95	
 65	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi
	kg	2 766,37	
 66	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi
	kg	13 543,89	
 67	CA04F
	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	175,00	
 		Capitolul 3.4. Grinzi si plansee monolite cotele 7.100
			
68	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1 076,20	
 69	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	2 292,00	
 70	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi 
	kg	2 613,96	
 71	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi 
	kg	6 160,60	
 72	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	132,00	
 73	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	132,00	
 74	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi
	kg	38,95	
 75	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi
	kg	2 640,74	
 76	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi
	kg	12 800,06	
 77	CA04F
	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	172,00	
 		Capitolul 3.5. Grinzi si plansee monolite cotele 10.700; 13.400
			
78	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1 077,13	
 79	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	2 388,00	
 80	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi 
	kg	2 610,76	
 81	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi 
	kg	5 971,00	
 82	CC13E
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul  16-28 mm
	buc	132,00	
 83	CC02D2
	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi
	kg	132,00	
 84	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi
	kg	40,65	
 85	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi
	kg	2 698,75	
 86	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi
	kg	11 698,41	
 87	CA04F
	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	175,80	
 		Capitolul 3.6. Scari monolite Sc1
			
88	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	107,09	
 89	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	122,00	
 90	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari
	kg	458,59	
 91	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari
	kg	22,59	
 92	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari
	kg	908,95	
 93	CA05E
	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	14,00	
 		Capitolul 3.7. Scari monolite Sc2
			
94	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	78,20	
 95	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	88,00	
 96	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari
	kg	259,82	
 97	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari
	kg	1 067,91	
 98	CA05E
	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	10,20	
 		Capitolul 4. Lucrari diverse 
			
		Capitolul 4.1. Rampa acces parcare subterana 
			
99	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,72	
 100	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,40	
 101	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	0,46	
 102	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	112,20	
 103	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,68	
 104	CA02C
	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	7,20	
 105	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2	46,18	
 106	CC02I
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	45,70	
 107	CC02J2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1 499,38	
 108	CA04F
	Beton turnat in placi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	18,00	
 109	CA05E
	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	6,60	
 110	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	20,30	
 111	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	72,00	
 112	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,72	
 113	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	14,40	
 		Capitolul 4.2. Scara Sc-3, Sc-4
			
114	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,40	
 115	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,15	
 116	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	24,75	
 117	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,15	
 118	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	4,00	
 119	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	58,42	
 120	CC02I
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	80,31	
 121	CC02J2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	349,88	
 122	CA05E
	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	5,80	
 123	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	40,00	
 124	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,40	
 125	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	6,00	
 		Capitolul 4.3. Scara Sc-5 cu rampa
			
126	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
	m3	3,75	
 127	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	57,05	
 128	CC02M
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari
	kg	44,72	
 129	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari
	kg	1 291,33	
 130	CA05E
	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	10,00	
 		Capitolul 4.4. Consolidarea zidarie 
			
131	CC02O
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ag-1)
	kg	100,11	
 132	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	1 263,45	
 133	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-1)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	318,77	
 134	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-1*)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	835,51	
 135	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-2)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	499,40	
 136	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-3)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	159,07	
 137	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-4)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	190,56	
 138	RCsB21A k=0.15
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cm
Коэффициент к трудозатратам=0,150
Коэффициент к материалам=0,150
Коэффициент к машинам=0,150
	buc	2 452,00	
 139	CC02B2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D1)
	kg	196,16	
 140	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	2,30	
 141	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	486,40	
 142	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	180,00	
 143	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi 
	kg	977,29	
 144	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi 
	kg	1 785,51	
 145	CC02M2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi
	kg	1 068,87	
 146	CC02N2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi
	kg	112,08	
 147	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	33,60	
 148	CA04F
	Beton turnat in stilpi, placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	55,50	
 		Capitolul 4.5. Canale de ventilare CV1
			
149	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv
	m2	3,00	
 150	CC02K
	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in grinzi si stilpi
	kg	8,30	
 151	CC02L2
	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi
	kg	17,80	
 152	CA04F
	Beton turnat in stilpi si grinzi, beton marfa C16/20 F100 si turnarea cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	0,20	
 153	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	1,95	
 154	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,03	
 		Capitolul 4.6. Canale de ventilare CV2-CV4
			
155	CK35B
	Dibluri din metal M12x140 mm fixate in ziduri din beton armat
	buc	32,00	
 156	CL26A
	Rame metalice gata confectionate
	kg	604,71	
 157	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,61	
 		Capitolul 4.7. Execitarea golului in peretele existent 
			
158	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	3,60	
 159	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	3,20	
 160	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	0,48	
 161	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	0,96	
 162	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	0,96	
 163	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	12,80	
 164	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	216,31	
 165	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,22	
 166	CP21C
	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti
	m	12,80	
 167	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm
Materiale marunte=1,050
	buc	12,00	
 168	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor 
	buc	12,00	
 169	CL07A
	Montarea buloanelor de prindere M16x500 mm, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla
	buc	12,00	
 		Capitolul 4.8. Sarpanta acoperisului 
			
170	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	13,44	
 171	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	13,91	
 172	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei
	m3	27,35	
 173	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,475	

	                                                                                                       
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Ventilare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
		Capitolul 1.1. П1			
1	Sistemair
	Utilaj in suprapresiune ТА-4500HW L=3200м3/or H=370Pа N=1.895kW; U=400 Vin complect cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	
 2	Sistemair
	Atenuaturului fonic LDR60-35 	buc	1,000	
 3	Sistemair
	Ventil de air SRK60-35 cu actionare electrica 	buc	1,000	
 4	Sistemair
	Actionare electrica SF30A	buc	1,000	
 		Capitolul 1.2. П2			
5	Sistemair
	Utilaj in suprapresiune ТА-3000HW L=2400м3/or H=300Pа N=1.084kW; U=400 Vin complect cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	
 6	Remak
	Racitor de aer CHV 70-40/3L cu separator de picurare EKP 70-40	buc	1,000	
 7	Sistemair
	Atenuaturului fonic LDR 70-40	buc	1,000	
 8	Sistemair
	Ventil de air   SRK 60-30	buc	1,000	
 9	Sistemair
	Actionare electrica SF230A	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. П3			
10	Sistemair
	Utilaj in suprapresiune ТА-3000HW L=1590м3/or H=400Pа N=1.084kW; U=400 Vin complect cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	
 11	Remak
	Racitor de aer  CHV 60-30/3L с каплеуловителем EKP 60-30	buc	1,000	
 12	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 60-30	buc	1,000	
 13	Sistemair
	Ventil de air  SRK 50-25	buc	1,000	
 14	Sistemair
	Actionare electrica  SF230A	buc	1,000	
 		Capitolul 1.4. П4			
15	Wesper
	Utilaj in suprapresiune  PR060 L=4455m3/h  N=1,68kW U=400V	buc	1,000	
 		Capitolul 1.5. П5			
16	Wesper
	Utilaj in suprapresiune PR-020  PR020 L=1890m3/h N=1.17kW U=400V	buc	1,000	
 		Capitolul 1.6. П6			
17	Wesper
	Utilaj in suprapresiune PR-040  PR040 L=3665m3/h N=1,93kW U=400V	buc	1,000	
 		Capitolul 1.7. П7			
18	Wesper
	Utilaj in suprapresiune PR-040 PR040 L=2885m3/h N=1,19kW U=400V	buc	1,000	
 		Capitolul 1.8. К1			
19	Midea
	Conditioner  MSBA-07HRN1/ MOMBA-07HRN1	buc	1,000	
 		Capitolul 1.9. К2,К3			
20	Artful
	Conditioner   GWHN18AC NK3A1A	buc	2,000	
 		Capitolul 1.10. В1			
21	Sistemair
	Ventilator canal  KD 500M1	buc	1,000	
 22	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 60-35	buc	1,000	
 		Capitolul 1.11. В2			
23	Sistemair
	Ventilator canal   KD 500M1	buc	1,000	
 24	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 50-25	buc	1,000	
 		Capitolul 1.12. В3			
25	Sistemair
	Ventilator canal   KD 500M1	buc	1,000	
 26	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 50-25	buc	1,000	
 		Capitolul 1.13. В4			
27	Sistemair
	Ventilator canal  KD 250L	buc	1,000	
 28	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDC 250-900	buc	1,000	
 		Capitolul 1.14. В5			
29	Sistemair
	Ventilator canal  KD 450M1	buc	1,000	
 30	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 30-15	buc	1,000	
 		Capitolul 1.15. В6			
31	Sistemair
	Ventilator canal  KD 450M1	buc	1,000	
 32	Sistemair
	Atenuaturului fonic LDR 40-20	buc	1,000	
 		Capitolul 1.16. В7			
33	Sistemair
	Ventilator canal  KD 500M1	buc	1,000	
 34	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 50-25	buc	1,000	
 		Capitolul 1.17. В8			
35	Sistemair
	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,000	
 36	Sistemair
	Atenuaturului fonic   LDR 60-35	buc	1,000	
 		Capitolul 1.18. В9, В11, В13			
37	Sistemair
	Ventilator canal  K 150XL	buc	3,000	
 38	Sistemair
	Atenuaturului fonic   LDC 150-600	buc	3,000	
 		Capitolul 1.19. В10,В12,В14			
39	Sistemair
	Ventilator canal  K 150XL	buc	3,000	
 40	Sistemair
	Atenuaturului fonic   LDC 150-600	buc	3,000	
 		Capitolul 1.20. В15			
41	Sistemair
	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,000	
 42	Sistemair
	Atenuaturului fonic   LDR 60-35	buc	1,000	
 		Capitolul 1.21. В16			
43	Sistemair
	Ventilator canal  KD 500M1	buc	1,000	
 44	Sistemair
	Atenuaturului fonic  LDR 60-35	buc	1,000	
 		Capitolul 1.22. ДУ1, ДУ2			
45	ВЕЗА
	Ventilator de acoperis de evacuarea fumului КРОВ61-ДУ-071	buc	2,000	
 46	Clint
	Racitor CHA /IK /A 1154-P  в комплекте	buc	1,000	
 47	Pret de piata
	Supapa evacuarea fumului  КЛАД-2  500х600  cu actionare electrica 	buc	2,000	
 48	Pret de piata
	Clapeta РК 301-03 cu actionare electrica Belimo	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
49	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (Utilaj in suprapresiune)	buc	7,000	
 50	VC14A
	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg   Racitor de aer	buc	1,000	
 51	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (Condicioner)	buc	3,000	
 52	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm	buc	19,000	
 53	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg  (Ventil de air )	buc	3,000	
 54	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	3,000	
 55	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	16,000	
 56	VC02A
	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc	2,000	
 57	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (Racitor)	buc	1,000	
 58	VC10A
	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Supapa evacuarea fumului 	buc	2,000	
 59	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta PK)	buc	1,000	
 60	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Вентиляция			
61	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Grila WSG 60-35 	buc	1,000	
 62	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  WSG 60-30 	buc	1,000	
 63	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  WSG 50-25 	buc	1,000	
 64	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Clapeta de retinere КОп d50-25	buc	1,000	
 65	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Clapeta de retinere КОп d40-20	buc	1,000	
 66	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Clapeta de retinere КОп d50-25	buc	2,000	
 67	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Clapeta de retinere КОп d60-35	buc	3,000	
 68	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Supapa de suflare (Дроссель клапан)  100x100mm	buc	52,000	
 69	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Supapa de suflare (Дроссель клапан) 150x100mm	buc	123,000	
 70	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Supapa de suflare (Дроссель клапан)  150x150mm	buc	1,000	
 71	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Supapa de suflare (Дроссель клапан)  300x200mm	buc	2,000	
 72	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Supapa de suflare (Дроссель клапан)  350x200mm	buc	2,000	
 73	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Supapa de suflare (Дроссель клапан)  300x250mm	buc	2,000	
 74	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Supapa de suflare (Дроссель клапан)  350x250mm	buc	4,000	
 75	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   RAG 200x150 	buc	55,000	
 76	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    RAG 150x100 	buc	3,000	
 77	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    RAG 150x150 	buc	2,000	
 78	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   RAG 300x150 	buc	5,000	
 79	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    RAG 350x150 	buc	6,000	
 80	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    RAG 400x150 	buc	7,000	
 81	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   RAG 350x200 	buc	8,000	
 82	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   RAG 400x200 	buc	30,000	
 83	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie    RAG 250x200 	buc	6,000	
 84	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   RAG 200x200 	buc	1,000	
 85	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 300x250 	buc	2,000	
 86	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  RAG 250x200 	buc	1,000	
 87	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 150x100 	buc	4,000	
 88	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 200x150 	buc	2,000	
 89	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 150x150 	buc	9,000	
 90	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Р 300x250 	buc	16,000	
 91	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 350x250 	buc	15,000	
 92	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Difuzor  ДПУ 125	buc	15,000	
 93	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor  RAD 225x225	buc	111,000	
 94	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Р 700x400 	buc	1,000	
 95	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Р 1300x500 	buc	1,000	
 96	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,360	
 97	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	586,700	
 98	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 	m2	178,300	
 99	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 	m2	570,400	
 100	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	195,500	
 101	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 	m2	32,400	
 102	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	157,500	
 103	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm K-flex AIR	m2	662,000	
 104	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2	125,000	
 105	CL28A
	Executarea protectiei propriu-zisa contra incendiilor cu azbesto-spray de 1 cm grosime la structurile metalice ale constructiilor (Protectie antifoc "Fibrogaine" б=10мм EI 60)	m2	160,000	
 106	ID05H
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului  КЛОП2  d100х100mm	buc	3,000	
 107	ID05H
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului  КЛОП2  d100х150mm	buc	3,000	
 108	ID05G
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere КО d350х250mm	buc	2,000	
 109	ID05G
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere КО d350х300mm	buc	2,000	
 110	ID05G
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere КО d350х350mm	buc	1,000	
 111	ID05G
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinereКО d400х200mm	buc	2,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Aprovizionarea cu agent termic a unitatilor de tratare a aerului
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	BELIMO
	Supapa cu bila R317 d20 cu actionator electric LR24-SR 	buc	1,000	
 2	BELIMO
	Supapa cu bila R318 d20 cu actionator electric LR24-SR 	buc	1,000	
 3	BELIMO
	Supapa cu bila R322 d25 cu actionator electric LR24-SR 	buc	2,000	
 4	BELIMO
	Supapa cu bila R329 d32 cu actionator electric LR24-SR 	buc	2,000	
 5	Pret de piata
	(П1) Pompa de circulatie  V=1,48m3/h  (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	
 6	Pret de piata
	(П2) Pompa de circulatie  V=1,19m3/h  (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	
 7	Pret de piata
	(П3) Pompa de circulatie  V=0,78m3/h  (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	
 8	Pret de piata
	(П4) Pompa de circulatie  V=2,18m3/h  (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	
 9	Pret de piata
	(П5)Pompa de circulatie  V=0,93m3/h  (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	
 10	Pret de piata
	(П6)Pompa de circulatie  V=1,8m3/h  (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	
 11	Pret de piata
	(П7) Pompa de circulatie V=1,41m3/h  (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
12	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d20mm	buc	2,000	
 13	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Reglarea supapei cu bila d25mm	buc	2,000	
 14	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d32mm	buc	2,000	
 15	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 	buc	6,000	
 16	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv 	buc	7,000	
 17	AcC03A
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	7,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Furnizarea de caldura			
18	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 la fiting)	m	114,000	
 19	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 la fiting)	m	40,000	
 20	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"   (K=1,4 la fiting)	m	7,000	
 21	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm  (K=1,4 la fiting)	m	121,000	
 22	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	
 23	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	121,000	
 24	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d32x40mm	m	114,000	
 25	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d40x40mm	m	40,000	
 26	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d50x40mm	m	7,000	
 27	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d76x40mm	m	121,000	
 28	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala   Aerisire automata d1/2'' 	buc	26,000	
 29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere  DN25mm	buc	24,000	
 30	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila  d 1 1/4" Danfoss	buc	8,000	
 31	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila  d1 1/2" Danfoss	buc	4,000	
 32	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Filtru de plasa  DN 1 1/2" Danfoss	buc	2,000	
 33	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Фильтр  DN 1 1/4" Danfoss	buc	4,000	
 34	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Filtru de plasa  DN 1" Danfoss	buc	1,000	
 35	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (drenaj)	m	323,000	
 36	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR d25mm (drenaj)	m	97,000	
 37	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm (drenaj)	m	73,000	
 38	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  	m	375,000	
 		Capitolul 3.2. Kolector			
39	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN 1 1/4" Danfoss	buc	2,000	
 40	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ  DN2" Danfoss	buc	2,000	
 41	ID04E
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ  DN80 Danfoss	buc	6,000	
 42	ID04F
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ  DN100 Danfoss	buc	2,000	
 43	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 1 1/4" Danfoss	buc	1,000	
 44	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa  DN 2" Danfoss	buc	1,000	
 45	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Filtru de plasa  DN80 Danfoss	buc	3,000	
 46	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control  WIKA	buc	2,000	
 47	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu trei cai 11б18бк d1/2"	buc	2,000	
 48	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	
 49	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d133x3,5mm L=1,2m	buc	2,000	
 50	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Supapa de scurgere  DN25mm	buc	10,000	
 51	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala   Aerisire automata d1/2'' 	buc	10,000	
 52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,000	
 53	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2	1,200	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Sistemul de racire
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Sistemair
	Supapa cu bila R323 d25 cu actionator electric LR24-SR 	buc	1,000	
 2	Sistemair
	Supapa cu bila R331 d32 cu actionator electric NR24-SR 	buc	1,000	
 3	Pret de piata
	Etilenglicol (антифриз)	kg	1 005,000	
 4	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	1,000	
 5	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	4,000	
 6	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN32mm	buc	2,000	
 7	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN40mm	buc	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
8	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Reglarea supapei cu bila R323 d25	buc	1,000	
 9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila R331 d32	buc	1,000	
 10	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 	buc	2,000	
 11	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4''	buc	1,000	
 12	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	4,000	
 13	IA42C
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4"	buc	2,000	
 14	IA42D
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc	3,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Aprovizionare cu frig			
15	ID05D
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de inchidere  DN125mm Danfoss 	buc	2,000	
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Drenaj  DN25mm Danfoss	buc	2,000	
 17	ID05D
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Inserti flexibile  DN125mm Danfoss 	buc	2,000	
 18	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala   Aerisire automata d1/2'' 	buc	46,000	
 19	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala. Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretanica 10мм d20x2.8 (К=1,3 на фитинги)	m	450,000	
 20	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretanica 10мм d25x3.5 (К=1,3 на фитинги)	m	255,000	
 21	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 (Fiber) d32x4,4mm  (К=1,3 на фитинги)	m	165,000	
 22	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PPR PN20 (Fiber) d40x5,5mm  (К=1,3 на фитинги)	m	12,000	
 23	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	705,000	
 24	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	177,000	
 25	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x10mm ППУ 	m	450,000	
 26	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x10mm ППУ 	m	255,000	
 27	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x10mm ППУ 	m	165,000	
 28	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm ППУ 	m	12,000	
 29	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	51,000	
 30	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	73,000	
 31	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	215,000	
 32	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2''  (K=1,4 на фитинги)	m	144,000	
 33	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"   (K=1,4 на фитинги)	m	120,000	
 34	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm  (K=1,4 на фитинги)	m	88,000	
 35	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4mm  (K=1,4 на фитинги)	m	57,000	
 36	IC12E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm  (K=1,4 на фитинги)	m	26,000	
 37	IC12G
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m	9,000	
 38	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	124,000	
 39	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	479,000	
 40	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	88,000	
 41	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	92,000	
 42	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d20x40mm	m	51,000	
 43	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d25x40mm	m	73,000	
 44	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d32x40mm	m	215,000	
 45	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d40x40mm	m	144,000	
 46	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d50x40mm	m	120,000	
 47	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d76x40mm	m	88,000	
 48	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d89x40mm	m	57,000	
 49	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d108x40mm	m	26,000	
 50	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d133x40mm	m	9,000	
 51	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila D15  Danfoss	buc	16,000	
 52	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Supapa cu bila  DN3/4" Danfoss	buc	22,000	
 53	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Supapa cu bila DN1" Danfoss	buc	48,000	
 54	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Supapa de scurgere  d 1 1/4" Danfoss	buc	6,000	
 55	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Supapa de scurgere  DN25mm	buc	88,000	
 56	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Supapa  ASV-M  DN3/4" Danfoss	buc	1,000	
 57	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa  ASV-M  DN 1 1/4" Danfoss	buc	4,000	
 58	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Клапан  ASV-M  DN1 1/2" Danfoss	buc	2,000	
 59	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан  ASV-M  DN 2" Danfoss	buc	3,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Incalzire
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 15 	buc	38,000	
 2	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi  YARD EV MVP 20 	buc	54,000	
 3	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi  YARD EV MVP 22 	buc	11,000	
 4	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi  YARD EV MVP 25 	buc	12,000	
 5	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi  YARD EV MVP 35 	buc	3,000	
 6	RHOSS
	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi  YARD EV MVP 40 	buc	2,000	
 7	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	3,000	
 8	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN20mm	buc	7,000	
 9	Danfoss
	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
10	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Montare fancoili)	buc	120,000	
 11	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4''	buc	10,000	
 12	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	3,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Отопление			
13	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm  11K 500/600 KORADO 	buc	3,000	
 14	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm  11K 500/900 KORADO 	buc	2,000	
 15	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm  11K 500/1000 KORADO 	buc	2,000	
 16	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm  22K 500/700 KORADO 	buc	2,000	
 17	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  22K 500/1000 KORADO 	buc	7,000	
 18	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22K 500/1100 KORADO	buc	1,000	
 19	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22K 500/1400 KORADO	buc	3,000	
 20	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  33K 400/900 KORADO 	buc	1,000	
 21	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   33K 700/1100 KORADO	buc	5,000	
 22	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  33K 600/600 KORADO 	buc	1,000	
 23	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Termoregulator  DN1/2'' Danfoss	buc	27,000	
 24	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Ventil termostatic direct RA-N DN1/2'' Danfoss	buc	27,000	
 25	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Clapan  RLV-15 Danfoss	buc	27,000	
 26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Cran Maevschi DN 1/2"	buc	27,000	
 27	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  RAUTITAN stabil d20mm (К=1,3 на фитинги)	m	830,000	
 28	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  RAUTITAN stabil  d25mm (К=1,3 на фитинги)	m	115,000	
 29	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN stabil  d32mm (К=1,3 на фитинги)	m	12,000	
 30	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	945,000	
 31	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	
 32	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x40mm ППУ 	m	830,000	
 33	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x40mm ППУ 	m	115,000	
 34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x40mm ППУ 	m	12,000	
 35	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /K=1,4 на фитинги/	m	92,000	
 36	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,4 на фитинги/	m	97,000	
 37	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" /K=1,4 на фитинги/	m	186,000	
 38	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,4 на фитинги/	m	108,000	
 39	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' /K=1,4 на фитинги/	m	18,000	
 40	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"   /K=1,4 на фитинги/	m	145,000	
 41	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm /K=1,4 на фитинги/	m	25,000	
 42	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	375,000	
 43	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	271,000	
 44	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	25,000	
 45	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d15x40mm	m	70,000	
 46	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d20x40mm	m	97,000	
 47	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d25x40mm	m	98,000	
 48	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d32x40mm	m	35,000	
 49	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d15x50mm	m	22,000	
 50	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d25x50mm	m	88,000	
 51	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d32x50mm	m	73,000	
 52	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d40x50mm	m	18,000	
 53	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d50x50mm	m	145,000	
 54	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  K-Flex ST d76x50mm	m	25,000	
 55	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala   Aerisire automata d1/2'' 	buc	26,000	
 56	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN1/2"  Danfoss	buc	78,000	
 57	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN3/4" Danfoss	buc	26,000	
 58	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bilaDN1" Danfoss	buc	2,000	
 59	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M  DN1/2"  Danfoss	buc	3,000	
 60	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,Clapan ASV-M  DN1" Danfoss	buc	7,000	
 61	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M  DN 1 1/4" Danfoss	buc	3,000	
 62	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (СОМО 970х530х500)	buc	2,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Pret dе piata
	Contor de apa  ''Ultrasunet FlowlQ 3100'' d50mm	buc	2,000	
 2	Pret de piata
	Stingator cu spuma ОП-10	buc	42,000	
 3	Pret dе piata
	Boiler electric V=100 l	buc	3,000	
 4	Pret de piata
	Cabina de dus	buc	4,000	
 5	DAB
	Pompa submersibila  NOVA 600M-NA  (Q=3.0m3/h , N=0.55kwt )	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
6	SE58B
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32..50 mm	buc	2,000	
 7	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l 	buc	3,000	
 8	SE48A
	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc	4,000	
 9	AcC06A
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h  	buc	1,000	
 10	AcC03A
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Sistemul A1			
11	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt,  Vana din fonta cu flansa d65mm	buc	9,000	
 12	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa d150mm	buc	1,000	
 13	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,  15Б1бк d50mm 	buc	4,000	
 14	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d15mm	buc	2,000	
 15	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d15mm (pentru stropit)	buc	6,000	
 16	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt,  Clapeta sens unic cu flansa tip 602 d65mm	buc	2,000	
 17	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Robinet cu sfera 	buc	3,000	
 18	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"  Robinet cu sfera 	buc	57,000	
 19	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d65mm tip Y333	buc	2,000	
 20	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai	buc	2,000	
 21	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control 	buc	2,000	
 22	IC12I
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 150 mm (K=1,4  на фитинги)	m	1,000	
 23	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65mm (K=1,4 на фитинги)	m	112,000	
 24	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"  (K=1,4 на фитинги)	m	120,000	
 25	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	232,000	
 26	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	1,000	
 27	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d25x3,5 mm	m	42,000	
 28	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPR  d20x2,8mm 	m	60,000	
 29	SA17F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PEHD PN10 SDR11 d75 mm	m	3,000	
 30	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD PN10 SDR11 d225mm	m	3,000	
 31	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	108,000	
 32	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	
 33	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,  PPR d16-75mm	buc	130,000	
 34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m	42,000	
 35	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d22mm	m	35,000	
 36	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Armaflex  AF-076 d76mm	m	112,000	
 37	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Armaflex  AF-060 d60mm	m	120,000	
 38	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  Flansa d65mm	buc	24,000	
 39	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d150 mm	buc	2,000	
 40	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	21,000	
 		Capitolul 3.2. Sistemul T3			
41	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"  Robinet cu sfera 	buc	4,000	
 42	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Robinet cu sfera 	buc	2,000	
 43	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d32mm	buc	1,000	
 44	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d20mm	buc	3,000	
 45	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d15mm	buc	2,000	
 46	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б1бк d15mm (pentru stropit)	buc	6,000	
 47	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2"  Clapeta sens unic	buc	2,000	
 48	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	14,000	
 49	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	58,000	
 50	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	43,000	
 51	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	101,000	
 52	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,000	
 53	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d25x4,2 mm	m	10,000	
 54	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPR d20х3,4mm 	m	72,000	
 55	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	82,000	
 56	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	
 57	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,  PPR d16-75mm	buc	135,000	
 58	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m	10,000	
 59	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d22mm	m	60,000	
 60	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex  AF-048 d48mm	m	14,000	
 61	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex  AF-028 d28mm	m	58,000	
 62	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Armaflex  AF-022 d22mm	m	43,000	
 63	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
 		Capitolul 3.3. Sistemul C1			
64	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PPR 	m	115,000	
 65	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PPR 	m	10,000	
 66	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,500	
 67	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,  PP d50-110mm	buc	190,000	
 68	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	16,000	
 69	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	19,000	
 70	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000	
 71	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,000	
 72	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer  d110mm HL900N	buc	1,000	
 73	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d110mm	buc	17,000	
 74	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,000	
 		Capitolul 3.4. Sistemul C3			
75	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PPR 	m	20,000	
 76	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PPR 	m	5,000	
 77	SB05G
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m	6,000	
 78	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	4,000	
 79	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	
 80	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,  PP d50-110mm	buc	70,000	
 81	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm HL317	buc	3,000	
 82	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer  d110mm HL900N	buc	2,000	
 83	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Punctul termic individual. Solutii termomecanice
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului			
1	Tehno Test
	Punct termic individual tip modul  PTI 2016-SIV 520/ACM 70	set	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
2	
	Punct termic individual tip modul  PTI 2016-SIV 520/ACM 70-Montare (3% din pretul -140 ore)	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii in incapere tehnica			
3	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Robinet sferic cu filet tip M-F d3/4" Genebre	buc	1,000	
 4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet bila cu mufa d15mm pentru deaeratoare	buc	4,000	
 5	IC17E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.0 mm	m	15,000	
 6	IC17D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, d 89 x 3,0 mm	m	20,000	
 7	IC17A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 x 3,5 mm	m	30,000	
 8	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	15,000	
 9	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PPR d25mm PN20	m	5,000	
 10	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Trecere PPR/Otel d20,0 mm	buc	1,000	
 11	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*d100 mm	buc	7,000	
 12	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d80 mm	buc	4,000	
 13	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d40 mm	buc	5,000	
 14	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d25 mm	buc	5,000	
 15	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	
 16	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,000	
 17	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	35,000	
 18	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,700	
 19	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL  d108mm	m	15,000	
 20	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL  d89mm	m	20,000	
 21	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL  d45mm	m	15,000	
 22	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL  d32mm	m	15,000	
 23	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ( doi straturi de email)	m2	10,700	

	                                                                                                         

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Protectia drencer contraincendiului
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului			
1	Pretul furnizorului
	Stropitor drencer pentru perdelede apa ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В3-''3BH-8''	set	68,000	
 2	Pretul furnizorului
	Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss	set	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	68,000	
 4	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Мufa д40 mm	buc	68,000	
 5	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss	buc	1,000	
 6	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, 	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare			
7	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm 	buc	2,000	
 8	AcA04B
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm	m	25,000	
 9	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	14,000	
 10	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm	m	71,000	
 11	SA35D1
	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4"	buc	6,000	
 12	SA35D
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Racord д150х100мм	buc	1,000	
 13	SA35D
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot д150мм	buc	2,000	
 14	SA35D
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot д100мм	buc	1,000	
 15	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 152 cu diblu de distantare	buc	4,000	
 16	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 100 cu diblu de distantare	buc	3,000	
 17	
	Prizon М20 L=160mm	buc	8,000	
 18	
	Piulita, Grover, Saiba M20	buc	16,000	
 19	CN23B
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv	m2	34,300	
 20	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	110,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Echipament electric de forta 			
1	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,ВРУ1-13-20УХЛ4	buc	1,00	
 2	08-03-525-4
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	2,00	
 3	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	
 4	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00	
 5	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "XL3-400" (1АРМ)	buc	1,00	
 6	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,00	
 7	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00	
 8	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-4/100А	buc	1,00	
 9	08-03-526-3
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc	1,00	
 10	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63А DX63	buc	1,00	
 11	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50А DX50	buc	1,00	
 12	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32А DX32	buc	2,00	
 13	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 200 A	buc	1,00	
 14	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "XL3-400" (2АРМ)	buc	1,00	
 15	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00	
 16	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-4/100А	buc	1,00	
 17	08-03-526-3
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc	1,00	
 18	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100А DPX100	buc	2,00	
 19	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63А DX63	buc	1,00	
 20	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40А DX40	buc	3,00	
 21	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32А DX32	buc	1,00	
 22	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc	2,00	
 23	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc	1,00	
 24	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	1,00	
 25	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1,00	
 26	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 10А АВДTDX	buc	7,00	
 27	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 16А АВДTDX	buc	3,00	
 28	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	3,00	
 29	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 25А АВДTDX	buc	2,00	
 30	
	Bloc de cleme	buc	4,00	
 31	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	6,00	
 32	646555
	Plastron (18 модулей)	buc	1,00	
 33	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 54 module	buc	1,00	
 34	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1,00	
 35	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 10А АВДTDX	buc	3,00	
 36	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 16А АВДTDX	buc	2,00	
 37	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	3,00	
 38	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	3,00	
 39	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 40	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	2,00	
 41	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 63A	buc	2,00	
 42	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 25А АВДTDX	buc	28,00	
 43	
	Bloc de cleme	buc	10,00	
 44	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	6,00	
 45	646555
	Plastron (18 модулей)	buc	2,00	
 46	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	4,00	
 47	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	1,00	
 48	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc	1,00	
 49	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A DX6	buc	2,00	
 50	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2,00	
 51	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	3,00	
 52	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 6А АВДTDX	buc	8,00	
 53	08-03-529-1
	Contactor 3-P CTX-1	buc	5,00	
 54	08-01-080-1
	Releu PTX-1 0.6A	buc	1,00	
 55	08-01-080-1
	Releu PTX-1 2.0A	buc	2,00	
 56	08-01-080-1
	Releu PTX-1 3.4A	buc	1,00	
 57	
	Bloc de cleme	buc	4,00	
 58	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	6,00	
 59	646555
	Plastron (18 модулей)	buc	1,00	
 60	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	1,00	
 61	08-03-526-1
	Contacte cu  1НЗ+1НО	buc	5,00	
 62	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 36 module	buc	2,00	
 63	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	2,00	
 64	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2,00	
 65	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	6,00	
 66	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	8,00	
 67	08-03-529-1
	Contactor 3-P CTX-1	buc	4,00	
 68	08-01-080-1
	Releu PTX-1 0.6A	buc	4,00	
 69	08-03-526-1
	Contacte cu  1НЗ+1НО	buc	4,00	
 70	
	Bloc de cleme	buc	6,00	
 71	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	12,00	
 72	646555
	Plastron (18 модулей)	buc	2,00	
 73	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	2,00	
 74	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 72 module	buc	1,00	
 75	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1,00	
 76	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc	4,00	
 77	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	2,00	
 78	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	2,00	
 79	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2,00	
 80	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	1,00	
 81	08-03-529-1
	Contactor 1-P CTX-1	buc	12,00	
 82	08-01-080-1
	Releu PTX-1 1.6A	buc	1,00	
 83	08-01-080-1
	Releu PTX-1 2.4A	buc	2,00	
 84	08-01-080-1
	Releu PTX-1 3.4A	buc	1,00	
 85	08-01-080-1
	Releu PTX-1 4.2A	buc	5,00	
 86	08-01-080-1
	Releu PTX-1 4.6A	buc	1,00	
 87	08-01-080-1
	Releu PTX-1 6.2A	buc	4,00	
 88	08-03-526-1
	Contacte cu  1НЗ+1НО	buc	12,00	
 89	
	Bloc de cleme	buc	5,00	
 90	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	4,00	
 91	646555
	Plastron (18 модулей)	buc	2,00	
 92	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	4,00	
 93	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 48 module	buc	1,00	
 94	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc	1,00	
 95	08-03-526-1
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2,00	
 96	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	13,00	
 97	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 98	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	3,00	
 99	08-03-524-11
	Cutie ЯР-600х400х350	buc	1,00	
 100	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1000х600 ABP50-100У3	buc	1,00	
 101	08-03-529-1
	Contactor 1-P CTX-1	buc	2,00	
 102	08-01-080-1
	Releu PTX-1 16A	buc	2,00	
 103	08-03-526-1
	Contacte cu 1НЗ+1НО	buc	2,00	
 104	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 12 module	buc	1,00	
 105	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, АPBB-22N-1-0	buc	16,00	
 106	08-03-526-1
	Contacte cu1НЗ+1НО	buc	2,00	
 107	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 12 module	buc	1,00	
 108	08-03-545-1
	Cutie СИНИС	buc	4,00	
 109	08-03-545-1
	Cutie КП101	buc	4,00	
 110	08-03-545-1
	Cutie КП102	buc	16,00	
 111	08-03-525-1
	Intreruptor ПВ3-16-1Р54	buc	10,00	
 112	08-03-525-1
	Intreruptor ПВ2-10-1Р54	buc	12,00	
 113	08-03-591-12
	Blocuri cu 3 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,10	
 114	08-03-525-7
	Soclu REGINA 16A 250B	set	200,00	
 115	08-03-602-1
	Dispozitive de incalzire: электросушитель ЕР4	buc	8,00	
 116	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	1,00	
 117	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc	1,00	
 118	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	48,50	
 119	590-4001
	Cablu VVGng-FRLS-2*1.5	m	285,00	
 120	590-4002
	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	2 390,00	
 121	590-4004
	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	350,00	
 122	590-4003
	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	1 400,00	
 123	590-4005
	Cablu VVGng-FRLS-5*1.5	m	45,00	
 124	590-40055
	Cablu VVGng-FRLS-5*2.5	m	30,00	
 125	590-40055
	Cablu VVGng-FRLS-4*4	m	55,00	
 126	590-40066
	Cablu VVGng-FRLS-5*4	m	115,00	
 127	590-4006
	Cablu VVGng-FRLS-5*6	m	45,00	
 128	590-4007
	Cablu VVGng-FRLS-5*10	m	40,00	
 129	590-4008
	Cablu VVGng-FRLS-5*16	m	20,00	
 130	590-4015
	Cablu VVGng-FRLS-5*50	m	35,00	
 131	590-4017
	Cablu VVGng-FRLS-5*70	m	20,00	
 132	590-4018
	Cablu VVGng-FRLS-5*95	m	20,00	
 133	08-02-396-6
	Tava metalica perforata drept 50х50х3000	100 m	6,00	
 134	08-02-396-6
	Tava metalica perforata drept 50х100х3000	100 m	3,00	
 135	08-02-396-6
	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50х100	100 m	0,20	
 136	08-02-396-6
	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50х50	100 m	0,20	
 137	08-02-364-2
	Consola pe perete	buc	300,00	
 138	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,30	
 139	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2,00	
 140	08-02-397-1
	Profil perforat de montare, К-108	100 buc	1,00	
 141	2451090
	Cutie У197	buc	20,00	
 142	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	36,00	
 		Capitolul 1.2. Iluminare electrica			
143	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1,00	
 144	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3Р-25	buc	1,00	
 145	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	13,00	
 146	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	4,00	
 147	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 148	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	3,00	
 149	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1,00	
 150	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3Р-25	buc	1,00	
 151	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	14,00	
 152	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	1,00	
 153	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 154	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1,00	
 155	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3Р-25	buc	1,00	
 156	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	15,00	
 157	08-03-526-2
	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Dифференц.2P 20А АВДTDX	buc	1,00	
 158	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 159	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	3,00	
 160	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 18 module	buc	1,00	
 161	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3Р-20	buc	1,00	
 162	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	12,00	
 163	64655
	Sina РЕ,N si de faza 4x16	buc	6,00	
 164	64655
	Stopper (5 модулей)	buc	3,00	
 165	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPLUNILED 2000EM 1x33	100 buc	0,17	
 166	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SLICKECOLED 1x30	100 buc	0,40	
 167	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R UNILED595 1x31	100 buc	3,61	
 168	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ODLED12 1x12	100 buc	0,66	
 169	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete ELES-SP-03-LED	100 buc	0,12	
 170	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STARNBTLED 1x32	100 buc	0,13	
 171	08-01-080-1
	Releu de foto ФР2	buc	3,00	
 172	08-01-080-1
	Senzer de miscare MS-39	buc	20,00	
 173	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	43,55	
 174	590-4002
	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1 530,00	
 175	590-4004
	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	280,00	
 176	590-4003
	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	2 135,00	
 177	590-40055
	Cablu VVGng-FRLS-4*2.5	m	410,00	
 178	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,20	
 179	08-02-397-1
	Profil perforat de montare, К-108	100 buc	0,50	
 180	2451090
	Cutie У197	buc	260,00	
 181	2451095
	Cutie КОР74	buc	300,00	
 182	2451090
	Cutie У192	buc	50,00	
 183	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25/24В-IP54	buc	9,00	
 184	08-02-396-5
	Cablu-canal 100х60мм "Элекор"	100 m	1,00	
 185	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	40,00	
 186	08-02-396-6
	Tava metalica perforata drept 60х100х3000	100 m	1,50	
 187	08-02-396-6
	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 60х100	100 m	0,10	
 188	08-03-591-6
	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 16А "POLO" Hermetica	100 buc	0,40	
 189	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  "Optima-013110"	100 buc	0,05	
 190	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa "Optima-013110"	100 buc	0,30	
 191	08-03-591-7
	Comutator tip neingropat, la instalatie ascunsa 16А "POLO" "Optima-016103"	100 buc	0,85	
 192	245109
	Acelasi cu doua taste"Optima-016102"	buc	85,00	
 193	245108
	Acelasi flip-flop "Optima-016102"	buc	12,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
194	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	257,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
195	Pretul firmei
	Dulap ВРУ1-13-20УХЛ4	set	1,00	
 196	Pretul firmei
	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	2,00	
 197	Pretul firmei
	Dulap "XL3-400" 1600*575*175 (set)	set	2,00	
 198	Pretul firmei
	Uscator electric ЕР4	buc	8,00	
 199	Pretul firmei
	Controler ABP50-100У3 1000х600х400	buc	1,00	
 200	Pretul firmei
	Releu de foto ФР-2	buc	3,00	
 201	Pretul firmei
	Senzer de miscare MS-39	buc	20,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11
Retele curenti slabi
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Telefonia			
1	10-06-034-23
	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010	
 2	10-07-058-01
	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4	buc	1,000	
 3	10-02-015-04
	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини-АТС KX-TDЕ200)	buc	1,000	
 4	10-02-030-01
	Aparat de telefon  	buc	126,000	
 5	10-04-066-07
	 Priza 2xRJ-45	buc	166,000	
 6	10-04-066-07
	 Priza RJ-12	buc	126,000	
 7	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	292,000	
 8	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	145,200	
 		Capitolul 1.2. Retea de calculatoare			
9	10-06-048-06
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m	1,500	
 10	10-04-066-02
	Modul de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 8	buc	10,000	
 11	10-04-066-07
	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6 1m	buc	166,000	
 12	10-04-066-04
	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc	166,000	
 13	10-04-066-04
	Marsrutizatoare Mikro Tik CCR1016	buc	1,000	
 14	10-02-016-02
	Switching Mikrotic CRS-144port	buc	1,000	
 15	10-04-064-02
	Router central RB2011UIAS-RM	buc	1,000	
 16	10-01-003-03
	Patch Pannel 48-ports  	10 buc	0,400	
 17	10-01-003-03
	Patch Pannel 24-ports  	10 buc	0,100	
 18	10-01-003-03
	Patch Pannel 50-ports  UTP cat 3e	10 buc	0,300	
 19	10-02-016-06
	Вloc de alimentare UPS 3000W	buc	1,000	
 20	10-06-037-08
	Sistema WI-FI hotsport WAPac	buc	6,000	
 21	10-04-062-05
	Dulap 19" 42U 600x800mm	buc	1,000	
 22	10-04-066-04
	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Оrganaizer pentru cablu )	buc	1,000	
 23	10-04-066-02
	Коммутац.панель 24 RJ45 для UTP/1U	buc	2,000	
 24	10-04-066-01
	Modul de ventilator+termostat	buc	1,000	
 25	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	18,800	
 26	10-01-038-08
	Jgheaburi 80х40мм MCS-1	m	300,000	
 27	10-01-038-08
	Jgheaburi 20х10мм MCS-1	m	800,000	
 28	10-02-016-06
	Вloc de alimentare UPS Compact 1200W	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. Тeleviziune			
29	10-04-066-04
	Aparataj de perete:Priza ТV	buc	8,000	
 30	10-04-066-04
	Steker TV	buc	8,000	
 31	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	8,000	
 32	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	3,200	
 33	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,200	
 		Capitolul 1.4. Piese de montaj			
34	08-02-396-2
	Jgheab metalic 60x200 3.0m	100 m	0,300	
 35	08-02-396-2
	Jgheab metalic 50x150 3.0m	100 m	1,700	
 36	Pretul firmei
	Capac 50х150мм	m	170,000	
 37	Pretul firmei
	Placa de legatura h=35	buc	400,000	
 38	Pretul firmei
	Scoaba K146ПУ2	buc	90,000	
 39	Pretul firmei
	Consola осн.100 замковый	buc	90,000	
 40	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj - метизы	t	0,300	
 41	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare подпольная	buc	3,000	
 42	08-02-409-1
	Teava din р/е pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,300	
 43	10-01-038-08
	Jgheaburi 80х40мм MCS-1	m	150,000	
 44	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,800	
 		Capitolul 2. Utilaj			
45	Pretul firmei
	Telefon  Panasonic	buc	126,000	
 46	Pretul firmei
	Dulap 19" 42U	buc	1,000	
 47	Pretul firmei
	Router RB3011UIAS-RM	buc	1,000	
 48	Pretul firmei
	Patch Pannel 48-ports  cat 6e	buc	4,000	
 49	Pretul firmei
	Patch Pannel 24-ports  cat 5e	buc	1,000	
 50	Pretul firmei
	Patch Pannel 50-ports  UTP cat 3e	buc	3,000	
 51	Pretul firmei
	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,000	
 52	ut  3
	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	166,000	
 53	ut 4
	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc	166,000	
 54	
	Оrganaizer pentru cablu 1U	buc	1,000	
 55	ut 1 4
	Ventilator 2U+termostat	buc	1,000	
 56	Pretul firmei
	Mini-ATC Panasonic KX-TDE200	buc	1,000	
 57	Pretul firmei
	Switch Mikrotic CRS-144port	buc	1,000	
 58	Pretul firmei
	Bloc de alimentare UPS1200	buc	1,000	
 59	54022
	Sistema WI-FI hotsport WAPac	set	6,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12
Semnalizare iincendiu
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,00	
 2	10-08-001-02
	Dispozitiv  Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc	3,00	
 3	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	2,00	
 4	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00	
 5	10-04-001-02
	Transmitator radio	compl.	1,00	
 6	10-02-017-02
	Informator de telefon C2000-ИТ	buc	1,00	
 7	10-04-030-03
	Claviatura PK-5501E 1H	buc	1,00	
 8	10-08-002-02
	Avertizoare de fum 	buc	255,00	
 9	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР	buc	10,00	
 10	10-06-032-01
	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	5,32	
 11	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie	buc	10,00	
 12	10-06-037-07
	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 500х400x220	buc	4,00	
 13	10-02-016-06
	Вloc de alimentare РИП	buc	4,00	
 14	10-01-039-06
	Acumulator 12B	buc	4,00	
 15	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3х1,5	100 m	2,50	
 16	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-1х2х0,5	100 m	22,00	
 17	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBB-2х2х0,8	100 m	2,80	
 18	10-01-038-08
	Cablu-canal din plastic 10x22	m	500,00	
 19	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,15	
 20	08-02-409-1
	Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	18,00	
 21	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,001	
 22	
	Materiale	buc	0,00	
 23	Pretul firmei
	Avertizoare de fum СПД-2	buc	255,00	
 24	Pretul firmei
	Avertizoare IPR-513-3	buc	10,00	
 25	590-4002
	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	250,00	
 26	18
	Cablu КПСэнг А FRLS 1x2х0,5	m	2 200,00	
 27	117
	Cablu КПСBB 2х2х0,8	m	280,00	
 28	Pretul firmei
	Cablu-canal din plastic 10x22	m	500,00	
 29	3470004
	Teava de PVC Д40mm	m	15,00	
 30	3470006
	Teava de PVC Д16mm	m	1 800,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
31	Pretul firmei
	Panou C2000М	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	3,00	
 33	Pretul firmei
	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	2,00	
 34	Pretul firmei
	Bloc C2000-БKИ	buc	1,00	
 35	Pretul firmei
	Informator de telefon С2000-ИТ	buc	1,00	
 36	Pretul firmei
	Claviatura PK-5501E 1H	buc	1,00	
 37	Pretul firmei
	Radioemitator АТС-100	buc	1,00	
 38	Pretul firmei
	Sonerie HC-103	buc	10,00	
 39	Pretul firmei
	Bloc de alimentare РИП	buc	4,00	
 40	Pretul firmei
	Acumulator 12V	buc	4,00	
 41	Pretul firmei
	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 500х400x180	buc	4,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13
Sistema  vidiosupraveghere
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-04-067-22
	 Vidiocamera IPC-HDW1320SP  (de interior)	buc	27,00	
 2	10-04-067-22
	 Vidiocamera IPC-HFW1320SP (de exterior)	buc	11,00	
 3	10-01-001-10
	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc	3,00	
 4	10-04-101-07
	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	6,00	
 5	11-06-001-01
	Моnitor LCD 24.5"	buc	2,00	
 6	10-04-066-04
	Conector RJ-45	buc	76,00	
 7	10-06-037-08
	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110х110х50 IP55	buc	38,00	
 8	10-02-016-06
	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	2,00	
 9	10-04-077-05
	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1,00	
 10	10-04-062-05
	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U	buc	1,00	
 11	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 18 mm	100 m	0,50	
 12	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e	100 m	13,85	
 13	10-01-038-08
	Cablu-canal 100x60	m	20,00	
 14	10-01-001-10
	Panou (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1,00	
 15	10-04-066-04
	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Органайзер для кабелей 1U)	buc	2,00	
 16	08-02-152-9
	Constructii metalice de cablu: polita 1U стационарная	100 buc	0,02	
 17	10-04-066-02
	PDU 8 блок розеток 	buc	2,00	
 18	10-04-030-03
	Tastatura 	buc	1,00	
 19	10-04-066-04
	19" modul ventilator 1U	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
20	Pretul firmei
	 Vidiocamera IPС -HDW1320SP	buc	27,00	
 21	Pretul firmei
	 Vidiocamera IPС -HFW1320SP	buc	11,00	
 22	Lista de pret
	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc	3,00	
 23	Pretul firmei
	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	6,00	
 24	Pretul firmei
	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	2,00	
 25	Pretul firmei
	Моnitor LCD 24.5"	buc	2,00	
 26	Pretul firmei
	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1,00	
 27	Pretul firmei
	Dulap 19" 9U	buc	1,00	
 28	Pretul firmei
	Panou (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1,00	
 29	Pretul firmei
	Organaizer pentru cablu 1U	buc	2,00	
 30	Pretul firmei
	Mouse pentru computer	buc	2,00	
 31	Pretul firmei
	Claviatura 	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	19" вентил.модуль 1U	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14
Sisteme de ventilare: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	11-02-032-01
	Controler Arcon-4	buc	7,00	
 2	11-03-011-01
	Avertizoare STa-02	set	7,00	
 3	11-03-011-01
	Avertizoare STw-02	set	7,00	
 4	11-02-032-01
	Regulator PTO-30	buc	7,00	
 5	11-02-002-01
	Avertizoare  t  TG-К330 	buc	7,00	
 6	11-03-011-01
	Avertizoare STa-01	set	7,00	
 7	11-03-011-01
	Avertizoare ST-02	set	7,00	
 8	IA18A
	Termometru 30...50*C	buc	19,00	
 9	IA18A
	Termometru 0...100*C	buc	14,00	
 10	11-02-002-01
	Avertizoare  DCPD000100	buc	7,00	
 11	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления П1-PD (P2-PD...P7-PD - 500х400х220)	buc	7,00	
 12	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	14,00	
 13	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4	buc	14,00	
 14	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка	buc	14,00	
 15	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура	buc	21,00	
 16	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка	buc	14,00	
 17	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор	buc	7,00	
 18	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	7,00	
 19	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc	140,00	
 20	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	2,31	
 21	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60	
 22	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ	100 m	9,40	
 23	5901024
	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m	1 000,00	
 24	59020
	Cablu КВВГнг-LS-7*1,0	m	200,00	
 25	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00	
 26	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	
 27	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,15	
 28	28745
	Robinet cu cep (отборные устройства)	buc	33,00	
 29	10-01-038-08
	Cablu-canal metalic	m	15,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
30	Pretul firmei
	Controler Arcon-4	buc	7,00	
 31	Pretul firmei
	Avertizoare t  STa-02	buc	7,00	
 32	Pretul firmei
	Avertizoare t  STw-02	buc	7,00	
 33	Pretul firmei
	Теrmometru -30...+50C	buc	19,00	
 34	Pretul firmei
	Теrmometru -0...100C	buc	14,00	
 35	Pretul firmei
	Regulator RTO-30	buc	7,00	
 36	Pretul firmei
	Avertizoare t  TG-К330	buc	7,00	
 37	Pretul firmei
	Avertizoare t STa-01	buc	7,00	
 38	Pretul firmei
	Avertizoare t  ST-02	buc	7,00	
 39	Pretul firmei
	Avertizoare releu  DCPD000100	buc	7,00	
 40	Pretul firmei
	Dulap Щмп-2-0	buc	7,00	
 41	Цена поставщика
	Аutomat.BА47-29-1P 1A	buc	14,00	
 42	Pretul firmei
	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	14,00	
 43	Pretul firmei
	Colodca GZM4	buc	14,00	
 44	Pretul firmei
	Transformator V16854	buc	7,00	
 45	Цена поставщика
	Аutomat.BА47-29-1P 1A	buc	7,00	
 46	Pretul firmei
	Buton  SB-7	buc	14,00	
 47	Pretul firmei
	Аrmatura.  AD22DS	buc	21,00	
 48	Цена поставщика
	Clema ЗНИ-4мм	buc	140,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15
Automatizarea AIVC (Sistem protectie antifum si control gaze CO in parcare)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности СO DG2R-24EC) 	buc	8,00	
 2	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-0 - 500х400х220)	buc	1,00	
 3	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive СП1-01	buc	2,00	
 4	10-08-001-02
	Dispozitiv  Сигнал-10 (прибор приемно-контрольный)	buc	1,00	
 5	10-08-001-02
	Dispozitiv  С2000-ПУ	buc	1,00	
 6	10-02-016-06
	Вloc de alimentare РИП 12B	buc	1,00	
 7	10-01-039-06
	Acumulator 12B	buc	1,00	
 8	08-03-532-4
	Post de comanda КП-101	buc	2,00	
 9	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB-7	buc	2,00	
 10	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	1,00	
 11	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILB3 Lovato	buc	1,00	
 12	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILM Lovato	buc	1,00	
 13	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф DIN-reica	buc	1,00	
 14	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,20	
 15	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ	100 m	2,10	
 16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60	
 17	59012
	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2	m	350,00	
 18	59015
	Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2	m	120,00	
 19	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,00	
 20	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,30	
 21	08-02-411-1
	Furtun metalic д16	100 m	0,20	
 22	10-01-038-08
	Cablu canal CKK10-025-025-1KO1	m	10,00	
 23	24566
	Cutie У996	buc	2,00	
 24	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie 100х100	buc	8,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
25	Pretul firmei
	Signalizator DG2R-24EC (Сигнализатор загазованности СO ) 	buc	8,00	
 26	Pretul firmei
	Dulap ЩМП-2-074У2	buc	1,00	
 27	Pretul firmei
	Panou C2000-СП1-01	buc	2,00	
 28	Pretul firmei
	Dispozitiv Сигнал-10	buc	1,00	
 29	Pretul firmei
	Bloc C2000-ПУ	buc	1,00	
 30	Pretul firmei
	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,00	
 31	Pretul firmei
	Acumulator 12V 	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Post SB-7	buc	2,00	
 33	Pretul firmei
	Post de comanda КП-101	buc	2,00	
 34	Цена поставщика
	Аutomat.BА47-29-1P 16A	buc	1,00	
 35	Pretul firmei
	Аrmatura.  8LP2TILB3	buc	1,00	
 36	Pretul firmei
	Аrmatura.  8LP2TILМ	buc	1,00	
 37	Цена поставщика
	Clema ЗНИ-4	buc	10,00	
 38	Pretul firmei
	DIN-reica	buc	1,00	
 39	Pretul firmei
	Margitor pentru DIN-reica	buc	2,00	

	                                                                                                         

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-16
Protectia drencer contraincendiului PD (Sisteme automatice)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-3-0 - 650х500х220)	buc	1,00	
 2	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	1,00	
 3	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф переключатель AC-22	buc	1,00	
 4	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле РЭК77/3	buc	3,00	
 5	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка ABLFP-22	buc	3,00	
 6	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура AD-220S	buc	2,00	
 7	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc	3,00	
 8	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,20	
 9	590-1001
	Conductor ПВ3-0,75	m	10,00	
 10	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ	100 m	1,82	
 11	59012
	Cablu KПСЭСнг(А)-FRHF-1*2*1.0 mm2	m	132,00	
 12	5901029
	Cablu FROH2R 5G0,75	m	50,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
13	Pretul firmei
	Dulap ЩМП-3-036УХЛ3	buc	1,00	
 14	Цена поставщика
	Аutomat.BА47-29-1P С2A	buc	1,00	
 15	Pretul firmei
	Comutator  AС-22	buc	1,00	
 16	Pretul firmei
	Releu РЭК78/3	buc	3,00	
 17	Pretul firmei
	Post ABLFP-22 "ПУСК" зеленая	buc	2,00	
 18	Pretul firmei
	Post ABLFP-22 "ПУСК" красная	buc	1,00	
 19	Pretul firmei
	Indicator AD-22S красный	buc	1,00	
 20	Pretul firmei
	Indicator AD-22S зеленый	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17
Stingerea incendiului cu publere
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 800х650 ЩМП-4,0	buc	1,00	
 2	10-08-001-12
	Concentrator: ППК Cигнал-20П	buc	1,00	
 3	10-08-001-12
	Concentrator: ПКУ C2000-M 	buc	1,00	
 4	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00	
 5	10-08-001-12
	Bloc C2000-КПБ	buc	4,00	
 6	10-08-001-12
	Bloc C2000СП1	buc	1,00	
 7	10-01-039-06
	Acumulator 12B/7Ah	buc	1,00	
 8	10-02-016-06
	Вloc de alimentare РИП-12v/8A	buc	1,00	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А	buc	1,00	
 10	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажимы ЗНИ-4)	buc	37,00	
 11	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,22	
 12	590-1001
	Conductor ПВ3-0,75mm	m	15,00	
 13	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,005	
 14	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103	buc	136,00	
 15	10-08-002-02
	Avertizoare de fum ИП212-83СМ	buc	2,00	
 16	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: AUMS на ворота	buc	1,00	
 17	10-04-066-05
	Aparataj de perete: свето-сигнальное устройство LD-95	buc	1,00	
 18	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou "Порошок-не входи" 	buc	2,00	
 19	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou "Порошок-уходи" 	buc	2,00	
 20	10-08-001-13
	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	40,00	
 21	10-08-001-13
	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	3,00	
 22	10-08-001-13
	Modul МПН	buc	23,00	
 23	10-01-039-06
	Rezistoare	buc	183,00	
 24	10-01-039-06
	Releu РЭК78/3	buc	1,00	
 25	10-01-055-03
	Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTP cat 5e	100 m	0,05	
 26	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-LS-1*2*0.5	100 m	5,20	
 27	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	100 m	7,16	
 28	10-01-055-08
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m	0,05	
 29	10-01-038-08
	Cablu-canal 16x25	m	50,00	
 30	
	Materiale	buc	0,00	
 31	590-4022
	Cablu UTP cat 5e	m	5,00	
 32	
	Cablu КПСВВнг-LS-1*2*0.5	m	520,00	
 33	119
	Cablu КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	m	716,00	
 34	Pretul firmei
	Cablu-canal din plastic 16x25х2000	m	50,00	
 35	Pretul firmei
	Conductor din otel d2mm	m	485,00	
 36	Pretul firmei
	Dispozitiv de ancorare	buc	32,00	
 37	Pretul firmei
	Dispozitiv de intindere	buc	16,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
38	Pretul firmei
	Dulap 800*650*250	buc	1,00	
 39	Pretul firmei
	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,00	
 40	Pretul firmei
	Panou C2000М 	buc	1,00	
 41	Pretul firmei
	Dispozitiv  C2000-БКИ	buc	1,00	
 42	Pretul firmei
	Bloc C2000-КПБ	buc	4,00	
 43	Pretul firmei
	Panou C2000СП1	buc	1,00	
 44	Pretul firmei
	Acumulator 12V 7 А/ч 	buc	1,00	
 45	Pretul firmei
	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc	1,00	
 46	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 1P В10A 	buc	1,00	
 47	5042019
	Clema ЗНИ-4	buc	37,00	
 48	Pretul firmei
	Avertizoare ИП103-5/4-A3	buc	136,00	
 49	Pretul firmei
	Avertizoare ИП212-83CM	buc	2,00	
 50	Pretul firmei
	ЭДУ513-3М Element de conducere distantionar	buc	2,00	
 51	Pretul firmei
	Avertizoare AUMS на ворота	buc	1,00	
 52	Pretul firmei
	Signalizator de lumina LD-95	buc	1,00	
 53	Pretul firmei
	Tablou "Порошок-не входи" Блик-12-3С	buc	2,00	
 54	Pretul firmei
	Tablou "Порошок-уходи" Блик-12-3С	buc	2,00	
 55	Pretul firmei
	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	40,00	
 56	Pretul firmei
	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	3,00	
 57	Pretul firmei
	Modul МПH нагрузки	buc	23,00	
 58	Pretul firmei
	Rezistor Rlmt 4,7 kOm	buc	137,00	
 59	Pretul firmei
	Rezistor Rlmt 1.5 kOm	buc	2,00	
 60	Pretul firmei
	Rezistor Rlmt 100 Om	buc	44,00	
 61	Pretul firmei
	Releu РЭК78/3	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-18
utilaj
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	Montare
	Banda de alergare electrica. Dimensiuni in mm 2000х700х850.220V,1 kw (GYM)	buc	4,000	
 2	Montare
	Simulator cu pedale inclinate si computer. 220V,0,5 kw  (Stepper)	buc	4,000	
 3	Montare
	Aparat T-BAR  pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	4,000	
 4	Montare
	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWВт 	buc	3,000	
 5	Montare
	Computer   220V,0,5 kw	buc	1,000	
 6	Montare
	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600х600х1920.220V,0,5kw	buc	1,000	
 7	Montare
	Lavoar din otel inoxabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm  1200 x600x800  Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	
 8	Montare
	Vitrina  frigorifice.  Dimensiuni in mm  . 1200х700х900. 220V,0,3kw	buc	1,000	
 9	Montare
	Marmite pentri 1 curs  (2 gasronomice) Dimensiuni in mm  800х700х900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,000	
 10	Montare
	Marmite  pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm  . 1500х700х900,  Canalizare	buc	1,000	
 11	Montare
	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm  800х700х900 220V,0,1 kw 	buc	1,000	
 12	Montare
	Masa din otel inoxidabil cu  4-chiuveta. Dimensiune chiuveta  500х400 mm. Dimensiuni in mm  2100х540х850. Apa rece,apa calda ,canalizare  (N+4S "DINOX"/Молдова)	buc	1,000	
 13	Montare
	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm  2100х300х20	buc	1,000	
 14	Montare
	Computer   220V,0,5 kw	buc	2,000	
 15	Montare
	Monitor montat cu functia TV 220V.0,2 kw	buc	3,000	
 16	Montare
	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevezut 6 priza pentru computer 	buc	1,000	
 17	Montare
	Computer   220V,0,5 kw	buc	2,000	
 18	Montare
	Imprimanta laser А4	buc	2,000	
 19	Montare
	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni in mm  2000х120х2000	buc	1,000	
 20	Montare
	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni in mm  2000х120х2000	buc	1,000	
 21	Montare
	Stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni in mm  2000х100х2000	buc	1,000	
 22	Montare
	TV. 220V,0,1 kw	buc	1,000	
 23	Montare
	Plita electrica cu 4 arzatori . Dimensiuni in mm 600х600х850 (muliaj)	buc	1,000	
 24	Montare
	Frijider  Dimensiuni in mm 600х600х1750 220В,0,15 кВ	buc	1,000	
 25	Montare
	Cuptor microunda  220V,1,6 kw	buc	1,000	
 26	Montare
	Lavuar	buc	1,000	
 27	Montare
	TV  montat  ,diagonal 21 inci. 220V,0,1kw 	buc	1,000	
 28	Montare
	TV  montat  ,diagonal 21 inci. 220V,0,1kw 	buc	2,000	
 29	Montare
	Computer cu UPS 220V,0,5 kw	buc	120,000	
 30	Montare
	Frigider . Dimensiuni in mm  500х500х850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	
 31	Montare
	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw	buc	22,000	
 32	Montare
	Set de mobilier pentru birou . Dimensiuni in mm  3700х600х2000	buc	1,000	

Capitolul 2. Utilaj			
		Capitolul 2.1. Cota -3.300			
		Capitolul 2.1.1. Depozituri			
33	Pretul firmei
	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni in mm 1850х600х2000	buc	14,000	
 34	Pretul firmei
	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni in mm 1450х600х2000	buc	1,000	
 35	Pretul firmei
	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni in mm 2300х600х2000	buc	2,000	
 		Capitolul 2.2. Cota 0.000			
		Capitolul 2.2.1. Fitness			
36	Pretul firmei
	Banda de alergare electrica. Dimensiuni in mm 2000х700х850.220V,1 kw (GYM)	buc	4,000	
 37	Pretul firmei
	Biciclete de exercitii	buc	2,000	
 38	Pretul firmei
	Simulator cu pedale inclinate si computer. 220V,0,5 kw  (Stepper)	buc	4,000	
 39	Pretul firmei
	Simulator pntru muschii mainelor si a spatelui	buc	1,000	
 40	MGM
	Tractiune pentru muschii pieptului	buc	1,000	
 41	Pretul firmei
	Simulator de camioane. (Body-Solid Bf MG-10)	buc	2,000	
 42	Pretul firmei
	Stand cu gantre	buc	1,000	
 43	Pretul firmei
	Simulator de forta pentru muschii mainilor	buc	2,000	
 44	Pretul firmei
	Simulator de forta pentru muscii  picioare	buc	1,000	
 45	Pretul firmei
	Aparat T-BAR  pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	4,000	
 46	Pretul firmei
	Stand pentru discuri	buc	1,000	
 47	Pretul firmei
	Simulator de puteri pentru toate grupuri muschulare. (Ab AweyPRO)	buc	1,000	
 48	Pretul firmei
	Simulator de presa (Ab King PRO)	buc	1,000	
 49	Pretul firmei
	Simulator pentru muschii spatelui	buc	1,000	
 50	Pretul firmei
	Aparat pentru intarirea vertebrale si a spatului inferilor .. Dimensiuni in mm 1070х450х850	buc	1,000	
 51	Pretul firmei
	Rach coach	buc	1,000	
 52	Pretul firmei
	Cantare podea electronice . 220V,0,2 kw	buc	1,000	
 53	Pretul firmei
	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWВт 	buc	3,000	
 54	Pretul firmei
	Racitor   220V,0,6 kw	buc	1,000	
 55	Pretul firmei
	Peteptie cu sectiune plianta	buc	1,000	
 56	Pretul firmei
	Computer   220V,0,5 kw	buc	1,000	
 57	Pretul firmei
	Dulap pentru lingerie curata	buc	1,000	
 58	Pretul firmei
	Cazuri pentru lingerie uzata	buc	1,000	
 59	Pretul firmei
	Dulap pentru inventor curatenie	buc	1,000	
 60	Pretul firmei
	Dulap pentru hainele cu posibilitate de inchidere Dimensiuni in mm... 250х500х1850 	buc	42,000	
 61	Pretul firmei
	Banca pentru recalificare	buc	1,000	
 62	Pretul firmei
	Uscator de per .220V,0,6 kw 	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.2. Cantina			
		Capitolul 2.2.2.1. Auxiliare. Distributie			
63	Pretul firmei
	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600х600х1920.220V,0,5kw	buc	1,000	
 64	Pretul firmei
	Dulap pentu inventar  de bucatarie. Dimensiuni in mm  600х600х1850	buc	1,000	
 65	Pretul firmei
	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm  2100х600х850	buc	1,000	
 66	Pretul firmei
	Cuptor cu convectie. 220V, 3,5 kw,  Extract de aer 300m3/ora	buc	1,000	
 67	Pretul firmei
	Lavoar din otel inoxabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm  1200 x600x800  Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	
 68	Pretul firmei
	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 1000х450х850	buc	1,000	
 69	Pretul firmei
	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm  3000х450х850	buc	1,000	
 70	Pretul firmei
	Cantare electronic . Limita de cantarire 6 kg . 220V,0,01kw	buc	1,000	
 71	Pretul firmei
	Masa neutru pentru tavi. Dimensiuni in mm  400х700х900	buc	1,000	
 72	Pretul firmei
	Vitrina  frigorifice.  Dimensiuni in mm  . 1200х700х900. 220V,0,3kw	buc	1,000	
 73	Pretul firmei
	Marmite pentri 1 curs  (2 gasronomice) Dimensiuni in mm  800х700х900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,000	
 74	Pretul firmei
	Marmite  pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm  . 1500х700х900,  Canalizare	buc	1,000	
 75	Pretul firmei
	Masa neutru pentru bauturi  . Dimensiuni in mm  800х700х900	buc	1,000	
 76	Pretul firmei
	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm  800х700х900 220V,0,1 kw 	buc	1,000	
 77	Pretul firmei
	Sine de ghidare pentru tavi. 	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.2.2. Spalatorie vesela			
78	Pretul firmei
	Masa din otel inoxidabil cu riti pentru reciptionarea vesela murdara,  Dimensiuni in mm  . 1000х540х850. 	buc	1,000	
 79	Pretul firmei
	Masa din otel inoxidabil cu  4-chiuveta. Dimensiune chiuveta  500х400 mm. Dimensiuni in mm  2100х540х850. Apa rece,apa calda ,canalizare  (N+4S "DINOX"/Молдова)	buc	1,000	
 80	Pretul firmei
	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm  2100х300х20	buc	1,000	
 81	Pretul firmei
	Rafturi cu 4 raft  pentru vesela curate .Metaloplastificat. Dimensiuni in mm  .1800х450х1700  (ECO- FIT)	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.3. Sala cu 36 locuri			
82	Pretul firmei
	Masa cu 4 scauni	buc	9,000	
 		Capitolul 2.2.4. Vestiar personal			
83	Pretul firmei
	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente . Dimensiuni in mm  500х500х1750	buc	3,000	
 84	Pretul firmei
	Dulap pentru inventor curatenie . Dimensiuni in mm  1000х500х1750 	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.5. Birou formatori			
85	Pretul firmei
	Computer   220V,0,5 kw	buc	2,000	
 86	Pretul firmei
	Masa de birou . Dimensiuni in mm  1400х700х750	buc	2,000	
 87	Pretul firmei
	Cabinet  de birou Dimensiuni in mm  1500х6500х1850	buc	1,000	
 88	Pretul firmei
	Scaun de birou	buc	2,000	
 89	Pretul firmei
	Scaun semimoale	buc	2,000	
 90	Pretul firmei
	Monitor montat cu functia TV 220V.0,2 kw	buc	1,000	
 91	Pretul firmei
	Bordura pentru printer	buc	1,000	
 92	Pretul firmei
	Printer, Xerox 220V ,0,6 kw	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.6. Birou audierii			
93	Pretul firmei
	Scaun semimoale	buc	10,000	
 94	Pretul firmei
	Masa de birou fere bordura. Dimensiuni in mm  1400х700х750 	buc	5,000	
 		Capitolul 2.2.7. Recunoastere			
95	Pretul firmei
	Banca.  Dimensiuni in mm  2000х500х550	buc	2,000	
 		Capitolul 2.2.8. Sala de conferinte			
96	Pretul firmei
	Racitor   220V,0,6 kw	buc	2,000	
 97	Pretul firmei
	Scaun semimoale	buc	72,000	
 98	Pretul firmei
	Masa pentru prezidium . Dimensiuni in mm  2000х600х750	buc	1,000	
 99	Pretul firmei
	Monitor montat cu functia TV 220V.0,2 kw	buc	3,000	
 100	Pretul firmei
	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevezut 6 priza pentru computer 	buc	1,000	
 101	Pretul firmei
	Cabinet de oficiu cu usele din sticla.	buc	2,000	
 		Capitolul 2.2.9. Birou avocati			
102	Pretul firmei
	Computer   220V,0,5 kw	buc	2,000	
 103	Pretul firmei
	Fotoliu de birou	buc	2,000	
 104	Pretul firmei
	Scaun semimoale	buc	3,000	
 105	Pretul firmei
	Mese de birou cu sertar . Dimensiuni in mm  2000х1400х750	buc	2,000	
 106	Pretul firmei
	Imprimanta laser А4	buc	2,000	
 107	Pretul firmei
	Cabinet de birou . Dimensiuni in mm  1100х600х2000	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2.10. Birou instalare tehnicii spetiale.			
108	Pretul firmei
	Scaun semimoale	buc	3,000	
 109	Pretul firmei
	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni in mm  2000х120х2000	buc	1,000	
 110	Pretul firmei
	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni in mm  2000х120х2000	buc	1,000	
 111	Pretul firmei
	Stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni in mm  2000х100х2000	buc	1,000	
 112	Pretul firmei
	Mese de cafea  cu lumina  220V,0,1kw	buc	1,000	
 113	Pretul firmei
	Fotoliu  moale	buc	2,000	
 		Capitolul 2.2.11. Birouri pentru cercetarea operativa			
114	Pretul firmei
	Mese de cafea  cu lumina  220V,0,1kw	buc	1,000	
 115	Pretul firmei
	Fotoliu  moale	buc	2,000	
 116	Pretul firmei
	Canapea . Dimensiuni in mm 2000х1400х850	buc	1,000	
 117	Pretul firmei
	Rafturi cu 3 raft. Dimensiuni in mm 800х450х1850	buc	1,000	
 118	Pretul firmei
	Masa  plianta.	buc	1,000	
 119	Pretul firmei
	Manecen	buc	1,000	
 120	Pretul firmei
	Set de mobilier. 	buc	1,000	
 121	Pretul firmei
	TV. 220V,0,1 kw	buc	1,000	
 122	Pretul firmei
	Notebook .220V,0,4 kw	buc	1,000	
 123	Pretul firmei
	Тorser cu lumina  .220V,0,1kwВт	buc	1,000	
 124	Pretul firmei
	Dulap pentru haine	buc	1,000	
 125	Pretul firmei
	Masa de bucatarie	buc	1,000	
 126	Pretul firmei
	Plita electrica cu 4 arzatori . Dimensiuni in mm 600х600х850 (muliaj)	buc	1,000	
 127	Pretul firmei
	Frijider  Dimensiuni in mm 600х600х1750 220В,0,15 кВ	buc	1,000	
 128	Pretul firmei
	Set mobilier de bucatarie	buc	1,000	
 129	Pretul firmei
	Cuptor microunda  220V,1,6 kw	buc	1,000	
 130	Pretul firmei
	Ceainice electrice .220В,1,5 кВт	buc	1,000	
 131	Pretul firmei
	Lavuar	buc	1,000	
 132	Pretul firmei
	Dulap pentru bucatari. 	buc	1,000	
 133	Pretul firmei
	TV  montat, diagonal 21 inci. 220V,0,1kw 	buc	1,000	
 		Capitolul 2.3. Cota +3.600  Cota 7.200			
		Capitolul 2.3.1. Birou de reabilitare psihologice. Birou de analiza comportamentala			
134	Pretul firmei
	TV  montat, diagonal 21 inci. 220V,0,1kw 	buc	2,000	
 135	Pretul firmei
	Fotoliu de birou	buc	3,000	
 136	Pretul firmei
	Raft de birou Dimensiuni in mm 100х500х750	buc	1,000	
 137	Pretul firmei
	Mese de cafea	buc	1,000	
 138	Pretul firmei
	Fotoliu  moale	buc	4,000	
 139	Pretul firmei
	Notebook .220V,0,4 kw	buc	2,000	
 140	Pretul firmei
	TV  montat  ,diagonal 40 inci. 220V,0,1kw 	buc	2,000	
 141	Pretul firmei
	Canapea de masaj 	buc	1,000	
 142	Pretul firmei
	Mese de birou cu o bordura. Dimensiuni in mm 1100х600х750	buc	2,000	
 143	Pretul firmei
	Dulap de birou .Dimensiuni in mm 1500х500х750	buc	1,000	
 144	Pretul firmei
	Acvarium	buc	1,000	
 145	Pretul firmei
	Dulap de birou  Dimensiuni in mm 800х600х750	buc	1,000	
 146	Pretul firmei
	Bordura pentru imprimanta	buc	1,000	
 147	Pretul firmei
	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw	buc	1,000	
 148	Pretul firmei
	Safeu  Dimensiuni in mm  500х600х850	buc	2,000	
 149	Pretul firmei
	Flipchart	buc	1,000	
 150	Pretul firmei
	Panou magnetic	buc	1,000	
 		Capitolul 2.3.2. Birouri. Coridor			
151	Pretul firmei
	Racitor   220V,0,6 kw	buc	2,000	
 152	Pretul firmei
	Computer cu UPS 220V,0,5 kw	buc	120,000	
 153	Pretul firmei
	Кресло компьютерное	buc	130,000	
 154	Pretul firmei
	Fotoliu de birou	buc	38,000	
 155	Pretul firmei
	Mese de birou ungialara  cu o bordure si stativ de computer . Dimensiuni in mm  2000х2000х750	buc	64,000	
 156	Pretul firmei
	Mese de birou a  cu o bordure si stativ de computer Dimensiuni in mm  2000х700х750	buc	30,000	
 157	Pretul firmei
	Mese de birou a  cu o bordure si stativ de computer Dimensiuni in mm  1600х700х750.	buc	21,000	
 158	Pretul firmei
	Dulap de birou .  Dimensiuni in mm  2300х600х2000	buc	5,000	
 159	Pretul firmei
	Dulap de birou . Dimensiuni in mm  1500х600х2000	buc	17,000	
 160	Pretul firmei
	Frigider . Dimensiuni in mm  500х500х850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	
 161	Pretul firmei
	Dulap de birou . Dimensiuni in mm  800х600х2000	buc	12,000	
 162	Pretul firmei
	Bordura pentru imprimanta	buc	22,000	
 163	Pretul firmei
	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw	buc	22,000	
 164	Pretul firmei
	Safeu  Dimensiuni in mm  500х600х850	buc	18,000	
 165	Pretul firmei
	Masa ovala 	buc	10,000	
 166	Pretul firmei
	Mese de birou ungialara  cu o bordure si stativ de computer . Dimensiuni in mm  . Габ. в мм 2000х1800х750.	buc	5,000	
 167	Pretul firmei
	Suportul pentru masa . Dimensiuni in mm  1500х600х750	buc	5,000	
 168	Pretul firmei
	Mese de birou pentru director. Dimensiuni in mm  2600х2000х750	buc	1,000	
 169	Pretul firmei
	Suport pentru masa. Dimensiuni in mm  200х600х750	buc	1,000	
 170	Pretul firmei
	Mese de cafea	buc	1,000	
 171	Pretul firmei
	Fotoliu  de birou pentru director	buc	2,000	
 172	Pretul firmei
	TV  montat  ,diagonal 42 inci. 220V,0,1kw 	buc	1,000	
 173	Pretul firmei
	Set de mobilier pentru birou . Dimensiuni in mm  3700х600х2000	buc	1,000	
 174	Pretul firmei
	Rafturi de birou . Dimensiuni in mm . 2000х400х2000	buc	1,000	
 175	Pretul firmei
	TV. Diagonal  21inci . 220V,0,1 kw	buc	1,000	
 		Capitolul 2.3.3. Depozituri , archive. 			
176	Pretul firmei
	Safeu metalice  Dimensiuni in mm 580х600х850	buc	2,000	
 177	Pretul firmei
	Rafturi metalice cu 4 raft  . Dimensiuni in mm  2000х600х2000	buc	9,000	
 178	Pretul firmei
	Rafturi metalice cu 4 raft  . Dimensiuni in mm  1600х600х2000	buc	12,000	
 179	Pretul firmei
	Rafturi pentru archiva . . Dimensiuni in mm  2000х500х1850	buc	13,000	
 180	Pretul firmei
	Rafturi pentru archiva. . Dimensiuni in mm  3300х500х1850	buc	2,000	
 181	Pretul firmei
	Dulap pentru inventor curatenie 	buc	2,000	
 182	Pretul firmei	 Safeu metalice. Dimensiuni in mm  1000х500х1850	buc	2,000	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Retele electrice ЛЭП-0,4KВ
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie			
1	TsA16C1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	6,00	
 2	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,00	
 3	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	80,00	
 4	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Разборка асфальто-бетонного покрытия)	m2	40,00	
 5	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	60,00	
 6	DA08A4
	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul  total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	60,00	
 7	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,025	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
8	08-01-053-1
	Transformator de putere, ТM630-10/0.4kV (Demontare)	buc	2,00	
 9	08-01-053-1
	Transformator de putere, ТM630-10/0.4kV	buc	2,00	
 10	08-03-521-16
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	2,00	
 11	08-03-523-3
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	6,00	
 12	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	5,40	
 13	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	5,40	
 14	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,25	
 15	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	5,40	
 16	404-23
	Caramida	buc	1 700,00	
 17	Pretul firmei
	Cablu АПВБбШв-4х120 mm2	m	470,00	
 18	Pretul firmei
	Cablu ПВБбШв-4х4 mm2	m	95,00	
 19	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	12,00	
 20	08-01-087-3
	Constructii metalice- сталь листовая 2мм	t	0,10	
 21	08-01-087-3
	Constructii metalice- сталь угловая 32х32х3мм	t	0,10	
 22	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	3,00	
 23	08-01-087-3
	Constructii metalice	t	0,10	
 		Capitolul 3. Utilaj			
24	Pretul firmei
	Transformator ТM630-10/0.4kV	buc	2,00	
 25	Pretul firmei
	Intreruptor -separator 400A	buc	2,00	
 26	Pretul firmei
	Dispozitivi de siguranta ПН-2 400А	buc	6,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-2
Instalarea si echiparea diesel-generator cap..330 кВА DVAS-330-Eme
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-01-062-3
	Reactor uleios, masa pina la 4.2 t	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
2	Pretul firmei
	Diesel generator   330 кВт 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Pret de piata
	Vana de fonta cu flansa d300mm	buc	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
2	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm	buc	3,000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii			
		Capitolul 3.1. Sistema de apa menajera-contra incendiilor (A1)			
		Capitolul 3.1.1. Lucrari teresamennte			
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	2,030	
 4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,600	
 5	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	81,000	
 6	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	343,000	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,030	
 8	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3	124,000	
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	
 10	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,400	
 11	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	199,000	
 		Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii			
12	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d200mm	buc	1,000	
 13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d65mm	buc	1,000	
 14	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEND SDR17 PN10 d225mm	m	56,000	
 15	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEND SDR17 PN10 d75mm	m	56,000	
 16	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEND SDR17 PN10 d110mm	m	39,000	
 17	
	Banda de avertizare	m	151,000	
 18	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	151,000	
 19	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	92,000	
 20	AcF12D
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 	m	56,000	
 21	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Bucsa PE d225mm	buc	1,000	
 22	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75x2 1/2'' PE 	buc	1,000	
 23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie concentrica d110x75 PE 	buc	1,000	
 24	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* d225 PE 	buc	1,000	
 25	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune 90* d110 PE 	buc	3,000	
 26	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune 90* d75 PE 	buc	1,000	
 27	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa dubla compensatoare d300 PE 	buc	1,000	
 28	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie d160mm	m	20,000	
 29	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  B12.5 (pentru sprijine coturi)	m3	1,000	
 30	AcE51G
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm	piesa	2,000	
 31	AcE51C
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	2,000	
 32	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat д225 mm 	buc	1,000	
 33	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm 	buc	2,000	
 34	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x200 mm 	buc	1,000	
 35	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x100 mm 	buc	1,000	
 36	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Tub din fonta cu flansa d300 mm 	buc	2,000	
 37	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 4 mm Л=0,2м	buc	1,000	
 38	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm Л=0,2м	buc	1,000	
 		Capitolul 3.1.3. Camin rectangulare 3.0x2.0m-1buc			
39	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B3.5)	m3	0,820	
 40	AcD23A
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. стены M150-Рабочая часть)	m3	6,410	
 41	AcD19A
	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	32,000	
 42	AcD20A
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	56,980	
 43	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,000	
 44	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie КЦП1-15-1	buc	2,000	
 45	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc	2,000	
 46	AcE09A
	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9кг)	buc	1,000	
 47	Preuri furnizorului
	Capac  din fonta ductila  (tip Т) EN	buc	2,000	
 		Capitolul 3.1.4. Demolarea si reconditionarea			
48	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	210,000	
 49	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,800	
 50	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,590	
 51	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	22,200	
 52	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	37,000	
 53	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	148,000	
 54	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	148,000	
 55	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,150	
 56	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	28,100	
 57	TsC51С
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,150	
 		Capitolul 3.2. Sistema de canalizare m/f C1			
		Capitolul 3.2.1. Lucrari teresamennte			
58	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	1,060	
 59	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	
 60	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	10,600	
 61	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	180,000	
 62	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,060	
 63	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3	123,000	
 64	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	127,000	
 		Capitolul 3.2.2. Conducte			
65	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP d110mm	m	25,000	
 66	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 d200mm	m	31,000	
 67	AcE50E
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa	5,000	
 		Capitolul 3.2.3. Camine			
68	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,760	
 69	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	
 70	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	
 71	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000	
 72	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	
 73	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	4,000	
 74	Preturi furnizorului
	Capac din fonta ductila C-250 	buc	2,000	
 		Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea			
75	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	94,000	
 76	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,700	
 77	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,190	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	7,050	
 79	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,750	
 80	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	47,000	
 81	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	47,000	
 82	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,050	
 83	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	8,930	
 84	TsC51С
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,050	
 		Capitolul 3.3. Sistema de drenare a apelor pluviale C2			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari teresamennte			
85	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,100	
 86	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	12,000	
 87	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	
 88	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3	5,000	
 		Capitolul 3.3.2. Conducte			
89	AcD10B
	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint,  la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep,PVC d300mm	m	6,000	
 90	AcE50P
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 1000 mm	piesa	1,000	
 		Capitolul 3.3.3. Camine			
91	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,360	
 92	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 93	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,000	
 94	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 95	Preturi furnizorului
	Capac din fonta ductila C-250 	buc	1,000	
 		Capitolul 3.3.4. Demolarea si reconditionarea			
96	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,000	
 97	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,000	
 98	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,900	
 99	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500	
 100	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	6,000	
 101	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6,000	
 102	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,030	
 103	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	5,700	
 104	TsC51С
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,030	

	                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2
Retele termice exterioare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pozarea conductelor din subsol			
1	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0mm	m	26,000	
 2	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m	13,000	
 3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm	m	13,000	
 4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm Drenaj	m	15,000	
 5	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg	24,000	
 6	TfB01A1
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc	4,000	
 7	CP05A
	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat  , Talpa de reazem ОП-1	buc	16,000	
 8	CP05A
	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat  , Talpa de reazem ОП-2	buc	4,000	
 9	TfA02C1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot  din otel 90* d108mm	buc	8,000	
 10	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot  din otel 90* d45mm	buc	4,000	
 11	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot  din otel 90* d32mm	buc	4,000	
 12	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2	8,900	
 13	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=50mm d108mm	m	26,000	
 14	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=40mm d45mm	m	13,000	
 15	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=50mm d32mm	m	13,000	
 		Capitolul 2. Pozata subterane retelelor termict			
		Capitolul 2.1. Lucrari terasamente			
16	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,386	
 17	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 	m3	1,400	
 18	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,100	
 19	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	17,000	
 20	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	
 21	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	5,500	
 22	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,500	
 23	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,245	
 24	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,245	
 		Capitolul 2.2. Conducte si accesorii			
25	TfA01C2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d108x4.0mm	m	22,000	
 26	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m	11,000	
 27	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm	m	11,000	
 28	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg	24,000	
 29	CP05A
	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat  , Talpa de reazem ОП-1	buc	8,000	
 30	CP05A
	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat  , Talpa de reazem ОП-2	buc	4,000	
 31	TfA10A1
	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida. Suport fix  (4buc)	10 kg	0,800	
 32	TfB01A2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc	1,000	
 33	TfB01B2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Robinet sferic din otel d40mm	buc	1,000	
 34	TfB01F2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m Robinet sferic din otel d100mm	buc	2,000	
 		Capitolul 2.3. Izolatie termica			
35	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2	7,500	
 36	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=50mm d108mm	m	22,000	
 37	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=40mm d45mm	m	11,000	
 38	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat  q=50mm d32mm	m	11,000	
 		Capitolul 3. Elemente prefabricate din beton armat			
39	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L4-8 L=3.0m	buc	3,000	
 40	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L5-8 L=3.0m	buc	3,000	
 41	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P5-8 L=3.0m	buc	3,000	
 42	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P8-8 L=3.0m	buc	3,000	
 		Capitolul 4. Scut din beton armat ЩО1-100-2buc			
43	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, Бет, подготовка B7.5	m3	0,160	
 44	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B15	m3	0,562	
 45	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. 	kg	82,000	
 46	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. 	m2	2,810	
 47	IzF04A
	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2слоя	m2	5,600	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Plan general
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Drum de acces auto			
0	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	112,500	
 1	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,500	
 2	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	750,000	
 3	DB16H k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)	m2	750,000	
 4	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m	70,000	
 		Capitolul 2. Trotuar			
5	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	11,250	
 6	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,500	
 7	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	75,000	
 8	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m	92,000	
 		Capitolul 3. Pereu			
9	CG32A1
	Lut -300 mm	m3	33,600	
 10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	16,800	
 11	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (геотекстиль)	m2	112,000	
 12	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,240	
 13	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	112,000	
 14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,255	
 15	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	553,350	
 16	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,255