Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Gr. Ureche nr. 6, 8, 10 (lotul 10) REPETAT
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Grigore Ureche nr. 6, nr. 8 si nr. 10
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	395,0000	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,3600	
3	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	11,8500	
4	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum 1000*300-150)
	m	395,0000	
5	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	5,8000	
6	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1600	
7	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	231,0000	
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2000	
9	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	770,0000	
10	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	42,4000	
11	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	76,4000	
12	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,6000	
13	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	197,5000