 
Specificația tehnică

	Nr. d/o
	Cod
CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea
de măsură
	Cant.
	Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

	1.
	44512000-5
	Bormașină electrică
	unit.
	10
	Bormașină electrică destinată în principal găuririi și executării de lucrări de dăltuire în beton, piatra și zidărie.
Puterea - cel puțin 1700 W.
Alimentarea - rețea 220 - 240V.
Energia de impact - cel puțin 18,0J
Mod de operare - găurire cu impact și dăltuire.
Tip mandrină - SDS-Max.
Diametru maxim de găurire (beton) - cel puțin 50 mm.
Frecvența percuțiilor - cel puțin 1900 băt/min
Dotări minime:
Blocare a butonului de pornire pentru operarea continuă la o viteză constantă.
Mâner suplimentar.
Limitator adâncime.
Valiză de transportare.
Manual de exploatare și întreținere.
Ambalate și etichetate.
Certificat de conformitate/Declarația de conformitate.
Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune.
Starea tehnică - nou.
Operatorul economic participant la procedura de achiziție:
- să fie reprezentant/subreprezentat oficial al tipului și mărcii bunului ofertat în Republica Moldova;
- să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
- să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului;
- ofertanții vor prezenta mostra în decurs de 3 zile din data deschiderii ofertelor.
Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.



Suma estimativă fără TVA: 215 800,00 lei




