Gazoductului de  preseune medie si joasa in com. Bilicenii  Vechi  r-ul Singerei.(Etapa 2.1
)(102-189/21-ГСН)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Сети газоснабжения cреднего давления.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	7,650	
 2	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3	24,000	
 3	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	41,600	
 4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 
	m3	1,000	
 5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (окучивание выт. грунта)
	100 m3	0,070	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)
	100 m3	0,070	
 7	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t	12,830	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,070	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	165,000	
 10	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	165,000	
 11	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	6,600	
 12	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	6,600	
 13	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ( песок на пересечении)
	m3	0,250	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
14	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm (PE 80 SDR11)(''Uniplast'')
	m	76,000	
 15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm (PE 80 SDR 11)( на укладку змейкой)
	m	2,000	
 16	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5.8 mm ( PE 80 SDR 11 )
	m	478,000	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5.8 mm ( PE 80 SDR 11 )(на  укладку змейкой)
	m	10,000	
 18	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х6.9 mm( PE 80 SDR 11 )
	m	358,000	
 19	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х6.9 mm( PE 80 SDR 11- на укладку змейкой)
	m	11,000	
 20	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm (PE 80 SDR 11)
	m	607,000	
 21	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90x8,2 mm (PE 80 SDR 11)(на укладку змейкой)
	m	13,000	
 22	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11
	m	197,000	
 23	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11 ( на укладку змейкой)
	m	4,000	
 24	Pret de piata
	Сигнальная лента с  алюм. проводом и надписью ''Газ'' DFSL
	m	1 756,000	
 25	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (Кран шаровой фл.  КШ 65)(c учетом фланцев-6шт)
	buc	3,000	
 26	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm (Кран шаровой фл. КШ 32мм)(c учетом фланцев-4шт)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.3. Фасонные части
			
27	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm (Отвод полиэтиленовый  D90 PE 80 SDR 11 с закл. нагревателями)
	buc	2,000	
 28	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  75 mm (Отвод полиэтиленовый D75 PE 80 SDR 11 с закл. нагревателями)
	buc	0	
 29	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40 mm (Отвод D40 PE 80 SDR 11)
	buc	2,000	
 30	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закл. нагр. D110 PE 80)
	buc	2,000	
 31	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm (Муфта с закл. нагр. D90 PE 80)
	buc	7,000	
 32	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (То же, диам. 75мм)
	buc	9,000	
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm (То же D63мм)
	buc	5,000	
 34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта с закладными  MВ40)
	buc	1,000	
 35	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm (Тройник равнопроходной электросварной  D90)
	buc	1,000	
 36	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Mуфта (Переход) с закладными электронагревателями МR 110/90)
	buc	1,000	
 37	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  90 mm (Муфта (Переход) с закладными электронагревателями  MR 90/75)
	buc	1,000	
 38	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход МR 75x63)
	buc	1,000	
 39	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход сталь/полиэтилен ф80-ф90)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.4. Тройниковый узел T110-40 - УПГ-14-14-1шт
			
40	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Тройник 110/63)
	buc	1,000	
 41	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход с закл. нагр. МR 63x40mm)
	buc	1,000	
 42	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта 110)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.5. Tройниковый  узел УПГ-14-13 T90/Т40-1шт
			
43	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Тройник c закл. нагревателем 90-63мм)
	buc	1,000	
 44	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-40)
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.6. Tройниковый  узел УПГ-14-12 T75/T40-1шт
			
45	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник неравнопроходной 75-40мм)
	buc	1,000	
 46	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Муфта  МВ 75)
	buc	2,000	
 47	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm(Муфта МВ40mm)
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.7. Пересечение с кабелем связи  УП-30- 5Д=75мм-1шт
			
48	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11 (Защитная труба L=2м)
	m	2,000	
 49	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (футляр-разрезная труба SDR 17,6мм)
	m	36,000	
 50	GD52A
	Cигнальная  лента
	m	4,000	
 51	GD52A
	Липкая лента
	m	10,000	
 52	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
	m3	0,600	
 		Capitolul 1.8. Прокладка газопровода в футляре III(2) из трубы стальной Ф159x3,5 L=9,5-м-   для г-да В75 УПГ-8-5-1шт 
			
		Capitolul 1.8.1. Футляр cтальной 159x10 L=9,5м-(1шт.)
			
53	GD01D
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm(ф159x10)
	m	9,500	
 		Capitolul 1.8.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
54	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
	buc	1,000	
 55	Pret de piata
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,000	
 56	Pret de piata
	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
	m	0,500	
 57	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	0,500	
 58	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	0,500	
 59	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
	m3	0,060	
 60	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..)
	m3	0,001	
 		Capitolul 1.8.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
61	Pret de piata
	Пенополимерный материал
	kg	0,100	
 62	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,000	
 63	Pret de piata
	Полимерная липкая  лента 
	m	20,000	
 64	Pret de piata
	Опорное кольцо(ПЭ труба)
	buc	5,000	
 		Capitolul 1.9. Точка врезки в сущ.подз. газ-д (Узел A)
			
65	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm (Отвод с закл. электронагр. D63мм)
	buc	1,000	
 66	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm (Переход без закл. электронагр.MR63x90мм)
	buc	1,000	
 67	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Cиделка с закл. электронагревателями D110x63)
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.10. Пункт провода-спутника ППС c cовмещенной контрольной трубкой ППС-КT (УПГ-6)(л.3)-1шт
			
		Capitolul 1.10.1. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
68	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
	buc	1,000	
 69	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,000	
 70	Pret de piata
	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
	m	0,500	
 71	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	0,500	
 72	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	0,500	
 73	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
	m3	0,060	
 74	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..)
	m3	0,001	
 75	Pret de piata
	Липкая лента
	m	1,500	
 		Capitolul 1.10.2. Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре в ограждении-(УПГ-7л.1,2)-5шт
			
76	GD01C
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm
	m	12,000	
 77	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	12,000	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	2,430	
 79	DA15A К=1,6
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие)
	m2	27,150	
 80	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м)
	kg	12,400	
 81	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  (сетчатое ограждение на мет.опорах)
	m	28,500	
 82	CR31A
	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка c   масл.окр.)
	m2	5,250	
 83	CN21A
	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора)
	m2	28,500	
 		Capitolul 1.10.3. Узел выхода из земли УПГ-2-2- (D75)-3шт
			
84	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )
	buc	3,000	
 85	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,030	
 86	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 75x6,8mm
	m	3,000	
 87	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 65 mm
	m	1,500	
 88	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm
	buc	6,000	
 89	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=75x65 mm
	buc	3,000	
 90	GD54В
	Отвод п/э с закладными нагревателями Dn 75
	buc	3,000	
 91	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 
	m	4,350	
 92	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,150	
 		Capitolul 1.10.4. Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-40мм-2шт
			
93	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	2,000	
 94	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,100	
 95	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,010	
 96	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm
	m	3,000	
 97	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm
	m	0,200	
 98	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=40mm)
	buc	2,000	
 99	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=40х32mm)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.10.5. Стальные трубопроводы.
			
100	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80(Трубы стальная электросварные d76x3,0)
	m	9,000	
 101	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d38x3,0)
	m	6,000	
 102	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	15,000	
 		Capitolul 1.10.6. Pазборка и восстановление а/б покрытия.
			
103	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare
	m	67,000	
 104	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (разборка щебеночного покрытия)
	m3	6,800	
 105	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (песчанное основание)
	m3	4,740	
 106	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (восстановление щебеночного покрытие  дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	9,470	
 107	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(восстановление а/б покрытия дороги )
	m2	13,350	
 108	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incancarea  moluzului)
	100 m3	0,050	
 109	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t	10,280	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
		Capitolul 2.1. Подкдючение ШГРП.
			
110	GE01D
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h
	buc	5,000	
 		Capitolul 2.2. Заземление
			
111	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,400	
 112	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm
	10 buc	1,000	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
113	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регулятором   давления  и фильтром тип DSR-50
	buc	3,000	
 114	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя  регуляторами   давления  и фильтром тип DSR-70
	buc	2,000	

	                                                                                                         

Proiectant    L.Наlamenda	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.