Lucrari de reparatie a incaperilor la gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparatie
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Reparatie casa scarii
	
1.1.1. Demolari
	
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		104,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	12,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	15,68	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,04	
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,66	
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
5	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16	
6	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03	
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,88	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,50	
8	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		3,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,75	
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		3,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,90	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.1.2. Pereti
	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		104,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,14	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	15,68	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,22	
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		104,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	127,49	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	746,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	8,26	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,67	
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		104,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	25,08	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 241,52	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,57	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,70	
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		5,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	7,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,50	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	73,05	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,40	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,15	
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		109,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	21,90	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	120,45	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	16,43	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03	
15	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		40,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,40	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	40,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	240,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,40	
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		109,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	49,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	10,95	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	115,51	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,11	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		109,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,28	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	16,43	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,48	
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		109,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	60,22	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	43,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	6,57	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	54,75	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,48	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,22	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.1.3. Tavane
	
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		21,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,22	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	44,08	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	86,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	22,58	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,32	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Reparatie casa scarii		
1.2. Cabinet medical
	
1.2.1. Demolari
	
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum
	m2		15,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	3,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	3,45	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,45	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,45	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,45	
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		15,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	2,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,25	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,60	
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		47,04
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	7,06	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,35	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,47	
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		15,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,15	
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
26	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
27	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95	
29	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
31	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
32	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
33	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,30	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	2,40	
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	5,10	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,06	
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,75	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,00	
36	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		3,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,50	
37	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		3,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,77	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.2.2. Pardoseli
	
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		15,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,45	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,75	
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		15,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	195,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,45	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,18	
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2cm, K=4
	m2		15,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	6,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,20	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	129,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,42	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,18	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,09	
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (Mastica bituminoasa)
	m2		15,00
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	0,60	
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	25,50	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,10	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,01	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	16,95	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	0,02	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	0,20	
42	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		15,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	28,63	
	2670112202052-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,015	15,22	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	64,50	
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	3,00	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	0,30	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,06	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,68	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	0,17	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	0,08	
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m		16,40
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	4,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,64	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	17,56	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	6,03	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,00	103,32	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	1,72	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,30	4,92	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	0,82	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,02	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.2.3. Pereti
	
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		50,64
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,52	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	7,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,53	
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		47,04
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	65,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	14,11	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	493,92	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	1,41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,33	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,19	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,38	
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		47,04
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	18,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	5,64	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,19	
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)
	kg		63,50
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	2,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,32	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	64,14	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,32	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	0,64	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	19,05	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,04	
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m		11,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	5,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	3,63	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	14,19	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,02	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	0,02	
49	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		2,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09	
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		45,04
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	54,95	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	321,59	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,56	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,72	
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		3,60
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	5,35	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,08	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	52,60	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,28	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,11	
52	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		11,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,11	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	11,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	66,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,11	
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		48,64
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	9,73	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	53,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		48,64
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	21,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,86	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	51,31	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		48,64
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,46	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,43	
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		48,64
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,75	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	19,46	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,92	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	24,32	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,43	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.2.4. Tavane
	
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		15,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,25	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,75	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	60,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	15,75	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,22	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.2.5. Retele de apa si canalizare
	
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	0,65	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,00	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25	
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370-1	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
62	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	0,35	
	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,00	1,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,04	
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	2,48	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	8,16	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,60	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,68	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,16	
64	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,32	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	8,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,04	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,80
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,06	
66	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	1,20	
67	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
68	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
69	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
70	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	0,13	
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,00	1,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,00	
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
72	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66	
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
73	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,29	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	3,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Retele de apa si canalizare		
						
		Total				
		Total Cabinet medical		
1.3. Izolator pentru copii
	
1.3.1. Demolari
	
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum
	m2		10,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	2,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	2,42	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,32	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,32	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,32	
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		10,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	1,58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	1,58	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,53	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,42	
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		43,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,52	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,18	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,44	
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		10,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	1,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	1,58	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,53	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,10	
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
80	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
81	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95	
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
85	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
86	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
87	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,30	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	2,40	
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	5,10	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,06	
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,75	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,00	
90	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		3,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,50	
91	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		3,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,77	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.3.2. Pardoseli
	
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		10,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,32	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	1,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,53	
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		10,50
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	6,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,05	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	136,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,44	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,32	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,13	
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2cm, K=4
	m2		10,50
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	4,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,84	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	90,30	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,13	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,06	
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (Mastica bituminoasa)
	m2		10,50
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	0,42	
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	17,85	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	3,57	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,01	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	11,86	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	0,01	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	0,14	
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		10,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	20,04	
	2670112202052-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,015	10,66	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	45,15	
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	2,10	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	0,21	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,04	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,48	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	0,12	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	0,06	
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m		15,00
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,50	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	16,06	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,51	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,00	94,50	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	1,58	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,30	4,50	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	0,75	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,02	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3.3. Pereti
	
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		46,70
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,40	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	7,01	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,34	
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		43,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	60,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	13,05	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	456,75	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	1,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,17	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,35	
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		43,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	17,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	5,22	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,17	
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)
	kg		58,72
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	2,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,29	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	59,31	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,29	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	0,59	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	17,62	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,04	
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m		11,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	5,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	3,63	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	14,19	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,02	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	0,02	
103	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		2,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09	
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		41,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,63	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	296,31	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,28	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,66	
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		3,20
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	4,76	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	0,96	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	46,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,25	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,09	
106	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		11,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,11	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	11,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	66,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,11	
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		44,70
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	8,94	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	49,17	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,71	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		44,70
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	20,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,47	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	47,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,04	
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		44,70
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,34	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,71	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,24	
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		44,70
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	24,58	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	17,88	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,68	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	22,35	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,24	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,09	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.3.4. Tavane
	
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		10,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	1,58	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	21,52	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	42,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	11,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,16	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.3.5. Retele de apa si canalizare
	
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	0,65	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,00	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	0,01	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25	
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370-1	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
116	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	0,35	
	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,00	1,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,04	
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	2,48	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	8,16	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,60	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,68	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,16	
118	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,32	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	8,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,04	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,80
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,06	
120	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	1,20	
121	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
122	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
123	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
124	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	0,13	
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,00	1,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,00	
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66	
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
127	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,29	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	3,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Retele de apa si canalizare		
						
		Total				
		Total Izolator pentru copii		
2. Montare utilaj
	
2.1. Reparatie casa scarii
	
2.1.1. Retele electrice interne
	
300	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,10	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	33,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,65	
301	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
302	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	10,00	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	43,05	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	6,30	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	6,30	
303	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,62	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	2,04	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	4,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	4,00	
305	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,00	3,12	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Reparatie casa scarii		
2.2. Cabinet medical
	
2.2.1. Retele electrice interne
	
306	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
307	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
308	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
310	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
311	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
312	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,05	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	16,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,83	
313	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		35,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	8,75	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	37,67	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	5,51	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	5,51	
314	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
315	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,55	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	5,10	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	10,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	10,00	
316	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
317	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
318		Cutie de distributie 100x100mm, IP65
	buc		1,00
	
	213221	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Cabinet medical		
2.3. Izolator pentru copii
	
2.3.1. Retele electrice interne
	
319	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
320	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
321	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
322	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
323	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
324	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
325	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,05	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	16,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,83	
326	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		35,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	8,75	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	37,67	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	5,51	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	5,51	
327	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
328	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,55	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	5,10	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	10,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	10,00	
329	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
330	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
331		Cutie de distributie 100x100mm, IP65
	buc		1,00
	
	213221	Cutie de distributie 100x100mm, IP65	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Izolator pentru copii		
3. Utilaj
	
3.1. Cabinet medical
	
3.1.1. Retele electrice interne
	
375		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
			1,00
	
	82987513524232	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,00	1,00	
376		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A	buc	1,00	1,00	
377		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A
	buc		1,00
	
	46565445454	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A	buc	1,00	1,00	
378		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
379		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Cabinet medical		
3.2. Izolator pentru copii
	
3.2.1. Retele electrice interne
	
380		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
			1,00
	
	82987513524232	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,00	1,00	
381		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A	buc	1,00	1,00	
382		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A
	buc		1,00
	
	46565445454	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A	buc	1,00	1,00	
383		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
384		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Izolator pentru copii