DETS Rîșcani		
(denumirea obiectivului)		

Deviz selectiv 
Masurari laboratorice la instalatii electrice si  lichidarea neajunsurilor depistate dupa masurari  la institutiilor subordinate, 
Faza 0
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Masurari laboratorice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DGETS.			
1	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,010000	
 2	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 	линия	1,000000	
 3	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000000	
   		Capitolul 2. Lichidarea neajunsurilor depistate dupa masurrari electrice.			
4	RpEQ07A
	Accesul 	h-om	1,000000	
 5	RpEP22A
	Revizia PA	buc	1,000000	
 6	RpEQ01A
	Revizia cutiilor cu cleme 	buc	1,000000	
 7	RpEM01A
	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu 	km	0,001000	
 8	RpEJ06D
	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	1,000000	
 9	RpEM14A
	Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m) 	buc	1,000000	
 10	08-02-144-1
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,010000	
 11	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,010000	
 12	08-02-144-3
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,010000	
 13	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,010000	
 14	08-02-144-5
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,010000	
 15	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000000	
 16	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,000000	
 17	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,010000	
 18	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,010000	
 19	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,010000	
 20	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,010000	
 21	08-02-399-2
	Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,010000	
 22	08-02-399-3
	Conductor in cutii, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,010000	
 23	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,010000	
 24	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,010000	
 25	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,010000	
 26	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,010000	
 27	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,010000	
 28	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,010000	
 29	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,010000	
 30	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm	10 buc	0,100000	
 31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,010000	
 32	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,000000	
 33	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	1,000000	
 34	08-03-524-7
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,000000	
 35	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000000	
 36	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000000	
 37	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000000	
 38	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000000	
 39	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000000	
 40	08-03-530-2
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,000000	
 41	08-03-532-1
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000000	
 42	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,010000	
 43	08-03-574-2
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,010000	
 44	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010000	
 45	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010000	
 46	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010000	
 47	08-03-591-6
	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010000	
 48	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010000	
 49	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010000	
 50	08-03-592-1
	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,010000	
 51	08-03-593-1
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,010000	
 52	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000000	
 53	RpEM19A
	Fazarea cablului  	buc	1,000000	
 54	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2 	buc	1,000000	
 55	RpEP06A
	Inlocuirea conductoarelor la comutatia secundara 	buc	1,000000	
 56	RpEP15A
	Curatirea teritoriului punctului de alimentare 	m3	1,000000	
 57	RpEP16A
	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2 	buc	1,000000	
 58	RpEP23A
	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	1,000000	
 59	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare 	10 buc	1,000000	
 60	RpEG09A
	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m 	buc	1,000000	
 61	RpEG13A
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	1,000000	
 62	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,000000	
 63	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	1,000000	
   		Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca			
64	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,000000	
   		Capitolul 4. Transport 			
65	11	Camioneta	km	1,000000