Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. 
r-l Donduseni. 
N10-23-A1-TH, CBA.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  OFERTA № 2-2-1
 Castele de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma A1.

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Valoarea utilajului.
					
1	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m/3  H=18m
	buc	2,000
			
 2	Pret de piata.	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat
	buc	1,000
			
		2. Lucrari de montare.
					
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,000
			
		3. Lucrari de constructii.
					
		3.1. Lucrari terasamente.
					
		3.1.1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=138м)
					
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,570
			
 5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	5,000
			
 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3	0,487
			
 7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	82,700
			
 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,487
			
 9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,130
			
 10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,130

		Total Lucrari terasamente.(Pe conducte L=138м)
Inclusiv salariu					
		3.1.2. Groapa de fundatie d4.0m-2buc
					
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3	0,370
			
 12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,130
			
 13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	62,000
			
 14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,370

		3.2. Lucrari de constructii.
					
15	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=18m-2buc)
	t	12,650
			
 16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,250
			
 17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C16/20)
	m3	37,800
			
 18	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv 
	m2	37,700
			
 19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata С1,2 )
	kg	449,000
			
 20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila ЗД-1)
	t	0,450
			
 21	IzF04F (K=2)	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)
	m2	37,700
			
 22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de3м)
	m3	2,300
			
 23	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala
	m2	23,000

		3.3. Conducte si acessori.
					
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3.5 mm
	m	8,000
			
 25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm
	m	8,000
			
 26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de76x3.0 mm
	m	26,000
			
 27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm
	m	0,500
			
 28	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2	11,230
			
 29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm
	buc	1,000
			
 30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm
	buc	1,000
			
 31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm
	buc	1,000
			
 32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar  д50мм
	buc	2,000
			
 33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/80 mm
	buc	1,000
			
 34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm
	buc	1,000
			
 35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/15 mm
	buc	1,000
			
 36	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм
	buc	2,000
			
 37	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil d110mm
	buc	2,000
			
 38	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm
	buc	1,000
			
 39	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil d75mm
	buc	2,000
			
 40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* д50 mm
	buc	3,000
			
 41	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d110/100mm
	buc	1,000
			
 42	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d80/90mm
	buc	1,000
			
 43	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PЕ100 д75мм
	buc	1,000
			
 44	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d75 mm 
	buc	1,000
			
 45	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d100mm
	buc	5,000
			
 46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d80mm
	buc	3,000
			
 47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d65mm
	buc	3,000
			
 48	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  Flanse din otel d50mm
	buc	1,000
			
 49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune  cu flansa d50x1 1/2''
	buc	1,000
			
		3.4. Retele de distributie a apei
					
50	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2(A1)
	m	40,000
			
 51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,  Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat tip 2(A9)
	m	44,000
			
 52	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat, tip2 (A11)
	m	27,000
			
 53	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2(A1)
	m	3,000
			
 54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat tip 2(A1)
	m	24,000
			
 55		Banda de avertizare apa
	m	138,000
			
 56	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	71,000
			
 57	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	67,000
			
 58	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	138,000
			
 59	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil PE100 SDR11 d50mm
	buc	1,000
			
 60	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabiaal PE100 SDR11 d50mm
	buc	1,000
			
 61	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm
	buc	10,000
			
 62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila d100/100mm
	buc	1,000
			
 63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila d65/65mm
	buc	1,000
			
 64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm
	buc	3,000
			
 65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm
	buc	3,000
			
 66	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj d100mm PN16 L1=180 
	buc	3,000
			
 67	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д110мм
	buc	3,000
			
 68	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д75мм
	buc	3,000
			
 69	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d110mm 
	buc	3,000
			
 70	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d75mm 
	buc	3,000
			
 71	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC  PE100 d110mm
	buc	1,000
			
 72	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC  PE100 d75mm
	buc	4,000
			
 73	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale
	m3	100,000
			
		3.5. Supapa de sens d100mm  -1buc 
					
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,  
	kg	16,000
			
 75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,016
			
 76	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm
	buc	1,000
			
 77	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm
	buc	1,000
			
 78	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d110mm 
	buc	1,000
			
		3.6. Supapa de sens d80mm  -2buc 
					
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,  
	kg	24,000
			
 80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,024
			
 81	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm
	buc	2,000
			
 82	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm
	buc	2,000
			
 83	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d90mm 
	buc	2,000
			
		3.7. Supapa de sens d50mm  -1buc 
					
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
	kg	12,000
			
 85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,012
			
 86	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm
	buc	1,000
			
 87	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm
	buc	1,000
			
 88	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d63mm 
	buc	1,000
			
 89	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabiaal PE100 SDR11 d63/50mm
	buc	1,000
			
		3.8. Camine circulare
					
90	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancjraj-0.10m3)  
	m3	5,970
			
 91	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	7,140
			
 92	Pret de piata	. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc	4,000
			
 93	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc	2,000
			
 94	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)
	buc	2,000
			
 95	Pret de piata	. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc	2,000
			
 96	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3)
	buc	2,000
			
 97	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc	8,000
			
 98	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	4,000
			
 99	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc	2,000
			
 100	Pret de piata	 Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	18,000
			
 101	Pret de piata	 Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3)
	buc	6,000
			
 102	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 
	buc	6,000
			
 103		Scara
	kg	148,000
			
 104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)
	kg	32,250
			
 105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,183
			
 106	IzF31B	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)
	m2	90,160
			
 107	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast   Pereu
	m3	3,000
			
 108	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu
	m3	1,500
			
		3.9. Scara monolita Sm1
					
109	CA02C	Beton M50 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3	0,500
			
 110	CA03F	Beton M100 simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200
	m3	0,800
			
 111	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	6,500
			
 112	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	15,840
			
 113	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	81,720
			
 114	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	3,200
			
 115	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg	73,800
			
 116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,077

							

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. r-l Donduseni. N10-23-A1-TH, CBA.	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Castele de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma A1.
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului.
					
1	Pret de piata.
	Castel de apa V=50 m/3  H=18m
	buc				
	123564897501	Castel de apa V=50 m/3  H=18m	buc	1,0000			
2	Pret de piata.
	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat
	buc				
	123564897502	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montare.
					
3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
		3. Lucrari de constructii.
					
		3.1. Lucrari terasamente.
					
		3.1.1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=138м)
					
4	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
7	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
10	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
		3.1.2. Groapa de fundatie d4.0m-2buc
					
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
12	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
13	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640			
14	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		3.2. Lucrari de constructii.
					
15	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=18m-2buc)
	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	4,9500			
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800			
16	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400			
17	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100220	Beton  cl. C16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
18	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv 
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
19	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata С1,2 )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
20	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila ЗД-1)
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
21	IzF04F (K=2)
	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
22	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de3м)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
23	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800			
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0590			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072			
		3.3. Conducte si acessori.
					
24	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3.5 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	25212167010	Teava din otel d108x3.5mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
25	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	25212167013	Teava din otel д89x4.0мм	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
26	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de76x3.0 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	25212167018	Teava din otel 76x3.0мм	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
27	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	25212167016	Teava din otel д16x1.4мм	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
28	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400			
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010			
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I  v.903-65	kg	0,5000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370			
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800			
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300			
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830			
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390			
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570			
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp 	h-ut	0,2020			
29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730035	Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	1,0000			
30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730036	Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	1,0000			
31	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730037	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10d65mm	buc	1,0000			
32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar  д50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	287411730039	 Robinet antiincendiar. д50мм 	buc	1,0000			
33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411205	Тeu sudat din otel д100/80мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
34	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411208	Тeu sudat din otel д80/50мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
35	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/15 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411212	Тeu sudat din otel д100/15мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
36	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715588	Cap mufa conexiune ПЕ д50мм	buc	1,0300			
37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil d110mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671341	Cot PE100 45* el.sudabil d110mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
38	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671345	Cot PE100 45* el.sudabil d90mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
39	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil d75mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671346	Cot PE100 45* el.sudabil d75mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
40	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* д50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	28752741157	 Cot din otel 90*45* д50мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d110/100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671201117	 Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d110/100mm	buc	1,0300			
42	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d80/90mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671201119	 Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,0300			
43	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PЕ100 д75мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671572	Capat flansa PEHD RC PЕ100 д75мм	buc	1,0300			
44	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d75 mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2875274428275	 Flansa libera din otel zincat d75 mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
45	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440011	Flansa din otel pentru sudura д100мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
46	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440014	Flansa din otel pentru sudura д80мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
47	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flanse din otel d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440015	Flansa din otel pentru sudura д65мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
48	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  Flanse din otel d50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440016	Flansa din otel pentru sudura д50мм	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
49	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune  cu flansa d50x1 1/2''
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411601	 Racord compresiune  cu flansa d50x1 1/2''	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
		3.4. Retele de distributie a apei
					
50	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2(A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711090	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
51	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,  Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat tip 2(A9)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711091	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat, tip2 (A11)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216711092	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat, tip2	m	1,0030			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
53	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2(A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711090	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
54	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat tip 2(A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	25212167111093	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
55	
	Banda de avertizare apa
	m				
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000			
56	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
57	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
58	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020			
59	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu el.sudabil PE100 SDR11 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671251	Teu el.sudabil PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
60	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabiaal PE100 SDR11 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	252315671252	Mufa el.sudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
61	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500			
	2722103310410	 Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003			
62	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila d100/100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411158	Teu cu flanse fonta ductila d100/100mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
63	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila d65/65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411166	Teu cu flanse fonta ductila d65/65mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
64	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	2874117300366	Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm	buc	1,0000			
65	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730045	Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	1,0000			
66	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj d100mm PN16 L1=180 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500			
	287411730040	Compensator de montaj d100mm PN16 L1=180 	buc	1,0000			
67	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д110мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715570	Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д110мм	buc	1,0300			
68	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д75мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715573	Capat  flansa PEHD RC PЕ100 д75мм	buc	1,0300			
69	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d110mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752741182	 Flansa libera din otel zincat d110mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
70	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d75mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752741185	 Flansa libera din otel zincat d75mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
71	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC  PE100 d110mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156713110	 Cot 90* PEHD RC  PE100 d110mm	buc	1,0300			
72	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC  PE100 d75mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156713111	 Cot 90* PEHD RC  PE100 d75mm	buc	1,0300			
73	RpAcH11C
	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0600			
	4100126202818	Apa	m3	1,0000			
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,1350			
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 kw	h-ut	0,1000			
		3.5. Supapa de sens d100mm  -1buc 
					
74	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,  
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
75	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
76	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440065	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
77	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	25231567120120	Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300			
78	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d110mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	287527411893	 Flansa libera din otel zincat d110mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
		3.6. Supapa de sens d80mm  -2buc 
					
79	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,  
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
80	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
81	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440080	Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
82	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	25231567120126	Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300			
83	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d90mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	287527411892	 Flansa libera din otel zincat d90mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
		3.7. Supapa de sens d50mm  -1buc 
					
84	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
85	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
86	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274400504	Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
87	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	25231567120124	Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,0300			
88	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,   Flansa libera din otel zincat d63mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2875274118972	 Flansa libera din otel zincat d63mm 	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
89	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.sudabiaal PE100 SDR11 d63/50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	2523156712542	Mufa el.sudabila PE100 SDR11 d63/50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
		3.8. Camine circulare
					
90	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancjraj-0.10m3)  
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1300			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3				
	2663102100945	Beton de ciment  clasa B12,5/M150	m3	0,2660			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	40,9600			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000			
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490			
91	AcE12B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,3500			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,2840			
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	42,7900			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000			
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300			
	2664102101126	Var	kg	0,1470			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0400			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560			
92	Pret de piata
	. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000			
93	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332152	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000			
94	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)
	buc				
	26611264331529	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)	buc	1,0000			
95	Pret de piata
	. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000			
96	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3)
	buc				
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3)	buc	1,0000			
97	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332153	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000			
98	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc				
	26611264331527	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000			
99	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc				
	266112643321578	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3)	buc	1,0000			
100	Pret de piata
	 Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc				
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
101	Pret de piata
	 Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3)
	buc				
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	1,0000			
102	Pret de piata
	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 
	buc				
	28752742053	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B-125 	buc	1,0000			
103	
	Scara
	kg				
	2775276309890	Scara	kg	1,0000			
104	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
105	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
106	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800			
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0250			
107	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast   Pereu
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
108	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2663102101	Beton B10	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
		3.9. Scara monolita Sm1
					
109	CA02C
	Beton M50 simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
110	CA03F
	Beton M100 simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	26631021050200	Beton M200	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
111	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
112	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
113	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
114	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
115	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse -balustrada	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
116	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			

    
Intocmit		
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.