WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Retele exterioare apeduct
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Lucrari terasamente					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
2	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300			
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.)
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250			
4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
5	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  (ручная засыпка)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
		1.2. Apeduct					
8	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.  TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610			
	2521216710001190	TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2	m	1,0050			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
9	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
10	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	2521216710001163	Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
11	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
12	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020			
13	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Teu fonta cu flanse 80x80x80
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000			
	2875274110000t80	Teu fonta cu flanse 80x80x80	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650			
14	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 90° d90 mm
	buc				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100			
	252315671381193090	 Cot sudura cap la cap PE 90° d90 mm	buc	1,0100			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100			
15	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Reductie fonta cu flanse 80x65
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000			
	2875274110000r8065	Reductie fonta cu flanse 80x65	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650			
16	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300000v80	Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80	buc	1,0000			
17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110100f80	Flanse d80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
18	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d65
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300000v65	Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d65	buc	1,0000			
19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110100f65	Flanse d65mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
20	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000			
	2875274110000cp80	 Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650			
21	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 80x90
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	2523156713811a8090	Adaptor PE cu flansa 80x90	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
22	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 65x75
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	25231567138116575	 Adaptor PE cu flansa 65x75	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
23	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri,  Tub de protectie L=0.2 m PVC d150 mm  1 buc
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000160	Tub de protectie L=0.2 m PVC d150 mm  1 buc	m	1,0200			
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
24	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC  d110 2 buc
	m				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530			
	2521216716000	Tub de protectie L=0.2 m PVC  d110 2 buc	m	1,0200			
	2722103305222	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300			
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1000			
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980			
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730			
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160			
		1.3. Camine  					
		1.3.1. Lucrari de terasamente					
25	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200			
26	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300			
27	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
28	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
29	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  (ручная засыпка)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
30	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
31	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
32	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
33	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог
	100 m3				
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0100			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300			
34	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0020			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300			
		1.3.2. Camine					
35	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8400			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,2840			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2590			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800			
36	Pret
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc				
	26661228006004120	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000			
37	Pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc				
	266112643310150201	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000			
38	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3)
	buc				
	2661126433122206	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3)	buc	1,0000			
39	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000			
40	Pret
	Capacul cu rama din fonta 
	buc				
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000			
41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   ELEMENTE "MC"
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton  ELEMENTE "MC"	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
		2. Lucrari de montare					
43	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, Hidrant H = 1.0 m d80 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200			
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360			
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000			
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700			
		3. Utilaj					
44	
	Hidrant H = 1.0 m d80 mm
	buc				
	32132321	Hidrant H = 1.0 m d80 mm	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)