CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Academia „Ştefan cel Mare”a MAI
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Academia „Ştefan cel Mare”a MAI
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului Cantinei si Salii de sport a Academiei Stefan cel Mare din str-la 2 Lermontov 12, mun. Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demontari si evacuari
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment  
	m2	1 236,98	
2	RpCH32C
	Desfacerea astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	1 236,98	
3	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	20,42	
4	TrI1AG12G2
	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2
	t	8,06	
5	TrI1AG20G2
	Materialele din grupa G -foi de ardezie -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2
	t	12,36	
6	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta 
	t	20,42	
		2. Lucrari de constructie generale
	
7	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Schimbarea  elementelor portante a acoperisului deteriorate) (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	m3	6,12	
8	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane
	kg	51,15	
9	CE42A
	Executarea lucarnelor (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	buc	6,00	
10	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (P/tru iluminarea lucarnelor)
	m2	7,20	
11	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite.  (inclusiv contraasteriala) (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	1 236,98	
12	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli. (ATENTIE MATERIALELE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR)
	100m2	12,36	
13	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe, asteriale. (ATENTIE MATERIALELE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR)
	m3	11,75	
14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ATENTIE FOLIA VA FI LIVRATA DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	1 236,98	
15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE INVELITOAREA SI CONFECTIILE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	1 236,98	
16	CK26B
	Montarea opritorilor de zapada 
	m	175,00	
17	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, ( Balustrada de protectie pe acoperis) pina la montare se vor prezenta mostre beneficiarului
	kg	2 200,65	
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	295,60	
		3. Intrare in Pod  si scara antiitncendiara 
	
19	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	m3	0,50	
20	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ATENTIE FOLIA VA FI LIVRATA DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	12,40	
21	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite.  (inclusiv contraasteriala) (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	12,40	
22	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE INVELITOAREA SI CONFECTIILE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	12,40	
23	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,50	
24	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	92,00	
25	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Scara antiincendiara)
	m2	7,20	
		4. Confectionarea si montarea cosurilor de ventilare
	
26	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Carcas metalic de reistenta a cosurilor de ventilare cornier 50x50x4 mm ; fisie 50x3 mm)
	kg	296,30	
27	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,26	
28	CE06A
	Captusirea canalelor de ventilare cu tabla protejata anticoroziv ( 2 straturi )
	m2	124,80	
29	IzH03B
	Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip I sau vata minerala tip P,  avind grosimea de 50 mm.
	m2	62,40	
30	VB27E1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm, confectionarea in ateliere centralizate
	buc	3,00	
31	CE06A1
	Confectii din tabla pentru asigurarea scurgerilor (dolii - inferioare si superioare)
	m2	21,40	
		5. Streasina 
	
32	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (ATENTIE SE VA ADAUGA RESURS, h-ut  CU CODUL 3410520005701 AUTOTURN CU NORMA = 0,46)
	m2	175,30	
33	CE30A
	Asterala la streasina, din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite.  (ATENTIE MATERIALUL LEMNOS VA FI LIVRAT DE CATRE BENEFICIAR)
	m2	175,30	
34	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile stresinii (Profnastil H-10)
	m2	175,30	
		6. Sistema de scurgere a apelor pluviale
	
35	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE MATERIALELE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR )
	m	175,00	
36	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE MATERIALELE VOR FI LIVRATE DE CATRE BENEFICIAR)
	m	105,00