CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   LT  "Ginta Latina"
2. Organizatorul procedurii de achiziţie LT  "Ginta Latina"
3. Obiectul achiziţiilor  LT  "Ginta Latina" Lucrari de  repararie
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatie acoperis
	
		1.1. Acoperis gradinita  bloc B
	
1	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bicomponent 0,3 kg/m2)
	m2	182,760
	
2	IzF34A k=2
	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuritanica (celule inchise cu densitata 45-60 kg/m3)  grosime 24 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Componenta A=1,2 kg/m2. Componenta B=1,2 kg/m2)
	m2	182,760
	
3	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.  (Membrana hidroizolanta poliurea 1,2 mm, strat de protctie UV 0,8mm cu adaos de nisip de quart 0,4 kg/m2) (Componenta A=0,75 kg/m2. Componenta B=0,75 kg/m2)
	m2	182,760
	
4	RpSB27A
	Montarea gurii de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm
	buc	1,000
	
5	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	49,200
	
6	CE23D2
	Parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	48,000
	
7	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	6,000
	
8	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	5,000
	
9	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	5,000
	
		1.2. Acoperis galerie gradinita 
	
10	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale
	m2	40,260
	
11	IzF34A k=2
	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuritanica (celule inchise cu densitata 45-60 kg/m3)  grosime 24 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Componenta A=1,2 kg/m2. Componenta B=1,2 kg/m2)
	m2	40,260
	
12	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.  (Membrana hidroizolanta poliurea 1,2 mm, strat de protctie UV 0,8mm cu adaos de nisip de quart 0,4 kg/m2) (Componenta A=0,75 kg/m2. Componenta B=0,75 kg/m2)
	m2	40,260
	
13	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	4,000
	
14	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	2,500
	
15	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	2,500
	
		1.3. Acoperis  cladirea cu 3 nivele bloc A
	
16	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale
	m2	66,000
	
17	IzF34A k=2
	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuritanica (celule inchise cu densitata 45-60 kg/m3)  grosime 24 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Componenta A=1,2 kg/m2. Componenta B=1,2 kg/m2)
	m2	66,000
	
18	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.  (Membrana hidroizolanta poliurea 1,2 mm, strat de protctie UV 0,8mm cu adaos de nisip de quart 0,4 kg/m2) (Componenta A=0,75 kg/m2. Componenta B=0,75 kg/m2)
	m2	66,000
	
19	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	27,000
	
20	CE23D2
	Parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	24,300
	
21	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	3,000
	
22	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,000
	
		1.4. Acoperis  galeria  bloc A
	
23	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale
	m2	138,750
	
24	IzF34A k=2
	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuritanica (celule inchise cu densitata 45-60 kg/m3)  grosime 24 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Componenta A=1,2 kg/m2. Componenta B=1,2 kg/m2)
	m2	138,750
	
25	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.  (Membrana hidroizolanta poliurea 1,2 mm, strat de protctie UV 0,8mm cu adaos de nisip de quart 0,4 kg/m2) (Componenta A=0,75 kg/m2. Componenta B=0,75 kg/m2)
	m2	138,750
	
26	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m	35,000
	
27	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis
	t	10,000
	
28	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	10,000
	
		2. Retele de incalzire bloc B
	
		2.1. Demontare
	
29	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4")
	m	10,000
	
30	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")
	m	140,000
	
31	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Снятие ратиаторов для устранения)
	m2	50,000
	
32	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)
	buc	80,000
	
		2.2. Montare
	
33	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)
	buc	80,000
	
34	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметалл Н - 500  10 секций
	buc	16,000
	
35	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Алюминиевые радиаторы  Н - 350   - 15 сек
	buc	4,000
	
36	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"  футорки  Ф 1" х 1/2"
	buc	80,000
	
37	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 11/4")
	buc	4,000
	
38	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.  (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)
	m	120,000
	
39	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.  (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)
	m	80,000
	
40	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные  повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные,  для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)
	m	24,000
	
41	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  (Трубы полиэтиленовые армированные  повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные,  для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)
	m	20,000
	
42	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv   Отводы Ф 20
	buc	80,000
	
43	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de    отводы 25,0 mm
	buc	50,000
	
44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de   муфты  25,0 mm
	buc	12,000
	
45	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  Американка ф 20 х 1/2 папа
	buc	40,000
	
46	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  отводы 32,0 mm
	buc	28,000
	
47	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de   муфты 32,0 mm
	buc	20,000
	
48	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de    отводы 40,0 mm
	buc	60,000
	
49	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de    муфты  40,0 mm
	buc	30,000
	
50	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  Американка  ППР 40 х 1 1/4 мама
	buc	4,000
	
51	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de   тройник  40  х 20 х 40
	buc	20,000
	
52	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32 х 20  х 32
	buc	8,000
	
53	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   троиник 25  х20 х 25
	buc	4,000
	
54	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран Ф 20 ППР
	buc	40,000
	
55	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран Ф 40 ППР
	buc	4,000
	
56	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")
	buc	20,000
	
57	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" -1 1/2
	buc	200,000
	
58	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	50,000
	
		3. Retele de apeduct bloc B
	
		3.1. Demontare
	
59	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")
	m	24,000
	
60	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )
	m	10,000
	
61	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )
	m	12,000
	
62	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)
	buc	2,000
	
63	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)
	buc	4,000
	
64	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)
	buc	4,000
	
65	RCsB31K  к = 2,8
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)
	buc	2,000
	
		3.2. Montare
	
66	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) d=25 mm
	m	24,000
	
67	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	8,000
	
68	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)
	m	12,000
	
69	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   отводы 50
	buc	12,000
	
70	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Муфты 50
	buc	4,000
	
71	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm отводы Ф 110
	buc	6,000
	
72	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Муфты Ф 110
	buc	4,000
	
73	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход Ф 110 / 50
	buc	4,000
	
74	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Переход Ф 110 на чугун 100 комплект
	buc	1,000
	
75	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Воздушный клапан ПП DN32/40/50  HL904 M
	buc	1,000
	
76	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Тройник 50
	buc	2,000
	
77	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник 110
	buc	6,000
	
78	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)
	buc	2,000
	
79	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,  установленный на ножке)
	buc	4,000
	
80	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	2,000
	
81	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран Ф 25 ППР)
	buc	3,000
	
82	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый  перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")
	buc	2,000
	
83	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000
	
84	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	20,000
	
85	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (
	buc	8,000
	
86	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	8,000
	
87	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их оцинкованных, стальных, продольносварных труб, диаметром 3/8"- 2")
	10 m	0,240
	
88	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)
	10 m	0,200