Anexa la scoala primara-gradinita din satul Rusestii Vechi, raionul Ialoveni cu reconstructia   acoperisului               Obiect 832	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 832   
                                                         Anexa  -  Ventilare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii generale					
1	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( воздуховод  из оцинкованой стали д-100мм..толщина 1,0мм)	m2	2,85			
 2	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод  из оцинкованной стали 400х250,толщина 1,0мм )	m2	1,30			
 3	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из  оцинкованной стали 400х200, толщина 1,0мм)	m2	1,20			
 4	IzH03B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопроводов -  Izover gr.50mm  с покровным слоем из алюминиевой фольги с лентой для швов)	m2	5,30			
 5	5
	Оконный проветриватель ПО 400	buc	5,00			
 6	6
	Дверная решетка MV350/2	buc	2,00			
 7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная  решетка  RAG 400х200)	buc	1,00			
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная  решетка  RAG 400х250)	buc	1,00			
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная  решетка  RAG 100х150)	buc	1,00			
 10	VB30B
	Hota de uz general , confectionata din tabla zincata  de 0,5 mm grosime (Зонт на воздуховод д-100мм)	m2	0,35			
 11	VB30B
	Hota confectionata din tabla zincata  de 0,5 mm grosime (Зонт вытяжной 400х200мм)	m2	1,80			
 12	VB30B
	Hota, confectionata din tabla zincata  de 0,5 mm grosime  (Зонт вытяжной 400х250мм)	m2	1,95			

							

							

 		Capitolul 2. .Lucrar ide montare					
13	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов) 	buc	2,00			
 14	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Cам орегулирующийся  воздушный клапан)	buc	2,00			

							

							

 		Capitolul 3. Utilaj					
15	14
	Вентилятор бытовой N-16Wt, U-220, L- 100м3/час	buc	2,00			
 16	15
	Саморегулирующийся воздушный клапан  VTK-160	buc	2,00