Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Насосно-фильтрационная станция. Сантехнические работы

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	
	Пластиковый насос с песочным фильтром из полиэстера
	buc	5,000	
 2	
	Ультрафиолетовая установка УФ-С произ. 30 м3/час
	buc	4,000	
 3	
	Теплообменник из кислотостойкой стали  Asi -316 (Швеция)
	buc	4,000	
 4	
	Электромеханический термостат для теплообменника
	buc	4,000	
 5	
	Электромагнитный клапан д=32 мм
	buc	4,000	
 6	
	Механический дозатор хлора на 40 л в комплекте с эл. магн. клапаном д=20 мм и механич. клапаном безопасности д=20 мм
	buc	1,000	
 7	
	Автоматическая станция слежения и контроля (Швеция)
	buc	1,000	
 8	
	Автоматический блок управления флоакулянтом
	buc	1,000	
 9	
	Донный трап д=50 мм (Плато)
	buc	4,000	
 10	
	Форсунка для впуска воды подводного пылесоса
	buc	18,000	
 11	
	Емкость пластмассовая на 28 л
	buc	5,000	
 12	
	Насос-дозатор произв. 0,2 квт/час
	buc	5,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
13	AcC09A
	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Ультрафиолетовая установка
	buc	4,000	
 14	IA06B1
	Schimbator de caldura tip B - 7 A m, livrat in 2 tronsoane si montat in doua tronsoane - Теплообменник 
	buc	4,000	
 15	IA18F
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa - Электромеханический термостат 
	buc	4,000	
 16	AcC06A
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h
	buc	5,000	
 17	AcC09A
	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Насос-дозатор
	buc	5,000	
 18	AcC03A
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw
	buc	10,000	
 19	AcC09A
	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Механический дозатор хлора
	buc	1,000	
 20	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, - Волосоуловитель
	buc	5,000	
 21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,- Клапан механич. д=20 мм
	buc	5,000	
 22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control
	buc	4,000	
 23	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Кварцевый песок
	m3	1,150	
 24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Электромагнитный клапан 
	buc	5,000	
 25	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,
	buc	5,000	
 26	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 - Автоматическая станция слежения и контроля
	buc	1,000	
 27	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 - Автоматический блок управления флоакулянтом
	buc	1,000	
 28	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Sistema B 10
			
29	SA08G
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm
	m	25,000	
 30	SA08G
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm - Дренажная гофротруба ПВХ д=63 мм
	m	20,000	
 31	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	25,000	
 32	SA38G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2"
	buc	13,000	
 33	SB06C
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC - Втулка д=63 мм
	buc	8,000	
 34	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC - Гибкая вставка фланц. д=50 мм
	buc	4,000	
 35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  - Flansa libera d50 mm
	buc	8,000	
 36	SD07H
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3"  - Robinet cu bila PVH d=63 mm
	buc	4,000	
 37	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм
	buc	4,000	
 38	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,  - Сетчатая всасывающая воронка д=110-63 мм
	buc	4,000	
 39	
	Шланг для подачи воды д=12 мм
	buc	6,000	
 		Capitolul 3.2. Sistema B 11
			
40	SA08G
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm
	m	115,000	
 41	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	115,000	
 42	SA38G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2"
	buc	58,000	
 43	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Изоляция из шланга ПЭП  д=63 mm
	m	95,000	
 44	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм
	buc	4,000	
 45	SD07H
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3"  - Robinet cu bila PVH d=63 mm
	buc	6,000	
 		Capitolul 3.3. Sistema B 12
			
46	SA08G
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm
	m	170,000	
 47	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	170,000	
 48	SA38G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2"
	buc	85,000	
 49	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Изоляция из шланга ПЭП  д=63 mm
	m	120,000	
 50	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм
	buc	4,000	
 51	SD07H
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3"  - Robinet cu bila PVH d=63 mm
	buc	28,000	
 52	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Автоматич. воздушник д=15 мм
	buc	4,000	
 53	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Автоматич. воздушник д=15 мм
	buc	1,000	
 		Capitolul 3.4. Sistema B 13
			
54	
	Шланг для анализа воды д=8-5 мм
	m	3,000	
 55	
	Шланг дoзирующий ПЕ  д=12-6 мм
	m	2,000	
 56	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ  д=12 мм
	buc	1,000	
 57	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ  д=8 мм
	buc	2,000	
 58	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка  д=12 мм
	buc	1,000	
 59	SA38A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов
	buc	4,000	
 		Capitolul 3.5. Sistema B 14
			
60	
	Шланг всасывающий  ПЕ  д=8-5 мм
	m	2,500	
 61	
	Шланг дoзирующий ПЕ  д=8-5 мм
	m	5,000	
 62	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ  д=8 мм
	buc	1,000	
 63	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка  д=8 мм
	buc	1,000	
 64	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Обратный клапан муфт. из нерж. стали  д=8 мм
	buc	1,000	
 65	SA38A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов
	buc	7,000	
 		Capitolul 3.6. Sistema B 15
			
66	
	Шланг всасывающий  ПЕ  д=8-5 мм
	m	9,500	
 67	
	Шланг дoзирующий ПЕ  д=8-5 мм
	m	21,000	
 68	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ  д=8 мм
	buc	4,000	
 69	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка  д=8 мм
	buc	4,000	
 70	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Обратный клапан муфт. из нерж. стали  д=8 мм
	buc	4,000	
 71	SA38A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов
	buc	30,000	
 		Capitolul 3.7. Sistema K 1 n
			
72	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	26,000	
 73	SB05D
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm
	m	12,000	
 74	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	3,800	
 75	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  - Flansa libera d=100 mm
	buc	1,000	
 76	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Dop din otel d=100 mm
	buc	1,000	
 77	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  - Vtulca PVC d=110 mm
	buc	1,000	
 78	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	2,000	
 79	SD07H
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 63 mm - Robinet cu bila
	buc	4,000	
 80	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	10,000	
 81	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,  - Bоронка PE 200 -110-250 мм
	buc	1,000	
		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                    ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.