DETS sec. Riscani	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de repearatie la gard la Scoala Auxiliara nr 6
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1.  Imprejmuiri metalice					
1	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	4 350,00			
 2	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare	m3	16,00			
 3	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	180,00			
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	180,00			
 5	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	5,18			
 6	RpCP29B
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-60x60x30;  h=3 ml	kg	3 163,00			
 7	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	18,00			
 8	RpCB01B1
	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (reparatia betoanelor vechi) 	m3	12,00			
 9	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	195,00			
 10	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-l=400 ml; h=1.8 ml	kg	6 570,00			
 11	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat,  porti 2 buc.	kg	624,00			
 12	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00			
 13	CK33A
	Dispozitiv automat deschidere la distanta a portilor	buc	1,00			
 14	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	727,90			
 15	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	31,00			
 16	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	31,00			
 17	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 30 km	t	31,00