CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com.Grătiești
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Grătiești
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație (betonare) a străzii Agricultorilor din s.Grătiești, mun.Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Str. Agriculturilor
	
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	128,000	
2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	18,725	
3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Asfalt demolat  18,725 m3 x 1,9 = 35,58 t)
	100 m3	35,580	
4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Asfalt demolat)
	t	35,580	
5	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	252,000	
6	TsI50A1
	Transportarea pietrisului cu autobasculanta  la distanta de 0,5 km  K=0,5
	t	327,600	
7	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Fara costul pietrisului)
	m3	252,000	
8	RpDA04B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul  (S= 3905,9 m2)
	m2	3 905,900	
9	RpDA07A
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder
	m2	3 905,900	
10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	11,720	
11	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  (H=5 cm)
	100m2	39,060	
12	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134  K= - 10
	100m2	-39,060	
13	DC01A
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi  (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm
	m2	3 905,900	
14	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 
	t	17,804	
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	258,000	
16	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	885,000	
17	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos
	m	974,000	
18	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	12,000	
19	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la fintini
	buc	12,000	
20	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (fundatie de beton)
	m3	2,400	
21	TsH92B
	Incarcarea in auto  beton demolat
	t	4,560	
22	TsI50A10
	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	4,560	
23	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	2,400	
24	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace)
	buc	12,000	
25	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Dintii)
	m3	5,600	
26	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	56,000	
27	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Dintii)
	m3	5,600	
28	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 
	t	0,498