Reparatia capitala a fațadei intrarii principale (partial Blocul A) al cladirii  Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" din str. Ivan Konev, nr.16/A mun.Balti		

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Intrarea principala/ Крыльцо главного входа ( pl.4, 4', 5 AC )
					
1	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
3	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,001			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006			
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002			
4	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка асфальта по периметру разборки)
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,294			
5	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice ( grosimea 6.0 cm) (Снятие асфальтобетонного покрытия толщиной до 3 см,)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690			
6	RpDB37A1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3.0cm k=3
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230			
7	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100			
8	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
9	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (З/д )
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,210			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
10	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Косауры из швелера №18 и пластин)
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	42,500			
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250			
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	5,000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	5,000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	5,500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500			
11	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			
12	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,520			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180			
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001			
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,030			
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120			
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala	m2	0,110			
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,001			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
13	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Otel beton   d6 AI )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004			
	2710602100006	Otel beton   d6 AI	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
14	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Otel beton   d8 AIII )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004			
	2710602400008	Otel beton   d8 AIII 	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
15	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Otel beton   d10 AIII )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003			
	2710602200010	Otel beton   d10 AIII 	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
16	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
17	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,610			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000			
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678			
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,310			
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,325			
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150			
18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 2.5 см)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012			
19	CG01A1
	Diferenta in  minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade 0,5cm la art. CG01A  (исключ. 0,5см)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015			
20	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см) ( pl. 5 AC )
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,007			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,004			
21	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855			
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,020			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800			
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072			
		2. Balcon cota +7.000 ( pl. 4', 6 AC )
					
22	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
23	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Разборка керамической плитки )
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390			
	4100126202818	Apa	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050			
24	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей  площадки)
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040			
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка боковых поверхностей плиты и низ балкона)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
26	CH06A apl
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Никилированное ограждение )
	m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900			
	28121063057142	 Никилированное ограждение 	m	1,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200			
27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 4,0см)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012			
28	CG01A1
	Diferenta in   plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se  adauga 1,0cm la art. CG01A  (добовл 1.0 см к=2) 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015			
29	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394			
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,004			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053			
30	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,007			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,004			
31	RpCJ27B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=2)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	4100126202818	Apa	m3	0,0003			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001			
32	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
		3. Soclu / Цоколь  ( pl.7 AC )
					
33	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка  поверхностей цоколя от сущ. отделки)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
34	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 150-Т толщ. 3,5 см)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,007			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,004			
35	RpCJ27B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине15 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=3)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	4100126202818	Apa	m3	0,0003			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001			
36	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка  керамической фасадной глянцевой плиткой тёмно-сетых тонов)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020			
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
		4. Lucrari de reparatie la fasada
					
		4.1. Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri/ Герметизация швов ( pl. 4', 7 AC )
					
37	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140			
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,300			
38	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)
	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	kg	0,700			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,700			
	2462106109925	Aracet dp 50 	kg	0,100			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400			
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030			
		4.2. Sectoarele pronuntate la fasada/ Выделенные участки стен на фасаде ( pl. 4*, 7 AC )
					
39	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,540			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,060			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015			
40	RpCJ30A
	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate cu terasit sau dolomit cu mortar de var-ciment marca 25-T, spritul si grundul de 20 mm grosime iar stratul superior de 0,8-1,0 cm, periat sau raschetat 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,060			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,007			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027			
	1412222025560	Terasit, dolomit sau similare	kg	22,000			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0035			
		4.3. Portiuni de fatada din placaj/ Участки наружных поверхностей фасада ( pl. 4*,7 AC )
					
41	RpCM29D
	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc  (Зачистка поверхностей)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,050			
	2320166200729	Parchetin	l	0,050			
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,150			
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,003			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,030			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,002			
42	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Частичная разборка плитки)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800			
	4100126202818	Apa	m3	0,003			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015			
43	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
44	RpCM17C
	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor  (Частичная облицовка керамической плиткой голубого цвета)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350			
	2661112800760	Placi sau piscoturi de gresie/  керамической плиткой голубого цвета	m2	1,050			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,060			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000			
	4100126202818	Apa	m3	0,008			
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100			
	2462106110600	Pasta adeziva 	kg	2,500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952270004044	Malaxor de chituri 	h-ut	0,015			
		4.4. Coloanele / Колонны ( pl. 4*, 7 AC )
					
45	RpCM29B
	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Шлифовка поверхностей колонн из плит пиленного известняка)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,090			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,110			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038			
	2320166200729	Parchetin	l	0,038			
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,020			
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,005			
46	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Частичная разборка поверхности из плит )
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,003			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020			
47	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
48	RpCM10C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv ( Облицовка поверхностей плитами пиленного известняка)
	m2				
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800			
	2661112800800	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii /плитами пиленного известняка	m2	1,020			
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,390			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,020			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,950			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,400			
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,380			
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,320			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,025			
		4.5. Glafuri/ откосы ( pl.7 AC )
					
49	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей)
	m2				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300			
50	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
52	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Окраска поверхностей)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450			
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003			
		4.6. Podesta la intrare /Площадка крыльца главного входа ( pl. 4', 8 AC )
					
53	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
54	RpCB09A
	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial ( насечка поверхносней площадки )
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950			
	4100126202818	Apa	m3	0,050			
55	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникнавения )
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
56	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394			
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,004			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053			
57	CH06A apl
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=2" si otel laminat, dreapta ( Никилированное ограждение )
	m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900			
	28121063057142	 Никилированное ограждение 	m	1,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200			
		4.7. Tavan cota +10.200 ( pl.8 AC )
					
58	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей)
	m2				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110			
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300			
59	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
60	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530			
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
61	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Окраска поверхностей)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450			
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003			
		4.8. Intrarea in subsol / входа в подвал ( pl. 4*, 8 AC )
					
62	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)
	kg				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005			
63	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка бетонных поверхностей стенок приямка)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
64	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей входа в подвал крыльца и площадки)
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040			
65	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,007			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,004			
66	RpCJ27B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar ( Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=2)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	4100126202818	Apa	m3	0,0003			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001			
67	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка фасадной керамической плиткой)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	26701122020511	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая плитка	m2	1,020			
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
68	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3.0 см)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012			
69	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855			
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,020			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800			
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,005			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072			
70	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394			
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300			
	24302261000001	Fuga	kg	0,200			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020			
	4100126202818	Apa	m3	0,004			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053			
71	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических ограждений )
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020			
72	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска ограждений)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,120			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030			
73	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических решеток )
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020			
74	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска решеток)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,120			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030			
75	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel d60 si otel laminat, dreapta (Монтаж металич. поручня из трубы д60 )
	m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900			
	2812106305718	Mina curenta drepta din teava de otel D60 si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200			
76	CN23B
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv (Окраска  металич. поручня)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,820			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,150			
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,008			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030			
		4.9. Inlocuirea timplariei ( pl.4', 5, 8 AC )
					
77	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ) Intrarea in subsol -2 buc
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
78	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Intrarea in subsol  0,9*2.0h -2 buc)
	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,540			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270			
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280			
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,020			
79	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,104			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050			
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2320166200676	White spirit	kg	0,100			
80	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
81	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Окна из ПВХ 2,1*2,2h - 7 шт)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,500			
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,510			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,540			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,520			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,116			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0306			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757			
82	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Окна из ПВХ 1.0*2,2h - 2 шт)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,500			
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,540			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,610			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,520			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,116			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,140			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909			
83	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив  шир. 20см )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre  (Отлив  шир. 20см )	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
84	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice (Подоконник шир.15см)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	2521106718393	Pervazuri  din mase plastice pentru ferestre (Подоконник шир.15см)	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
85	CK57A
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Фрамуга 1,1*0,6h- 2шт)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715			
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,500			
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,640			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,207			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182			
86	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Двери наружние из ПВХ 1.1*2.4h - 2шт)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	1,000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,156			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,450			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,043			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,032			
87	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
88	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (grosimea 3.0cm k=1.5)
	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0015			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001			
89	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
90	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Окраска поверхностей)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450			
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003			
		4.10. Schela metalica
					
91	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500			
		5. Restabilirea stratului de asfalt ( pl.4, pl.8 AC)
					
92	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 40-50 мм,Н=8.0см)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400			
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  30-40mm	m3	1,270			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005			
93	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-30 мм,Н=6.0см)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400			
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  30-40mm	m3	1,270			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005			
94	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,7 L (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,030			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300			
95	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с крупным заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0см)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166			
96	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4.0см)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
		6. Diverse
					
97	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)
	t				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,670			
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003			
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025			
98	TRI1AAO4C3
	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)
	t				
	9310060119900	Минчитор	h-om	0,549			
99	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182