CAIET DE SARCINI
1.Denumirea autorității contractante:Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornești
2.INDO:2568956
3.Tipul procedurii de achiziție:concurs prin cererea ofertelor de prețuri
4.Obiectul achiziției:Lucrări de reparație curente a dormitoarelor și coridor

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reparatii interioare
					
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
 	m2	555,0000	

2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Mesterul Manole)
 	m2	551,0000	

3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton
 	m2	551,0000	

4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere,cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)
 	m2	551,0000	

5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
 	m2	167,0000	

6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Mesterul Manole)
 	m2	167,0000	

7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton
 	m2	167,0000	

8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere,cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)
 	m2	167,0000	

9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
 	m	91,0000	

10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton
 	m2	33,0000	

11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	33,0000	

12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere,cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)
 	m2	33,0000	

13	CG36A	Pardoseli din placi OSB gr. 12 mm
 Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	167,0000	

14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150
	m2	167,0000	

							
		Total	 Lei			
	
		Total Reparatii interioare
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei			
	
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %			
	
		Cheltuieli de transport	10 %			
	
		Total	 			
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			
	
		Total	 			
	
		Beneficiu de deviz	6 %			
	
		Total	 			
	
		TVA	20 %			

Total deviz:
Inclisiv salariu				

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)