Lucrari de reparatii, gimnaziul S. Grama. str. M. Dragan  16/2	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii, gimnaziul S. Grama. str. M. Dragan  16/2
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Timplarii					
		Capitolul 1.1. Cabinet 1					
1	RpCI42B
	Demontarea - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2,50			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,50			
 3	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	18,50			
 4	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	11,50			
 5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m	3,50			
 6	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00			
 7	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat)	m	15,20			
 8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare	m2	3,20			
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,20			
 10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,20			
 11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,20			
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,20			
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,20			
   		Capitolul 1.2. Transportarea materialelor					
14	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,	t	0,20			
 15	TrB05B2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,20			
 16	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km 	t	0,20			
     
	Total:					
	Total	 ?				
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
	Transportul materialelor	7,00 %				
	Cheltuieli de demarare-depozitare	2,00 %				
	TOTAL	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	TOTAL	100,00 +				
	Beniciul de deviz	6,00 %				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()